Лабораторно упражнение № 8

<<назад съдържание® напред>>

# Лабораторно упражнение № 8

# Триене във въртящи кинематични двойци

# реализирани с плъзгащи лагери

1.Общи положения:

При въртяща кинематична двоица реакцията R се отклонява от нормалата и минава не през геометричния център, а допирателно към един кръг, чийто център съвпада с центъра на шарнира Този кръг се нарича кръг на триенето. Неговия радиус се определя от триъгълника BKA:

.

Тъй като ъгълът на триене обикновено не превишава 100, то:

и .

Силата Q дава относно центъра на шарнира момент на триене:

,

насочен противоположно на относителната скорост w , скоято звеното i се върти относно звеното k. В това се проявявя спирачното действие на триенето във въртящата кинематична двоица.

Целта на това упражнение е определяне на приведениете коефициенти на триене в плъзгащ лагер.

2. Определяне на условния коефициент на триене в търкалящи лагери.

Описание на уредбата:

Фиг. 2 Стенд за определяне на триенето в триещи лагери на въртене .

1 - корпус;

2 – тахометър;

3 – спирачка;

4 – маховици;

5 – втулка на изпитвания лагер;

6 – еелектроконтактен термометър;

7 – мазилен пръстен;

8 – ръкохватка за завъртане на лагеерната втулка около собствената и ос;

9 – фиксатор;

9а – фрикционен съединител;

10 – механизъм за включване на фрикционния съединител;

11 – електродвигател;

12 – прибор за измерване на температурата в масления клин;

13 – включвател;

14 – манометри;

15 – нагревател на маслото;

Провеждане на експеримента:

Роторът се завърта до максималната честота n=930min –1 и се изключва задвижването. Под действие на триенето скоростта бавно намалява до нула. Записват се стойностите на времето t в секунди при определени честоти на въртене n. Правят се пет опита и резултатите се записват в таблицата:

№ на опита: | n[min]
900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100
t[sek]
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Провеждат се три опита при различна температура на маслото, като за всеки от тях се попълва таблицата. Определя се честотата на въртене, при която се преминава от полусухо към течно триене както и разпределението на наляганито в масления клин по образуващата налагерната втулка, и в равнина перпендикулярна на нейната ос.

Обработка и точност на резултатите:

Построява се диаграмата n=n(tcp) и се определят границите на нейния линеен участък, След което се пресмята приведения коефициент на триене:

,

като се има предвид че m=112kg, J=2.6 kgm2, d=50 mm. При регистриране на честотата на въртене се допуска грешка Dn=25 min-1. Първичнаата грешка при измерване на времето е Dt=0.01s .Средно квадратичните грешки се пресмятат по зависимостите:

Сумарната грешка Dm¢ в приведения коефициент на триене m¢ се определя по формулата:

.

<<назад съдържание® напред>>

ПРОТОКОЛ