Параметри на инструменталното зацепване

Наименование на | Нулево | зацепване | Положително, | отрицателно и | гранично | зацепване
параметъра | Изчислителна | Резултат | Изчислителна формула |  | Резултат |
| формула | [ mm] |  | Δaw = + | Δaw = - | Δawmin =
Междуосово разстояние | a = m.(z0 + z)/2 |  | aw=a+Δaw=a cosα0/cosw |  |  |
Ъгъл на зацепване | αw= α0 |  | αw=arccos(a / aw cosα0) |  |  |
Коефициент на изместване | x |  | x=( invαw-invα0)( z0 + z)/(2tg α0)-x0 |  |  |
Диаметър на петовата окръжност | df = m[z-2(ha* + c *)] |  | df = m[z-2(ha* +c * - x)] |  |  |
Диаметър на върховата окръжност | da = m(z + 2 ha*) |  | da = m[z + 2( ha*+x)] |  |  |
Дебелина на зъба по делителната окръжност | s = 0.5 π m |  | s = 0.5 π m+2x.m.tg α0 |  |  |
Дебелина на зъба по хордата | sx = d sin(s/d) |  | sx = d sin(s/d) |  |  |
Профилен ъгъл на еволв. по върховата окръжност | αa = arccos(db / da) |  | αa = arccos(db / da) |  |  |
Дебелина на зъба по върховата окръжност | sa = da[s/d - - (invαa-invα0)] |  | sa = da[s/d - (invαa-invα0)] |  |  |

Резултати от измерване на зъбите на картонения диск

Наименование и обозначение на параметъра | Нулево колело | Положително колело | Отрицателно колело | Гранично колело
Диаметър на петовата окръжност df |  |  |  |
Диаметър на зъба по делителната окръжност sx |  |  |  |
Диаметър на зъба по върховата окръжност sa |  |  |  |