| Ioana Iordanova: Тест _ изпит |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Посочете класификационната група към която се отнасят изброените модели на електронни елемени: | 1/5
| a. | Четириполюсник и многополюсник. | Формални модели. |
| b. | П- и Т- образни модели на биполярни транзистори | Формални модели. |
| c. | Високочестотен (хибриден) модел на Джаколето на биполярен транзистор. | Физически модели. |
| d. | Зарядоуправляем модел на Гумел-Пун и инжекционен модел на Ебрс-Мол на биполярен транзистор. | Физически модели. |
| e. | Макромодел на операционен усилвател. | Формални модели. |

2. | Свържете верните твърдения. | 2/2
| a. | Формалните модели | апроксимират реалните характеристики по отношение на външните полюси на електронния елемент |
| b. | Физическите модели | представят реалното поведение на електронния елемент чрез основните процеси и явления в структурата |

3. | Свържете верните отговори. | 1/3
| a. | Линейните модели представят електронния елемент или схема при | хармоничен сигнал с малка амплитуда |
| b. | Високочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и отчитане на въздействието на честотата |
| c. | Нискочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и обхват на честотата, за който реактивностите в схемата може да се пренебрегнат |

4. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 2/12
| a. | Параметърът gm на ЗИТУН в модела на Джаколето зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Напрежението Ub'e зависи от | честотата |
| d. | Честотната зависимост на Ic в модела на Джаколето се представя главно чрез | ЗИТУН gm*Ub'e |
| e. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| f. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

5. | Свържете верните отговори. | 4/4
| a. | y11 | Входна проводимост при накъсо свързан изход. |
| b. | h12 | Коефициент на обратна връзка по напрежение при отворен вход. |
| c. | y21 | Проводимост на правото предаване при накъсо свързан изход. |
| d. | z22 | Изходнo съпротивление при отворен вход. |

6. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 4/12
| a. | Коефициентът на обратна връзка по напрежение h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | Изходната проводимост y22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | Входното съпротивление z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | Коефициентът на усилване по ток h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | Изходната проводимост h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | Правата проходна проводимост y21 се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

7. | Макромоделът на идеален операционен усилвател представлява: | 0/1
|  | a. | идеален източник на напрежение управляван от напрежение |
|  | b. | идеален източник на ток управляван от ток |

8. | Свържете верните отговори за параметрите на идеалния макромодел на ОУ. | 3/3
| a. | Коефициент на усилване по напрежение | 100-120 Db |
| b. | Входно съпротивление | мега ом |
| c. | Изходно съпротивление | 0 ом |

9. | Свържете елементите и електрическите величини от макромодела на ОУ (инвертиращ вход 1, неинвертиращ вход 2, изход 3) със съответното означение: | 3/3
| a. | Диференциално входно напрежение | U21 |
| b. | Коефициент на усилване по напрежение | А |
| c. | Зажисим източник на напрежение, управляван от напрежение, свързан в изхода | A*U21 |

10. | Свържете верните отговори. | 3/7
| a. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | : Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| g. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |

11. | При редактиране на имената и стойностите на електронните елементи, за да промените името на елемента е необходимо да промените: | 1/1
|  | a. | символа на елемента |
|  | b. | атрибутите на елемента |
|  | c. | модела на елемента |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочени по-горе отговори |

12. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Библиотеки с графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. | .slb |
| b. | Библиотеки с описанието на корпусите на компонентите. | .plb |
| c. | Библиотеки с модели и макромодели, които съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. | .lib |

13. | Свържете верните отговори. | 5/6
| a. | Подготовка на проекта за топологично проектиране | Schematics |
| b. | Подготовка на проекта за симулации | : Schematics |
| c. | Симулация на аналогови електронни схеми | PSpice A/D |
| d. | Синтез на филтри | Filter synthesis |
| e. | Симулация на смесени електронни схеми | PSpice A/D |
| f. | Създаване и редактиране на принципни схеми | Schematics |

14. | Работната информация при автоматизираното проектиране на електронни схеми се структурира, съхранява и пренася под формата на различни типове файлове. Посочете с какво разширение са файловете които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който допълнителен текстов коментар, който искате да-съдържа команди за PSpice или се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

15. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 4/6
| a. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка – Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Малосигнална предавателна функция – Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

16. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 2/3
| a. | Постояннотоков, честотен и времеви анализ | Стандартни анализи |
| b. | Температурен и параметричен анализ | Многократни анализи |
| c. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай и анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |

17. | Къде можете да получите информация за изчислените клонови токове в схемата ? | 0/1
|  | a. | Във файла с разширение .net. |
|  | b. | Във файла с разширение .cir. |
|  | c. | Във файла с разширение .out. |
|  | d. | Във файла с разширение .dat. |
|  | e. | Върху начертаната схема след маркиране в Shematics. |

18. | Ако в Netlist-а биполярен транзистор е описан с Q_Q1 6 5 1 Q2N3904, то номерата на възлите, в които са включени изводите му са както следва : | 1/3
| a. | база | 5 |
| b. | емитер | 1 |
| c. | колектор | 6 |

19. | Свържете верните твърдения: | 2/2
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с R,L,C елементи, транзистори и ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с R,L,C елементи и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |

20. | Посочете вида на компонентната матрица на проводимостите в зависимост от схемните елементи: | 2/2
| a. | елементи R, L и C | квадратна диагонална мартица |
| b. | елементи ЗИНУТ, R, L и C | квадратна несиметрична матрица |

21. | Възловото уравнение [J]=[Y]*[U] представлява линеен модел на схемата в координатната система на възловите потенциали. Свържете верните отговори със съответните матрично-векторни параметри: | 2/2
| a. | [J] и [Y] | Известни величини при анализа |
| b. | [U] | Неизвестна величина при анализа |

22. | Решението на възловото уравнение е: | 1/1
|  | a. | [J]=[Y]*[U] |
|  | b. | [Y]=[П]*[Yk]*[П]t |
|  | c. | [U]=[Y]-1*[J] |

23. | Посочете матрицата (с размерност = брой на сеченията x брой на клоните), която описва връзките между клони и сечения: | 1/1
|  | a. | Топологичната матрица на контурите [K] |
|  | b. | Матрицата на проводимостите [Y] |
|  | c. | Компонентната матрица на проводимостите [Yk] |
|  | d. | Топологичната матрица на сеченията [П] |

24. | При анализ на схеми по метод на възловите напрежения, матрицата на проводимостите на схемата има размерност определена от | 1/1
|  | a. | броя на възлите в схемата. |
|  | b. | броя на сеченията в схемата. |
|  | c. | броя на клоните в схемата. |
|  | d. | броя на контурите в схемата. |

25. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | Собствената проводимост на сечение i е равна на алгебричната сумата от проводимостите на клоните участващи в това сечение и винаги се записва със знак минус | [Yii] |
| b. | Взаимната проводимост на сеченията i и j е равна на алгебричната сумата от проводимостите между двете сечения. Взаимните проводимости на пасивните клони винаги се записват със знак минус | [Yij] |

26. | Клетките в матрицата на проводимостите [Y], в които се записва информацията за ЗИТУН се определят по следния начин: | 2/2
| a. | Номерата на сеченията, към които е включен ЗИТУН Gm*U, определят | номерата на редовете в матрицата [Y], където той ще участва |
| b. | Номерата на сеченията, чиито напрежения управляват зависимия източник, определят | номерата на съответните стълбове в матрицата [Y] |

27. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | когато посоките на зависимия генератор и на управляващото напрежение U едновременно съвпадат или едновременно не съвпадат с посоките на сеченията, в които участват алгебричният знак на Gm е | минус |
| b. | При разнопосочност на зависимия генератор и на управляващото напрежение U спрямо посоките на сеченията, в които участват знакът е | плюс |

28. | Посочете какво се записва в матрицата на проводимостите [Y] за клон на кондензатор с капацитет C включен между сеченията 2 и 3: | 9/9
| a. | В клетка Y11 | 0 |
| b. | В клетка Y12 | 0 |
| c. | В клетка Y13 | 0 |
| d. | В клетка Y21 | 0 |
| e. | В клетка Y22 | +p*C. |
| f. | В клетка Y23 | - p*C. |
| g. | В клетка Y31 | 0 |
| h. | В клетка Y32 | - p*C. |
| i. | В клетка Y33 | +p*C. |

29. | Посочете известните и неизвестните величинипри анализ на електронна схема. | 2/2
| a. | [U] , [ Ik ], [ Uk ] , | неизвестни величини |
| b. | [ Jk ], [ Yk ], [ J], [ Y ] | известни величини |

30. | Посочете какво се записва в матрицата на проводимостите [Y] на схема с 4 независими сечения за ЗИТУН GM 1*U 34 включен между сеченията 4 и 1 и посока на тока от 4 към 1 и ЗИТУН Gm 2*U 12 включен между сеченията 2 и 3 и посока на тока от 2 към 3 : | 5/16
| a. | В клетка Y11 | 0 |
| b. | В клетка Y12 | 0 |
| c. | В клетка Y13 | -Gm1 |
| d. | В клетка Y14 | +Gm1 |
| e. | В клетка Y21 | +Gm2 |
| f. | В клетка Y22 | -Gm2 |
| g. | В клетка Y23 | 0 |
| h. | В клетка Y24 | 0 |
| i. | В клетка Y31 | -Gm2 |
| j. | В клетка Y32 | +Gm2 |
| k. | В клетка Y33 | 0 |
| l. | В клетка Y34 | 0 |
| m. | В клетка Y41 | 0 |
| n. | В клетка Y42 | 0 |
| o. | В клетка Y43 | +Gm1 |
| p. | В клетка Y44 | -Gm1 |

31. | Свържете верните отговори за матрично-векторните параметри на електронна сxема. | 4/6
| a. | Информацията за параметрите на схемните елементи се записва в | компонентната матрица на проводимостите [Yk] |
| b. | Информацията за начина по който са свързани елемнтите в схемата се записва в | топологичната матрица [П] |
| c. | Ненулевите елементи в един ред i на топологичната матрица означават | клоните, които участват в даденото сечение i |
| d. | Ненулевите елементи в един стълб j на топологичната матрица означават | сеченията, в които участва клона j |
| e. | Максималният брой ненулеви елементи в един стълб j на топологичната матрица е | две, при канонична система сечения |
| f. | Матрицата на проводимостите на схема с ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал |

32. | Топологичната матрица [П] има елементи, които могат да бъдат равни на +1, -1 или 0. Посочете верните отговори: | 3/3
| a. | Клонът участва в сечението и посоката на напрежението е към възела. | +1 |
| b. | Клонът не участва в сечението. | 0 |
| c. | Клонът участва в сечението и посоката на напрежението е извън възела. | -1 |

33. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 2/4
| a. | Обобщените параметри на многополюсниците се записват с | положителен знак |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две счения клони се записват с | отрицателен знак |
| c. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с две сечения и базисния възел? | една клетка |
| d. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с четири сечения ? | четири клетки |

34. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

35. | Един възел може да бъде редуциран ако: | 1/1
|  | a. | задаващият му ток е равен на нула |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | е изходен възел |

36. | Свържете верните отговори: | 10/10
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежениясе определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |

37. | При анализ на схеми по обобщения метод на възловите напрежения, базовият възел (с индекс 0) се избира | 1/1
|  | a. | извън схемата |
|  | b. | да съвпада с възел в схемата, например общия за входа и изхода. |
|  | c. | да съвпада с входния възел в схемата |
|  | d. | да съвпада с изходния възел в схемата |

38. | Най-важните свойства на обобщената матрица на многополюсник, които се прилагат при анализ на електронни схеми са: | 6/6
| a. | Обобщената матрица е особена матрица, т.е. det[Y0]=0. Това се дължи на факта, че | сумата от елементите във всеки ред и стълб е равна на нула. |
| b. | Всеки елемент на [Y0] e равен на | сумата от останалите елементи в реда/стълба със знак минус. |
| c. | От общо n уравнения на многополюсника, независими са | n-1 |
| d. | Всяка обобщена матрица съответства на | определен начин за номериране на полюсите. |
| e. | Ако за базисен възел се избере полюса k, отпадат ред и стълб с номер k и получената матрица е | от n-1 ред и е неособена (канонична). |
| f. | Ако е известна каноничната матрица, обобщената се получава като се добавят ред и стълб, чийто елементи се определят според | свойство b. |

39. | При анализ на схеми по обобщения метод на възловите напрежения, матрицата на проводимостите на схемата има размерност определена от | 0/1
|  | a. | броя на възлите в схемата |
|  | b. | броя на сеченията в схемата |
|  | c. | броя на клоните в схемата |
|  | d. | броя на контурите в схемата |

40. | Анализът на чувствителност е в основата на т. нар. толерансен анализ с неговите два аспекта: | 0/2
| a. | Определят се отклоненията на параметрите на схемните елементи от номиналните им стойности | Синтез на допуски при зададено отклонение на схемната функция |
| b. | Прогнозира се отклонението на схемната функция при зададени толеранси на входните параметри. | Определя се сумарното изменение на работната характеристика. |

41. | При анализ на чувствителност в постояннотокова област ( DC sensitivity ) се изчислява постояннотоковата чувствителност на зададени изходни променливи (потенциали, токове или напрежения) в схемата по отношение на : | 0/1
|  | a. | постояннотоковото захранване |
|  | b. | постояннотоковия входен сигнал |
|  | c. | параметрите на всички схемни елементи |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

42. | Присъединената схема се получава от изходната чрез | 1/1
|  | a. | размяна на местата на зависимия източник на ток и на управляващото напрежение и запазване на останалите елементи |
|  | b. | добавяне на нов ЗИТУН и запазване на останалите елементи |

43. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | Компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yk]t |
| b. | Полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yp]t |
| c. | Mатрицата на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Y]t |
| d. | Топологичната матрица на присъединената схема е равна на | [П] |

44. | Свържете верните отговори. Основни свойства на присъединената схема N1 се използват за получаването и от дадената схема N, при което: | 0/3
| a. | Пасивните елементите (R,G, L и С) се изобразяват в схема N1 като | запазват вида и мястото от изходната схема N; |
| b. | На местата на независимите източници на ток и напрежение остават само | техните вътрешни съпротивления и проводимости. |
| c. | Зависимите източници на ток управлявани от напрежение се изобразяват в N1 като | запазват вида си, а управляващия и управляемия клон смянат местата си; |

45. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 4/4
| a. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в клоните на двете схемите. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| b. | За моментните стойности на променливите токове и напрежения в клоните на схемите. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| c. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в полюсите на схемите. | [Up1]t*[Ip]=[Ip1]t*[Up]=[0] |
| d. | За клоновите и полюсните токове и напрежения (постояннотокови или променливотокови) на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |

46. | Математическият модел на метода на присъединените схеми за анализ на многопараметрична чувствителност от първи ред на полюсните параметри на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси е [Up 1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk 1]t*[deltaYk]*[Uk]. Обяснете участващите матрично-векторни параметри. | 3/6
| a. | Условия на възбуждане на присъединената схема при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up1] |
| b. | Промяня на полюсната матрица на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси. | [deltaYp] |
| c. | Условия на възбуждане на схемата при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up] |
| d. | Клонови напрежения на присъединената схема. | [Uk1] |
| e. | Клонови напрежения на схемата. | [Uk] |
| f. | Промяня на компонентната матрица на проводимостта на схемата (Първичната параметрична промяна). | [deltaYk] |

47. | Условията на възбуждане на схемите N и N1 се определят в зависимост от | 1/1
|  | a. | това на кой полюсен параметьр ще се изчислява чувствителността |
|  | b. | режима на функциониране на схемата |

48. | Всяка електронна схема може да се рзглежда като съставена от от два вида клони: клони сьс задаващи източници и клони без задаващи източници. Клоните със задаващи източници могат да бъдат изнесени извън схемата. Електрическите величини на така получените полюси са означени с индекс

р - Upi, lpi, а останалите клони вътре в схемата се характеризират с напрежения Uki и таково lki. От съображения

за единство при тяхното разглеждане положителните посоки на токовете и напреженията се избират:

0/1

|  | a. | и в двата вида клони да са взаимно еднопосочни. |
|  | b. | и в двата вида клони да са взаимно противоположни. |
|  | c. | не е от съществено значение изборът на посоките. |
|  | d. | зависи от случая на разглеждане. |

49. | При метода на присьединените схеми за анализ на чувствителност, коефициентите на чувствителност се изчисляват като: | 0/1
|  | a. | диференциали на съответните токове и напрежения на клоните |
|  | b. | разлики на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |

50. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 1/3
| a. | полюси и нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата и дясната полуравнина на Гаус |

51. | Свържете верните отговори. | 2/2
| a. | Апроксимацията по метода на Бътъруърт се характеризира с | Гладка АЧХ и линейна ФЧХ в лентата на пропускане. |
| b. | Апроксимацията по метода на Чебишев се характеризира с | Равновълнова АЧХ и нелинейна ФЧХ в лентата на пропускане. |

52. | Минимално-фазовие схеми се проектират по зададени изисквания към | 0/1
|  | a. | АЧХ |
|  | b. | АЧХ и ФЧХ |

53. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри различните степени на p се реализаират чрез: | 1/1
|  | a. | суматори |
|  | b. | диференциатори |
|  | c. | интергратори |
|  | d. | инвертиращи усилватели |

54. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри с дробна предавателна характеристика от n ред са неоходими | 1/1
|  | a. | n операционни усиватели |
|  | b. | n+1 операционни усиватели |
|  | c. | n+2 операционни усиватели |
|  | d. | 2.n операционни усиватели |

55. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими | 0/1
|  | a. | два суматора и n интегратора |
|  | b. | един суматор и n интегратора |
|  | c. | n суматора и един интегратор |
|  | d. | n суматора и два суматор |

56. | Схемата на универсален филтър с четири операционни усилватели може да реализира | 1/1
|  | a. | единствено полиномни предавателни характеристики |
|  | b. | и двата вида - полиномни и дробни предавателни характеристики |

57. | Каква предавателна функция не е възможно да се реализира чрез схемата с многоконтурна отрицателна обратна връзка?: | 1/1
|  | a. | нискочестотна предавателна функция |
|  | b. | високочестотна предавателна функция |
|  | c. | лентова предавателна функция |
|  | d. | заграждаща предавателна функция |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

58. | В схемите с ЕООВ двата многополюсника се проектират заедно, при което се изпълнява условието за еднакви собствени честоти (полюси): | 1/1
|  | a. | които се съкращават. |
|  | b. | които се удвояват. |
|  | c. | които се изваждат. |
|  | d. | които се умножават |
|  | e. | които се събират. |

59. | За схемата с едноконтурна отрицателна обратна връзка каква роля изпълнява | 2/2
| a. | RC-многополюсника включен във веригата на обратна връзка? | реализира знаменателя на предавателната функция – полином на Хурвиц от втори ред |
| b. | RC-многополюсника включен последователно на входа на схемата | реализира полинома в числителя на предавателната функция |

60. | Схемата на универсален филтър с три операционни усилватели (схемата на Керуин-Хюлсман-Нюкъб) | 2/4
| a. | се характеризира с полинмна | предавателна функция |
| b. | може да реализира ВЧ | предавателна функция с изход, съвпадащ с изхода на суматора |
| c. | може да реализира НЧ | предавателна функция с изход, съвпадащ с изхода на втория интегратор |
| d. | може да реализира лентова | предавателна функция с изход, съвпадащ с изхода на първия интегратор |

| Previous and SaveNext and Save |