ТЕСТ

1. | Програмните продукти в MicroSim DesignLab са: Stimulus Editor,Schematics,Parts,PSpice A/D,Filter Synthesis,Probe,Аutorouter,PSpice Optimizer 1. Посочете кои програмни продукти взаимодействат помежду си при компютърните симулации (използвайте названията на продуктите дадени по-горе в същия ред и разделени със запетая):Schematics,PSpice A/D,Probe,PSpice Optimizer
2. Посочете кои програмни продукти взаимодействат помежду си при синтез на филтри (използвайте названията на продуктите дадени по-горе в същия ред и разделени със запетая):Schematics,Parts,PSpice A/D,Filter Synthesis,Probe

0/2

2. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6: | 3/5
| a. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| b. | А | <име> |
| c. | 6 0 | Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| d. | 11, 12 | Управление:<(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > |
| e. | 188.5E-6 | <параметър> |

3. | Посочете информацията - къде? какво? и с какъв знак? - се записва за елементите GMA 1 3 (2 3) 500E-6 и GMB 2 3 (1 2) 200E-6 в матрицата на проводимостите на схема с 3 независими сечения. | 2/9
| a. | Y11 | 0 |
| b. | Y12 | +500E-6 |
| c. | Y13 | -500E-6 |
| d. | Y21 | +200E-6 |
| e. | Y22 | -200E-6 |
| f. | Y23 | 0 |
| g. | Y31 | -200E-6 |
| h. | Y32 | -500E-6+200E-6 |
| i. | Y33 | +500E-6 |

4. | Посочете класификационната група към която се отнася всеки един от изброените модели на електронни елемени: | 4/8
| a. | Променливотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| b. | Постояннотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| c. | Универсални модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| d. | Локални модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| e. | Линейни модели. | В зависимост от режима който описва. |
| f. | Нелинейни модели. | В зависимост от режима който описва. |
| g. | Физически модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| h. | Формални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. |

5. | Свържете верните твърдения за дефинирането на четириполюсните h-параметри : | 4/4
| a. | Входно съпротивление при накъсо свързан изход. | h11 |
| b. | Изходна проводимост при отворен вход. | h22 |
| c. | Коефициент на обратна връзка по напрежение при отворен вход. | h12 |
| d. | Коефициент на усилване по ток при накъсо свързан изход. | h21 |

6. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 4/8
| a. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Параметърът gm на ЗИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| d. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

7. | Честотното поведение на транзистора в модела на Джаколето се моделира чрез: | 2/2
|  | a. | Gm*Ub'e |
|  | b. | включените в схемата кондензатори; |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

8. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 8/8
| a. | h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| b. | y21 се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |
| c. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| d. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |

9. | Решението на възловото уравнение е: | 1/1
|  | a. | [J]=[Y]*[U] |
|  | b. | [U]=[Y]-1*[J] |
|  | c. | [Y]=[П]*[Yk]*[П]t |

10. | Свържете верните твърдения: | 4/4
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони е | симетрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| d. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |

11. | Клетките в матрицата на проводимостите [Y], в които се записва информацията за ЗИТУН се определят по следния начин: | 2/2
| a. | Номерата на сеченията, към които е включен ЗИТУН Gm*U, определят | номерата на редовете в матрицата [Y], където той ще участва |
| b. | Номерата на сеченията, чиито напрежения управляват зависимия източник, определят | номерата на съответните стълбове в матрицата [Y] |

12. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | Когато посоките на зависимия генератор и на управляващото напрежение U едновременно съвпадат или едновременно не съвпадат с посоките на сеченията, в които участват алгебричният знак на Gm е | минус |
| b. | При разнопосочност на зависимия генератор и на управляващото напрежение U спрямо посоките на сеченията, в които участват знакът е | плюс |

13. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 8/8
| a. | Обобщените параметри на многополюсниците се записват с | положителен знак |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две счения клони се записват с | отрицателен знак |
| c. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с две сечения и базисния възел? | една клетка |
| d. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с четири сечения ? | четири клетки |

14. | Кои са първичните матрично-векторни параметри? | 1/1
|  | a. | Вектор на задаващите токове. |
|  | b. | Матрица на проводимостите. |
|  | c. | Всички посочени по-горе твърдения. |
|  | d. | Вектор на полюсните напрежения. |

15. | Свържете верните отговори: | 6/10
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[Ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежениясе определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |

16. | Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 1/1
|  | a. | [J]=[Y0]*[U] |
|  | b. | [J]=[Y]*[U] |
|  | c. | [Ik]=[Yk]*[Uk] [Jk] |
|  | d. | [П]*[Ik]=[0] |

17. | При анализ на схеми по обобщения метод на възловите напрежения, матрицата на проводимостите на схемата има размерност определена от | 1/1
|  | a. | броя на сеченията в схемата |
|  | b. | броя на възлите в схемата |
|  | c. | броя на клоните в схемата |
|  | d. | броя на контурите в схемата |

18. | При съставяне на матрицата на проводимостите на схеми: | 4/4
| a. | Собствените проводимости на общите за едно сeчение клони се записват с | положителен знак. |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две сeчения клони | отрицателен знак. |
| c. | Взаимните обобщени параметри на общите за две сeченияна многополюсници се записват с | положителен знак. |
| d. | Собствените обобщени параметри на общите за едно сeчение многополюсници се записват с | положителен знак. |

19. | При честотен анализ, вторичните параметри на електронните схеми зависят от | 1/1
|  | a. | топологията на схемата и параметрите на градивние схемни елементи |
|  | b. | постоянно-токовия режим на участващите полупроводникови елементи и интегрални схеми. |
|  | c. | честотата на променливотоковия сигнал подаден на входа |
|  | d. | генераторното и товарното съпротивления |
|  | e. | всички отговори по-горе |
|  | f. | параметрите на времезависимия входен сигнал |

20. | Предавателните функции се определят от | 0/2
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите |
|  | b. | топологичната матрица |
|  | c. | от каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица |

21. | Един възел може да бъде редуциран ако | 2/2
|  | a. | задаващия ток е равен на нула |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | е изходен възел |
|  | d. | всички отговори по-горе |

22. | При какви условия в схемата се получават максималните стойности на | 3/3
| a. | коефициента на предаване по ток | при късо съединение в изхода |
| b. | коефициента на предаване по напрежение | при отворена верига в изхода |
| c. | коефициента на предаване по мощност | при едновременно съгласуване на входа и на изхода на схемата |

23. | Анализът на чувствителност е в основата на т. нар. толерансен анализ с неговите два аспекта: | 2/2
| a. | Определя се сумарното изменемие на работната характеристика. | Позволява да се прогнозират отклоненията на схемните характеристики при зададено отклонение на входните параметри. |
| b. | Синтез на допуски. | Позволява да се определят отклоненията на параметрите на схемните елементи от номиналните им стойности. |

24. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 4/4
| a. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в клоните на двете схемите. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| b. | За клоновите и полюсните токове и напрежения (постояннотокови или променливотокови) на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |
| c. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в полюсите на схемите. | [Up1]t*[Ip]=[Ip1]t*[Up]=[0] |
| d. | За моментните стойности на променливите токове и напрежения в клоните на схемите. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |

25. | При анализ на чувствителност по метода на присъединените схеми, коефициентите на чувствителност на схемната функция се изчисляват като: | 2/2
|  | a. | диференциали на токове и напрежения |
|  | b. | произведения на токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | отношения на токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |

26. | Условията на възбуждане на схемите N и N1 при анализ на чувствителност се определят в зависимост от | 1/1
|  | a. | избраната схемна функция |
|  | b. | толерансите на елементите |

27. | При метода за изчисляване на чувствителността, който е свързан пряко с нейната дефиниция, коефициентите на чувствителност се изчисляват като: | 1/1
|  | a. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | производни на съответната схемна функция. |

28. | Свържете верните отговори. | 6/6
| a. | Математическият модел за анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта по метода на присъединените схеми е | [Up1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk1]t*[deltaYk]*[Uk] |
| b. | Математическият модел на електронна схема при анализ по метода на възловите напрежения е | [J]=[Y]*[U] |
| c. | Математическият модел на многополюсник е | [J]=[Y0]*[U] |

29. | Всяка предавателна функция на устойчива схема трябва да отговаря на принципите: | 2/2
| a. | причинност, която се изразява в: | реакцията в изхода да не изпреварва входното въздействие |
| b. | устойчивост, която се изразява в: | полиномът в знаменателя на предавателната функция да има полюси с отрицателна реална част или разположени върху имагинерната ос |

30. | В синтеза се прилага нормиране на : | 2/2
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочените по-долу отговори |
|  | c. | амплитудно-честотните характеристики. |
|  | d. | честотата. |
|  | e. | параметрите на схемните елементи. |

31. | Стръмността на АЧХ на всяка функция апроксимирана по метода на Бътъруърт в преходната област е равна на: | 1/1
|  | a. | n dB/dec |
|  | b. | 20*n dB/dec |
|  | c. | 20/n dB/dec |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

32. | Кой от методите за апроксимацията се характеризира с равновълнова АЧХ и нелинейна ФЧХ в лентата на пропускане. | 1/1
|  | a. | Бътъруърт |
|  | b. | Чебишев |
|  | c. | Кауер |

33. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 1/3
| a. | полюси и нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата и дясната полуравнина на Гаус |

I. Реализирайте високочестотна предавателна функция от втори ред чрез схемата от фиг.1, ако предавателната и функция има вида .

Фиг. 1

34. | Посочете името на структурната схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | b. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | c. | всички посочени по-горе типове. |
|  | d. | никой от посочени по-горе типове. |

35. | При реализацията се използват резистори със съпротивление R и кондензатори с капацитет C. Тяхната проводимост съответно е: YR=1/R ; YC=C.p | 2/2

36. | Посочете аналитичния израз за високочестотен филтър: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

37. | Полиномната високочестотна предавателна функция от втори ред за схемата от фиг.1 , се получава при изпълнение на следните условия: (Използвайте номерацията от посочената предавателна функция, схемата от фиг. 1 и аналитичния израз от предходния въпрос. Използвайте следния начин за записване: Коефициенти: a0; а 1; a2; b0; b1; b2. Проводимости: Y1; Y2; .... . Елементи: 1/R1; 1/R 2; ..... ; C1.p; C2.p; ...... .).
1. За a2 Correct answer: а2 or b0 or b0
≠0 е необходимо Y 1 =C1.p и Y 3 =C3.p .
2. За a1 Correct answer: а2 or b0 or b0
≠0 е необходимо Y 2 =1/R2 .
3. За b1 Correct answer: а2 or b0 or b0
≠0 е необходимо Y 5 =1/R5 .
4. За b2 ≠0 е необходимо Y 4 =C4.p

11/14

38. | След направениея избор на елементи в предходния въпрос, схемата от фиг. 1 придобива вида: | 1/1
|  | a |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

39. | Посочете вида картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез схемата от фиг. 1: | 1/1

40. | Какви предавателни функции е възможно да се реализират чрез схемата с МООВ? | 1/1
|  | a. | заграждаща предавателна функция |
|  | b. | всички посочените по-долу отговори |
|  | c. | лентова предавателна функция |
|  | d. | нискочестотна предавателна функция |
|  | e. | високочестотна предавателна функция |

41. | Различните теоретични методи за апроксимации са създадени при съответен подходящ избор на функцията в знаменателя. Ако квадрата на модула на предавателната характеристика е от вида, то имаме: | 3/3
| a. |  | Апроксимация по теоретичния метор на Бътъруърт. |
| b. |  | Апроксимация по теоретичния метор на Чебишев. |
| c. |  | Апроксимация по теоретичния метор на Кауер. |

42. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 5 ред, колко звена и от кой ред ще са полиномите които ги описват при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 1/1
|  | a. | 1 звено от 2 ред и 4 звена от 1 ред |
|  | b. | 1 звено от 1ред и 2 звена от 2ред |
|  | c. | 5 звена от 2 ред |
|  | d. | 5 звена от 1 ред |

43. | За схемата с ЕООВ, предназначението на многополюсниците Nа и Nb съответно е: | 4/4
| a. | Многополюсникът Nb е включен в | обратната връзка |
| b. | Многополюсникът Nа е включен на | входа |
| c. | Чрез многополюсника Nb се | реализират комплексно спрегнатите полюси на общата предавателна функция |
| d. | Чрез многополюсника Nа се | определя типа на филтъра |

44. | Посочете вида на филтъра според аналитичния израз с който е зададен: | 4/4
| a. |  | заграждащ филтър. |
| b. |  | високочестотен филтър. |
| c. |  | нискочестотен филтър. |
| d. |  | лентов филтър. |

45. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри | 5/6
| a. | различните степени на p се реализаират чрез | интегратори |
| b. | броят на интеграторите е равен на | степента на предавателната функция |
| c. | с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой и тип електронни схеми) | един суматор и n интегратора |
| d. | с дробна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой и тип електронни схеми) | два суматор и n интегратора |
| e. | с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой операционни усилватели) | n+1 операционни усиватели |
| f. | с дробна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой операционни усилватели) | n+2 операционни усиватели |

46. | Схемата на универсален филтър с четири операционни усилватели може да реализира | 0/2
|  | a. | единствено полиномни предавателни характеристики |
|  | b. | и двата вида - полиномни и дробни предавателни характеристики |