﻿

| Ana Bankova: ��зпит 2 21_06_2007 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | ��зход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Задача 1: 1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * R_R6 9 5 600 R_R4 6 3 1k R_R5 0 4 10k V_VCC 8 0 5

Q_Qb 6 1 7 QBC546B/PLP

Q_Qa 8 2 3 QBC546B/PLP

R_R3 2 8 1Meg

C_C4 1 5 100n

C_C1 3 4 10u

C_C3 0 7 10u

R_R7 0 7 1k

C_C2 6 2 100n

R_R2 3 1 51k

R_R1 0 1 10k

V_Vin 9 0 DC 0V AC 10mV

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |
| b. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| c. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |
| d. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения е:3 . | 1/1

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( ��зползвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . ��зрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ). 1 2 3 1 1/R1+1/R2+C4.p+YBBb Correct answer: 1/R1+1/R2+YBBb
0 Correct answer: YBCb
-1/R2
[Y]= 2 0 Correct answer: YCBb
1/R3+C2.p+YBBa Correct answer: 1/R3+1/R4+YBBa+YCCb
YBEa Correct answer: -1/R4+YBEa
3-1/R2 YEBa Correct answer: -1/R4+YEBa
1/R2+1/R4+YEEa Correct answer: 1/R1+1/R4+YEEa
.
6/27

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзисторите чрез четириполюсните [y]c–параметри.

4. | При схема на свързване с общ колектор: | 2/3
| a. | входният възел съвпада с | базата |
| b. | общият за входа и изхода възел съвпада с | емитера Correct answer: колектора |
| c. | изходният възел съвпада с | емитера |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0C е: (��зползвайте следният начин за записване: Елементи: y11c; y12c;y21c; y22c. ��зрази: например -(y11c+y21c); y12c+y21c-y22c.) B E C B<Unanswered> Correct answer: y11c <Unanswered> Correct answer: y12c
<Unanswered> Correct answer: -(y11c+y12c)
[Y]0C= E<Unanswered> Correct answer: y21c
<Unanswered> Correct answer: y22c
<Unanswered> Correct answer: -(y21c+y22c)
C<Unanswered> Correct answer: -(y11c+y21c)
<Unanswered> Correct answer: -(y12c+y22c)
<Unanswered> Correct answer: y11c+y12c+y21c+y22c
.
0/9

II. Определи предавателната функция Ku на схемата от фиг.1. Определете условията за възбуждане на изследваната и присъединената схема при анализ на чувствителността на Ku.

6. | Определянето на чувствителност е съществен момент от компютърния анализ на електронни схеми и представлява необходим етап при решаване на задачи относно: | 1/1
|  | a. | Никой от посочени по-долу отговори; |
|  | b. | Всички посочени по-долу отговори; |
|  | c. | Параметрична оптимизация на схеми и устройства с цел достигане на желани честотни и времеви характеристики, необходима при проектиране и настройка на електрически филтри, компенсиране влиянието на паразитни елементи, осигуряване устойчива работа на усилватели, минимизиране коефициента на шума и други; |
|  | d. | Оценяване влиянието на външните фактори върху схемните компоненти на схеми и устройства, работещи при тежки условия на ускорено стареене и температурни изменения; |
|  | e. | Определяне на производствения рандеман, т.е. определяне на процента годни схеми, които удовлетворяват техническите изисквания; |

7. | Анализът на чувствителност е в основата на т. нар. толерансен анализ с неговите два аспекта: | 2/2
| a. | Определя се сумарното изменемие на работната характеристика. | Позволява да се прогнозират отклоненията на схемните характеристики при зададено отклонение на входните параметри. |
| b. | Синтез на допуски. | Позволява да се определят отклоненията на параметрите на схемните елементи от номиналните им стойности. |

1. Определи предавателната функция Ku на схемата от фиг.1.

фиг. 1

8. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

9. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 3 |
|  | b. | 5 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 6 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

10. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.1 има вида: (��зползвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R1; -1/R1; 1/R2; -1/R1; 0; 1; -1.��зрази: например A+1/R1+1/R2-1). 1 2 3 4 1 0 0 0 0 2 0 1/R1+1/R2 0 -1/R2
3 A -A 0 -1
4-A A-1/R2 -1 1/R2+1 .
16/16

11. | Коефициентът на усилване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

12. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.1, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. ��зползвайте следния начин за записване: например ∆22=-(R1.R2+1/R2).A-(1/R1-1/R2+1); ∆25=(-R1.A)/(R1+R2).)
∆2 Correct answer: 1 or 1 or -A/R2-(1/R1+1/R2) or -A/R2-1/R1-1/R2 or (-A)/(R2)-(1/R1+1/R2) or 1 or -(1/R1+1/R2).A or -A/R1-A/R2
2 Correct answer: 1 or 1 or -A/R2-(1/R1+1/R2) or -A/R2-1/R1-1/R2 or (-A)/(R2)-(1/R1+1/R2) or 1 or -(1/R1+1/R2).A or -A/R1-A/R2
=<Unanswered> Correct answer: 1 or 1 or -A/R2-(1/R1+1/R2) or -A/R2-1/R1-1/R2 or (-A)/(R2)-(1/R1+1/R2) or 1 or -(1/R1+1/R2).A or -A/R1-A/R2
;
∆2 Correct answer: 1 or 1 or -A/R2-(1/R1+1/R2) or -A/R2-1/R1-1/R2 or (-A)/(R2)-(1/R1+1/R2) or 1 or -(1/R1+1/R2).A or -A/R1-A/R2
4 =<Unanswered> Correct answer: 1 or 1 or -A/R2-(1/R1+1/R2) or -A/R2-1/R1-1/R2 or (-A)/(R2)-(1/R1+1/R2) or 1 or -(1/R1+1/R2).A or -A/R1-A/R2
.
1/6

13. | Символният вид на Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. ��зползвайте следния начин за записване: например Ku=1+1/R1-(1/R2+1).A; Ku=(R1+R2)/(R1.R2).) Ku=<Unanswered> Correct answer: 1+R2/R1 or (R1+R2)/R1
.
0/2

14. | Посочете вида на схемата от фиг.1 според аналитичния израз който получихте: | 0/1
|  | a. | суматор. |
|  | b. | интегратор. |
|  | c. | диференциатор. |
|  | d. | инвертиращ усилвател. |
|  | e. | неинвертиращ усилвател. |

15. | Стойността на Ku за схемата от фиг.1 при отворен изход e: (Запишете крайният израз, получен след преобразуване и заместване със съответните числени стойности.) Ku=99 Correct answer: 100 . | 0/1

2. Определете в общ вид условията за възбуждане на изследваната и присъединената схема при анализ на чувствителността на Ku.

16. | Теоремата на Телеген за полюсните величини на четириполюсник е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

��зползвайте следните означения : входа; изхода; N - изследвана схема; N1 - присъединена схема; КС – късо съединение; ПХ – празен ход (отворена верига); Н��Т – независим източник на ток, Н��Н – независим източник на напрежение; Ip1; Up1; Ip2; Up2 - входни и изходни токове и напрежения на изследваната схема; I1p1; U1p1; I1p2; U1p2 - входни и изходни токове и напрежения на присъединената схема; A - ампер; V - волт, I; II; III; IV - члeнове в израза на теоремата на Телеген.

��зползвайте следния начин за записване: например: В израза на теоремата на Телеген е необходимо член II � 0, за което избираме I1p2 = 1 A , т.е. на изхода на N1 поставяме Н��Н.

17. | Предавателната функция KU записана по отношение на полюсните величини има вида: (��зползвайте следния начин за записване: например: Rвх=Up1/Ip1) KU= Up2 / Up1 . | 4/4

18. | ��збираме Up1 = 1V Correct answer: 1 <Unanswered> Correct answer: V or v , т.е. на входа на N поставяме Н��Н . | 8/12

19. | При този избор Δ I1p1U1p1 Correct answer: Up1 =0, т.е. в израза на теоремата на Телеген член III =0. | 2/4

20. | При така направеният избор определянето на коефициентите на чувствителност на предавателната функция <Unanswered> Correct answer: KU or ku or Ku се свежда до определянето на коефициентите на чувствителност на <Unanswered> Correct answer: Up2 ,за което е необходимо в израза на теоремата на Телеген член IV � 0. | 2/6

21. | Това се осигурява при <Unanswered> Correct answer: I1p2 = <Unanswered> Correct answer: 1 <Unanswered> Correct answer: A or a , т.е. на изхода на N1 Correct answer: N1, n1 поставяме Н��Т . | 4/12

22. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член U1p1.I1p1 Correct answer: I or 1 =0, за което избираме U1p1 = 0 , т.е. на входа на N1 поставяме КС . | 10/12

23. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член U1p2.I1p1 Correct answer: II or 2 =0, за което избираме I1p2 Correct answer: Ip2 = 0 , т.е. на изхода на N поставяме ПХ . | 8/12

24. | Свържете верните отговори. Основни свойства на присъединената схема N1 се използват за получаването и от дадената схема N, при което: | 3/3
| a. | Зависимите източници на ток управлявани от напрежение се изобразяват в N1 като | запазват вида си, а управляващия и управляемия клон смянат местата си; |
| b. | На местата на независимите източници на ток и напрежение остават само | техните вътрешни съпротивления и проводимости; |
| c. | Пасивните елементите (R,G, L и С) се изобразяват в схема N1 като | запазват вида и мястото от изходната схема N; |

25. | При метода на присъединените схеми за анализ на чувствителност след анализ на изходната и присъединената и схема, частните производни на схемната функция се изчисляват като: | 1/1
|  | a. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | разлики на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |

| Previous and SaveNext and Save |