| Ana Bankova: Изпит 1 21_06_2007 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 4/4
| a. | z22 се дефинира чрез | Uизх/Iизх при отворен вход. |
| b. | y21 се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |
| c. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| d. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |

2. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 4/4
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от ток |

3. | Свържете верните отговори: | 4/4
| a. | Входно съпротивление при накъсо свързан изход. | h11 |
| b. | Изходна проводимост при отворен вход. | h22 |
| c. | Съпротивление на обратната връзка при отворен вход. | z12 |
| d. | Коефициент на усилване по ток при накъсо свързан изход. | h21 |

4. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 3/3
| a. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| b. | Параметърът gm на ИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| c. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

5. | Честотното поведение на транзистора в модела на Джаколето се моделира чрез: | 1/1
|  | a. | Gm*Ub'e |
|  | b. | включените в схемата кондензатори; |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

6. | Матрицата на проводимостите се определя от: | 0/1
|  | a. | [J]=[Y]*[U] |
|  | b. | [U]=[Y]-1*[J] |
|  | c. | [Y]=[П]*[Yk]*[П]t |

7. | Клетките в матрицата на проводимостите [Y], в които се записва информацията за ИТУН се определят по следния начин: | 2/2
| a. | Номерата на сеченията, към които е включен ИТУН, определят | номерата на редовете в матрицата [Y], където той ще участва |
| b. | Номерата на сеченията, чиито напрежения управляват зависимия източник, определят | номерата на съответните стълбове в матрицата [Y] |

8. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | Когато посоките на зависимия генератор и на управляващото напрежение U едновременно съвпадат или едновременно не съвпадат с посоките на сеченията, в които участват алгебричният знак на Gm е | минус |
| b. | При разнопосочност на зависимия генератор и на управляващото напрежение U спрямо посоките на сеченията, в които участват знакът е | плюс |

9. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 3/3
| a. | Обобщените параметри на многополюсниците се записват с | положителен знак |
| b. | Информацията за ИТУН, чийто елементи са свързани с две сечения и базисния възел ще се запише | в една клетка на матрицата [Y] |
| c. | Информацията за ИТУН, чийто елементи са свързани с четири сечения ще се запише | в четири клетки на матрицата [Y] |

10. | Свържете верните отговори: | 5/5
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[Ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| d. | Възловите напрежения се определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |

11. | Свържете етапите за проектиране на електронни схеми със съответните програмни продукти в MicroSim Design Lаb: | 5/5
| a. | Създаване, редактиране и съхраняване времезависими източници | Stimulus Editor |
| b. | Определяне на моделните параметри за стандартни устройства | Parts |
| c. | Визуализация на резултатите | Probe |
| d. | Оптимизация на схеми | PSpice Optimizer |
| e. | Проектиране на печатна платка | PCBoards |

12. | Оценете необходимото време и натоварване при: | 4/4
| a. | Планиране | Изисква разширен анализ и избор на архитектура и малко усилия за реализация и усъвършенстване |
| b. | Моделиране и създаване на прототип | Изисква средно натоварване за анализ и синтез и по-малко за реализация и усъвършенстване |
| c. | Оценка | Изисква средно натоварване за реализация и усъвършенстване и по-малко за анализ и синтез |
| d. | Усъвършенстване на изделието | Изисква голямо натовараване за реализация и усъвършенстване и малко за анализ и синтез |

13. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 6/6
| a. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

14. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 4/4
| a. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| b. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| c. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| d. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

15. | Ако от менюто Plot на графичния постпроцесор Probe изберете Add Y Axis, това ще предизвика : | 1/1
|  | a. | създаване на нова координатна система в работното поле |
|  | b. | създаване на нова Y ос в работното поле |
|  | c. | извеждане на курсор |

16. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 2 1 (3 1) 550E-6 и GMB 1 3 (2 3) 240E-6 има вида: | 36/36
| a. | Y11 | 550E-6 |
| b. | Y12 | 240E-6 |
| c. | Y13 | -550E-6-240E-6 |
| d. | Y21 | -550E-6 |
| e. | Y22 | 0 |
| f. | Y23 | 550E-6 |
| g. | Y31 | 0 |
| h. | Y32 | -240E-6 |
| i. | Y33 | 240E-6 |

17. | Свържете верните отговори: | 6/6
| a. | Всяка обобщена матрица съответства на | определен начин за номериране на полюсите. |
| b. | Всеки елемент на [Y0] e равен на | сумата от останалите елементи в реда/стълба със знак минус. |
| c. | Ако е известна каноничната матрица, обобщената се получава като се добавят ред и стълб, чийто елементи се определят според | свойство b. |
| d. | Обобщената матрица е особена матрица, т.е. det[Y0]=0. Това се дължи на факта, че | сумата от елементите във всеки ред и стълб е равна на нула. |
| e. | Ако за базисен възел се избере полюса k, отпадат ред и стълб с номер k и получената матрица е | от n-1 ред и е неособена (канонична). |
| f. | От общо n уравнения на многополюсника, независими са | n-1 |

** Analysis setup **

.DC LIN V_VIN -30 30 30m

.STEP LIN PARAM Var 10k 50k 1k

.TF I(V_VOUT) V_VIN

.OP

.sens I(V_VOUT)

* Schematics Netlist *

R_R4 0 2 1k

V_V- 0 -15V 15

V_V+ +15V 0 15

R_R3 2 4 100

X_U1 2 3 +15V -15V 4 OPA27/BB

R_R2 3 4 1k

V_VIN 1 0 0V

R_R1 1 3 10k

V_VOUT 2 0 0V

**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

I(V_VOUT)/V_VIN = -1.000E-03

INPUT RESISTANCE AT V_VIN = 1.000E+04

OUTPUT RESISTANCE AT I(V_VOUT) = 7.772E+07

**** DC SENSITIVITY ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C

DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(V_VOUT)

ELEMENT ELEMENT ELEMENT NORMALIZED

NAME VALUE SENSITIVITY SENSITIVITY

(AMPS/UNIT) (AMPS/PERCENT)

R_R4 1.000E+03 0.000E+00 0.000E+00

R_R3 1.000E+02 9.998E-06 9.998E-06

R_R2 1.000E+03 -9.998E-07 -9.998E-06

R_R1 1.000E+04 1.000E-07 1.000E-05

18. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната основна развивка | 5/5
| a. | Lin | Тип на развивката |
| b. | 30 m | Интервал на изчисление |
| c. | -30 | Начална стойност |
| d. | 30 | Крайна стойност |
| e. | Vin | Променлива на развивката |

19. | Използвайки резултатите от симулация, свържете верните отговори: | 5/9
| a. | коефициент на чувствителност | -999,8 n |
| b. | схемна функция | I(Vout) Correct answer: Y21 |
| c. | входно съпротивление | 10 k |
| d. | нормализиран коефициент на чувствителност | -1 m Correct answer: -9,99 u |
| e. | изходно съпротивление | 77,7 meg |
| f. | изходна променлива | -9,99 u Correct answer: I(Vout) |
| g. | стойност на елемент | 100 |
| h. | права проходна проводимост | Y21 Correct answer: -1 m |
| i. | входен източник | Vin |

20. | За да определите коефициентите на чувствителност на Y21, чрез симулационно тестване, е необходимо да реализирате: | 1/1
|  | a. | входен източник Vin=1V и отворена верига на изхода. |
|  | b. | входен източник Vin=1V и късо съединение на изхода. |
|  | c. | входен източник Iin=1A и отворена верига на изхода. |
|  | d. | входен източник Iin=1A и късо съединение на изхода. |

21. | За да протече изследвания изходен ток при късо съединение е необходимо товарното съпротивление да се замести с: | 1/1
|  | a. | идеален източник на напрежение. |
|  | b. | идеален източник на ток. |
|  | c. | зависим източник на напрежение управяван от ток. |
|  | d. | зависим източник на напрежение управяван от напрежение. |

22. | Свържете верните отговори: | 5/5
| a. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| b. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |
| c. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[ik]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежения се определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |

23. | При метода с пряко използване на дефиницията за анализ на чувствителност, коефициентите на чувствителност се изчисляват като: | 0/1
|  | a. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответни клонови токове/напрежения в двете схеми. |
|  | d. | производни на съответната схемна функция. |

24. | Свържете верните отговори, като имате предвид, че стойностите на параметрите на П-образния модел на транзистор са дадени в основните мерни единици: | 3/4
| a. | Y1 | 1.33*10-3 |
| b. | Y2 | -233*10-9 |
| c. | Y3 | 69*10-6 |
| d. | Y4 | 69*10-6 Correct answer: 200*10-3 |

25. | Свържете верните отговори. | 2/2
| a. | Апроксимацията по метода на Бътъруърт се характеризира с | Гладка АЧХ и линейна ФЧХ в лентата на пропускане. |
| b. | Апроксимацията по метода на Чебишев се характеризира с | Равновълнова АЧХ и нелинейна ФЧХ в лентата на пропускане. |

26. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри | 6/6
| a. | различните степени на p се реализират чрез | интегратори |
| b. | броят на интеграторите е равен на | степента на предавателната функция |
| c. | с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой и тип електронни схеми) | един суматор и n интегратора |
| d. | с дробна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой и тип електронни схеми) | два суматор и n интегратора |
| e. | с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой операционни усилватели) | n+1 операционни усиватели |
| f. | с дробна предавателна характеристика от n ред са неоходими (брой операционни усилватели) | n+2 операционни усиватели |

27. | При метода на каскадната реализация, зададената предавателна функция по напрежение се реализира с помоща на: | 0/1
|  | a. | елементарни звена от първи и втори ред |
|  | b. | интегратори и суматори. |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

28. | При оптималната реализация на активни схеми се постига: | 3/3
| a. | максимален динамичен обхват, чиято | горната граница се определя от максимално допустимата амплитуда на изходния сигнал при допустимо ниво на изкривяванията |
| b. | максимално отношение сигнал - шум, който е | особено важен при работа с малки входни сигнали |
| c. | минимизиране на чувствителността на работните характеристики на схемата към | параметричните промени |

29. | За кой теоретичен метод за апроксимация е характерно: | 3/3
| a. | Нулите на предавателната функция се получават за честоти, по-големи от граничната честота в областта на пропускане, спрямо което е извършено нормирането, т. е. разположени са в областта на задържане. | За теоретичния метод на Кауер. |
| b. | Всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина | За теоретичния метод на Чебишев. |
| c. | Корените на полинома в знаменателя са разположени равномерно по кръг в комплексната равнина. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |

II. Задача 1.

1.1 Анализирайте схемата от фиг. 1 и определете предавателната характеристика по напрежение.

фиг. 1

30. | Посочете вида на структурната схема от фиг. 1: | 0/1
|  | a. | делител на напрежение |
|  | b. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | c. | преобразувател напрежение/ток |
|  | d. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | e. | никой от посочени по-горе типове. |

31. | Еквивалентната схема на структурната схема е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

32. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 6 |
|  | b. | 4 |
|  | c. | 3 |
|  | d. | 5 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

33. | Матрицата на проводимостите [Y] на структурната схема има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 0; 1; -1; Y11a; Y12a; ... ; Y11b; Y12b; … .Изрази: например -A+Y11a-Y21a+Y23b-Y31b-1). 1 2 3 4 1 0 -A 1 Correct answer: -1 0
2 0 Y22a Correct answer: Y22a+Y22b
Y23b Y24a
3 1 Correct answer: -1
A+Y32b Y33b Correct answer: Y33b+1
0
4 0 Y42a 0 Y44a .
12/16

34. | Коефициентът на усиване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

35. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.1, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆11=-(Y11a-Y31b).A+(Y21a-Y32a+Y33b+1); ∆15=-Y12a.A-Y11b.)
∆4 3 =Y24a.A Correct answer: -Y24a.A
;
∆4 4 =Y23b.A Correct answer: Y23b.A-(Y22a+Y22b)
.
4/6

36. | Символният вид на Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=A/Y22a-(Y21a+Y12b+1); Ku=-A/(Y13a+Y22a-Y12b).) Ku=Y24a/Y23b Correct answer: -Y24a/Y23b or (-Y24a)/Y23b or -Y24a/(Y23b) or (-Y24a)/(Y23b) or -(Y24a)/(Y23b) or -(Y24a/Y23b)
.
0/3

37. | За схемата с едноконтурна отрицателна обратна връзка каква роля изпълнява | 2/2
| a. | RC-многополюсника включен във веригата на обратна връзка? | реализира знаменателя на предавателната функция - полином на Хурвиц от втори ред |
| b. | RC-многополюсника включен последователно на входа на схемата | реализира полинома в числителя на предавателната функция |

38. | За осигуряване на еднакви собствени честоти на многополюсниците Na и Nb е необходимо: | 2/2
|  | a. | Полюсите на Na и Nb да се съкратят. |
|  | b. | Нулите на Na и Nb да се съкратят. |
|  | c. | Полюсите на Na да се съкратят с нулите на Nb. |
|  | d. | Полюсите на Nb да се съкратят с нулите на Na. |

1.2. Нека са дадени предавателните функции и .

39. | Посочете RC-многополюсника, който реализира предавателната функция Y1: | 0/2
|  | a. | н |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

40. | Посочете RC-многополюсника, който реализира предавателната функция Y2: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

41. | Свържете верните отговори: | 0/2
| a. | Чрез Nа се реализира | Y1. Correct answer: Y2. |
| b. | Чрез Nb се реализира | Y2. Correct answer: Y1. |

42. | Еднакви собствени честоти на многополюсниците Na и Nb за схемата от фиг. 1 се осигурява при изпълнение на условията: (Използвайте следния начин зазаписване:например1/R2+1/R5=1/R1-1/R3;C1.p+C4.p=C2.p-C3.p.) 1.<Unanswered> Correct answer: 1/R1 =<Unanswered> Correct answer: 1/R2+1/R3
:
2.<Unanswered> Correct answer: C1.p+C2.p
=<Unanswered> Correct answer: C4.p
.
0/8

43. | Предавателната функция по напрежение за получената схема е: | 0/5
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

44. | Посочете типа на филтъра, реализиран чрез получената схема: | 0/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

45. | Посочете вида картата на полюсите и нулите за получената схема: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

| Previous and SaveNext and Save |