| Dian Iliev: Изпит Б 20 06 2009 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Задача 1: 1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * R_R8 0 5 10k R_R1 1 9 1k V_VCC 9 0 15V V_V1 8 0 AC 20m

+SIN 0 20m 2k 0 0 0

R_R6 4 9 620k

R_R4 7 9 110k

C_C4 7 1 10u

C_C5 6 4 100n

C_C3 2 5 10u

R_R7 8 6 1k

R_R3 0 7 6.8k

R_R2 0 3 1k

Q_Qa 1 4 2 QBC546B/PLP

Q_Qb 2 7 3 QBC546B/PLP

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |
| b. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| c. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |
| d. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения е:4 . | 1/1

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ) 1 2 3 4 1 1/R1+1/R3+1/R4+YCCa+YBBb YCEa+YBCb YBEb YCBa
2 YECa+YCBb YEEa+YCCb YCEb YEBa
[Y]= 3 YEBb YECb 1/R2+YEEb 0
4 YBCa YBEb Correct answer: YBEa
0 1/R6+YBBb Correct answer: 1/R6+YBBa
.
28/32

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзисторите чрез четириполюсните [y]b–параметри.

4. | При схема на свързване с обща база: | 3/3
| a. | входният възел съвпада с | емитера |
| b. | изходният възел съвпада с | колектора |
| c. | общият за входа и изхода възел съвпада с | базата |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0B е: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: y11b; y12b;y21b; y22b. Изрази: например -(y11b+y21b); y12b+y21b-y22b.) B E C B y11b+y12b+y21b+y22b -(y11b+y21b) -(y12b+y22b) [Y]0B= E -(y11b+y12b) y11b y12b

C -(y21b+y22b) y21b y22b

9/9

II. Определете допустимите толеранси на елементите R1 и R2 за схемата от фиг.1, при условие сумарното относително изменение на коефициента на предаване по напрежение да не превишава ±1%.

фиг. 1

6. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 3 |
|  | b. | 5 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 6 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

8. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.1 има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R1; -1/R1; 1/R2; -1/R1; 0; 1; -1.Изрази: например A+1/R1+1/R2-1). 1 2 3 4 1 0 0 0 0 2 0 1/R1+1/R2 0 -1/R2
3 A -A 0 -1
4-A A-1/R2 -1 1/R2+1 .
16/16

9. | Коефициентът на усилване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

10. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.1, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆22=-(R1.R2+1/R2).A-(1/R1-1/R2+1); ∆25=(-R1.A)/(R1+R2).)
∆1 1 =-1/R1-1/R2-(1/R2).A Correct answer: -A/R2-(1/R1+1/R2) or -A/R2-1/R1-1/R2 or (-A)/(R2)-(1/R1+1/R2)
;
∆1 4 =-(1/R1+1/R2).A .
10/12

11. | Символният вид на Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=1+1/R1-(1/R2+1).A; Ku=(R1+R2)/(R1.R2).) Ku=(R1+R2)/R1 . | 5/5

12. | Посочете вида на схемата от фиг.1 според аналитичния израз който получихте: | 2/2
|  | a. | суматор. |
|  | b. | интегратор. |
|  | c. | диференциатор. |
|  | d. | инвертиращ усилвател. |
|  | e. | неинвертиращ усилвател. |

13. | Стойността на Ku за схемата от фиг.1 при отворен изход e: (Запишете крайният израз, получен след преобразуване и заместване със съответните числени стойности.) Ku=100 . | 3/3

14. | Схемната функция Т(х), чието относително сумарно изменение ще изследвате за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. | Yвх |
|  | b. | Ki |
|  | c. | Rвх |
|  | d. | Ku |

15. | Броят на входните параметри n, спрямо които ще се изследва схемната функция Т(х) за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. | 4 |
|  | b. | 2 |
|  | c. | 3 |
|  | d. | 1 |

16. | Векторът на входните параметри за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

17. | Свържете верните твърдения относно формулите за изчисление на: | 6/6
| a. |  | - коефициенти на чувствителност. |
| b. |  | - функция на относителната чувствителност. |
| c. |  | - функция на относителната чувствителност (полунормирана). |
| d. |  | - сумарно изменение на схемната функция. |
| e. |  | - относително сумарно изменение на схемната функция. |
| f. |  | - относителното изменение на параметъра хi. |

18. | Коефициентите на чувствителност за схемата от фиг.1 са: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с коефициента, за параметъра с по-нисък пореден номер. Използвайте следния начин за записване: например А1=(-R1.R3+R2+(R3)^3)/(R1-R1.R3+R2+(R2)^2). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
A 1 =<Unanswered> Correct answer: -R2/(R1)^2 or - R2/((R1)^2) or (-R2)/((R1)^2) or (-R2)/(R1)^2 or -R2/R1^2 or 1/R1 or 1/(R1)
(определен за параметъра R1 )
А 2 =<Unanswered> Correct answer: -R2/(R1)^2 or - R2/((R1)^2) or (-R2)/((R1)^2) or (-R2)/(R1)^2 or -R2/R1^2 or 1/R1 or 1/(R1)
(определен за параметъра R2 )
А- =- (определен за параметъра- )
7/9

19. | Функциите на чувствителност за схемата от фиг.1 са: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с функцията, за параметъра с по-нисък пореден номер. Използвайте следния начин за записване: например 1=(-R1.R3+R2+(R3)^3)/(R1-R1.R3+R2+(R2)^2). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
1 =<Unanswered> Correct answer: -R2/(R1+R2) or (-R2)/(R1+R2) or -(R2/(R1+R2))
(определена за параметъра R1 );
2 =<Unanswered> Correct answer: R2/(R1+R2) or (R2)/(R1+R2) or (R2/(R1+R2)) or R1/R2+1 or 1+R1/R2
(определена за параметъра R2 );
- =- (определена за параметъра- ).
7/9

20. | Сумарното относително изменение на схемната функция за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайният израз, получен след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например =10.(R1+R2)/(R1-R2)+2.R2/(R1+R2)-(1/R2+1).A; .) =<Unanswered> Correct answer: 2.R2/(R1+R2) or (2.R2)/(R1+R2) or 2.(R2/(R1+R2) or )
..
0/10

21. | При еднакви толеранси на елементите, схемата трябва да се реализира с допуски на резисторите под =<Unanswered> Correct answer: 0,5 or 0.5 or 0,51 or 0.51 %. | 0/5

| Previous and SaveNext and Save |