| Dian Iliev: ТЕСТ 3b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 3: Обобщен метод на възловите мапрежения. Вторични параметри на електронни схеми. Постояннотокови анализи в PSpice.

1. | Решението на възловото уравнение е: | 0/1
|  | a. | [J]=[Y]*[U] |
|  | b. | [Y]=[П]*[Yk]*[П]t |
|  | c. | [U]=[Y]-1*[J] |

2. | При анализ на електронни схеми обикновенно е нужно да се познават стойностите на напреженията и токовете във всички клони, а не само отношенията между тях и то единствено за някой от полюсите, например тези на входа и изхода на схемата, разглеждана като четириполюсник.
Вярно ли е това твърдение ?
1/1
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

3. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | [Yij] - взаимната проводимост на сеченията i и j | е равна на алгебричната сумата от проводимостите на клоните между двете сечения и винаги се записва със знак минус |
| b. | [Yii] - собствената проводимост на сечение i | е равна на алгебричната сумата от проводимостите на клоните участващи в това сечение и винаги се записва със знак със знак плюс. |

4. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | Алгебричният знак на Gm е минус | когато посоките на зависимия генератор и на управляващото напрежение U едновременно съвпадат или не съвпадат с посоките на сеченията, в които участват. |
| b. | Знакът е плюс | при разнопосочност на зависимия генератор и на управляващото напрежение U спрямо посоките на сеченията, в които участват. |

5. | Електронните елементи, подсхеми и схеми се представят като многополюсник с n равноправни полюси, които се характеризират с n задаващи токове с положителна посока навътре и n напрежения, отчетени спрямо външен базисен възел. Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 0/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | [Ik]= [Yk]*[Uk] [Jk] |
|  | c. | [J]=[Y0]*[U] |
|  | d. | [П]*[Ik]=[0] |
|  | e. | [J]=[Y]*[U] |

6. | При анализ на схеми по обобщения метод на възловите напрежения, базовият възел (с индекс 0) се избира | 1/1
|  | a. | извън схемата |
|  | b. | да съвпада с входния възел в схемата |
|  | c. | да съвпада с изходния възел в схемата |
|  | d. | да съвпада с възел в схемата, например общия за входа и изхода. |

7. | Най-важните свойства на обобщената матрица на многополюсник, които се прилагат при анализ на електронни схеми са: | 4/6
| a. | От общо n уравнения на многополюсника, независими са | n-1 |
| b. | Всеки елемент на [Y0] e равен на | сумата от останалите елементи в реда/стълба със знак минус. |
| c. | Обобщената матрица е особена матрица, т.е. det[Y0]=0. Това се дължи на факта, че | сумата от елементите във всеки ред и стълб е равна на нула. |
| d. | Всяка обобщена матрица съответства на | свойство b. Correct answer: определен начин за номериране на полюсите. |
| e. | Ако е известна каноничната матрица, обобщената се получава като се добавят ред и стълб, чийто елементи се определят според | определен начин за номериране на полюсите. Correct answer: свойство b. |
| f. | Ако за базисен възел се избере полюса k, отпадат ред и стълб с номер k и получената матрица е | от n-1 ред и е неособена (канонична). |

8. | Свържете верните отговори: | 6/7
| a. | Yвх | Вторичен параметър |
| b. | Yизх | Вторичен параметър |
| c. | [J] | Първичен матрично-векторен параметър |
| d. | Ki | Вторичен параметър |
| e. | [Y] | Вторичен параметър Correct answer: Първичен матрично-векторен параметър |
| f. | Ku | Вторичен параметър |
| g. | Y21 | Вторичен параметър |

9. | Вторичните параметри (предавателните функции) на електронните схеми зависят от | 1/1
|  | a. | всички отговори по-долу |
|  | b. | постоянно-токовия режим на участващите полупроводникови елементи и интегрални схеми. |
|  | c. | честотата на променливотоковия сигнал подаден на входа |
|  | d. | генераторното и товарното съпротивления |
|  | e. | топологията на схемата и параметрите на градивните схемни елементи |

10. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 1/1
|  | a. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | b. | компонентната матрица на схемата |
|  | c. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | топологичната матрица на схемата |

11. | Един възел може да бъде редуциран ако | 1/1
|  | a. | всички отговори по-долу |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | задаващия ток е равен на нула |
|  | d. | е изходен възел |

12. | Ако един полюс на многополюсника (с n равнопоставени полюса) се редуцира, то матрицата | 1/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | всички отговори по-долу |
|  | c. | става канонична с размерност n-1 x n-1 без промяна на останалите елементи |
|  | d. | запазва характера си на обобщена матрица, намалява размерността си на n-1 x n-1 и останалите елементи се коригират по формулата на Гаус |

13. | Свържете описанието на елементите от високочестотния модел на униполярен транзистор със съответното означение: | 6/6
| a. | rds | Изходно съпротивление за променлив ток |
| b. | rgs | Входно съпротивление за променлив ток |
| c. | Cds | Изходен капацитет |
| d. | Cgs | Входен капацитет |
| e. | Cgd | Преходен капацитет |
| f. | gm | Стръмност на транзистора (права проходна проводимост) |

14. | Свържете верните отговори като имате предвид, че стойностите на параметрите са дадени в основните мерни единици: | 3/4
| a. | h11e | 750 |
| b. | h12e | 1.75*10-4 |
| c. | h21e | 750 Correct answer: 150 |
| d. | h22e | 35*10-6 |

15. | Свържете означението на елементите от модела на Джаколето със съответните стойности дадени в основнитe мерни единици: | 3/8
| a. | 0.202 | rb'e Correct answer: gm |
| b. | 4.2*10+6 | rb'c |
| c. | 740 | gm Correct answer: rb'e |
| d. | 14.2*10+3 | rb'c Correct answer: rce |
| e. | 10 | rb'b |
| f. | 1.7*10-12 | Cb'e Correct answer: Cbc |
| g. | 4*10-12 | Cbc Correct answer: Cb'c |
| h. | 108*10-12 | Cb'e |

16. | След извършването на симулация с PSpice се генерира изходен файл в текстови формат. С какво разширение се записва той ? | 1/1
|  | a. | Schematics (.sch) |
|  | b. | Simulation (.out) |
|  | c. | ASCII текст (.txt) |
|  | d. | Simulation (.dat) |
|  | e. | Optimization (.opt) |

17. | За да се дефинират атрибутите на променливотоков (честотен) анализ, трябва да зададете обхвата на изменение на честотата и вида на развивката.Чрез кой параметър, характеризиращ работния режим на биполярен транзистор се избира крайната стойност на честотния диапазон:Cgd Correct answer: FT or ft or Ft or fT or транзитна честота or Транзитна честота
0/3

18. | За да построите изходните статични характеристики на биполярен транзистор в схема на свъзване общ емитер е необходимо да специфицирате DC Sweep с параметри: | 4/4
| a. | вложена развивка | IB |
| b. | главна развивка | UCE |

19. | За да се построи графиката Rизх=f(f) за схема разглеждана като четириполюсник e необходимо: | 0/3
|  | a. | входа на схемата да се замести с късо съединение. |
|  | b. | изхода на схемата да се замести с отворена верига. |
|  | c. | да се сменят местата на входния източник и товара на схемата. |
|  | d. | входа на схемата да се замести с отворена верига. |
|  | e. | изхода на схемата да се замести с късо съединение. |

| Previous and SaveNext and Save |