| Radostina Pavlova: ТЕСТ 1б |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 1: Линейни модели на транзистори. Компонентни и топологични матрици. Методология за проектиране на електронни схеми с PSpice.

1. | За да се съставят матричните уравнения на електронните схеми е необходима два вида информация - за параметрите и за топологията на схемата. Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | Информация за типа и параметрите на схемните елементи. | Представя се посредством компонентните матрици. |
| b. | Информация за начина на свързване на елементите в схемата. | Представя се посредством топологичните матрици. |

2. | Законите на Кирхоф не зависят от типа на схемните еленти, а само от начина на тяхното свързване. Посочете верните отговори: | 2/2
| a. | Алгебричната сума от токовете в дадено сечение е равна на нула. | Първи закон на Кирхоф. |
| b. | Алгебричната сума от напреженията в даден контур е равна на нула. | Втори закон на Кирхоф. |

3. | Дърво на свързан граф (на схема) се нарича съвкупността от взаимно свързани клони (съврзан граф), които обхващат всички възли, без да образуват контур. Вярно ли е това твърдение ? | 0/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

4. | Съществуват различни варианти за избор на дърво. Вярно ли е това твърдение ? | 1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

5. | Броят на клоните на дървото е равен на: | 1/1
|  | a. | броя на независимите напрежения. |
|  | b. | броя на независимите сечения. |
|  | c. | броя на независимите уравнения по първи закон на Кирхоф. |
|  | d. | всички посочени по-горе твърдения. |
|  | e. | никое от посочените по-горе твърдения |

6. | Свържете верните трърдения: | 2/2
| a. | Затворена повърхност, която пресича само един клон на дървото и произволен брои хорди | се нарича сечение. |
| b. | Затворена съвкупност от клони, която обхваща една хорда и произволен брой клони на дървото | се нарича контур. |

7. | За да определите системата независими сечения в анализираната схема е необходимо да изберете един възел за базисен (с номер 0), а всички останали възли да дефинирате като сечения с положителна посока навътре към възела (с номера от 1 до v). Вярно ли е това твърдение? | 1/1
|  |  | Да |
|  |  | Не |

8. | Общата методологията за проектиране е разработена според принципите на системния подход и разкрива цикличния характер при управлението на всеки проект. Това не е просто указание за последователност от стъпки, необходими за навременното завършване на проекта, а систематичното обединяване на ключовите дейности:
- Анализ;
- Избор на решение;
- Реализация ;
- Производство и поддръжка.
Вярно ли е това твърдение ?
1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

9. | Методология за автоматизирано проектиране на електронни схеми обхваща всички необходими етапи, процедури, взаимодействия между тях и с базите данни за осъществяването на автоматизирано проектиране на електронни схеми. При това, електронната схема се описва, модифицира и съхранява в средата на подходящ схемен редактор, избират се подходящи компютърни модели и макромодели на изграждащите я електронни компоненти, схемата се подготвя за анализи и се извършват числени симулации, оценка на резултатите и оптимизация.
Вярно ли е това твърдение ?
1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

10. | Въз основа на функционалния модел на проектираневто на електронни схеми, определете кои са междинните продукти при проектирането, т. е. какъв е резултатът на всяка стъпка от проектирането. | 10/11
| a. | Анализ на техническите изисквания. | Спецификация |
| b. | Създаване на схемата. | Принципна електронна схема. |
| c. | Симулация. | Модел на електронната схема. |
| d. | Оценка на резултатите. | Графични характеристики. |
| e. | Оптимизация. | Подобрен модел на електронната схема. |
| f. | Проектиране на печатна платка. | Печатна платка. |
| g. | Създаване на прототип. | Принципна електронна схема. Correct answer: Прототип на електронната схема. |
| h. | Тестване. | Измерени параметри. |
| i. | Модифициране. | Подобрен прототип. |
| j. | Документация. | Техническа документация. |
| k. | Производство. | Електронни продукти. |

11. | Свържете етапите за проектиране на електронни схеми със съответните програмни продукти в MicroSim Design Lаb: | 5/5
| a. | създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми | Schematics |
| b. | компютърни симулации | PSpice A/D |
| c. | визуализация на резултатите | Probe |
| d. | оптимизация на схеми | PSpice Optimizer |
| e. | проектиране на печатна платка | PCBoards |

12. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 7/7
| a. | Постояннотоков анализ | Стандартни анализи |
| b. | Температурен анализ | Многократни анализи |
| c. | Анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |
| d. | Променливотоков анализ | Стандартни анализи |
| e. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай | Статистически анализи |
| f. | Параметричен анализ | Многократни анализи |
| g. | Времеви анализ | Стандартни анализи |

13. | Посочете кой от подходите за малосигнално моделиране е подходящ в зависимост от сферата на приложение на получения модел: | 2/2
| a. | В случаите, когато се търси връзка между постояннотоковия режим и променливотоковия анализ на електронната схема. | Линеаризиране на нелинейния модел на транзистора и получаване на съответната еквивалентна схема и математическо описание. |
| b. | За инженерни пресмятания без обемисти и сложни изчисления и по-ниска точност на получените резултати. | Определяне ма модела от линейните четириполюсни параметри и честотните характеристики на транзистора. |

14. | Формалните модели представят физическите елементи като 'черна кутия' с определен брой външни полюси. Те апроксимират реалните характеристики на електронния елемент по отношение на външните полюси, без да отразяват физическата структура и явления.
Вярно ли е това твърдение ?
1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

15. | Линейните модели представят свойствата на електронните компоненти и схеми в режим на малък сигнал т.е. при въздействие на хармоничен сигнал с малка амплитуда, когато с достатъчна точност се лениаризират зависимостите между променливите токове и напрежения в тях около постояннотоковата работна точка.
Вярно ли е това твърдение ?
1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

16. | Универсалните модели описват електронните елементи при въздействие на сигнали с голяма амплитуда и отразяват всички режими на функциониране (постояннотоков, честотен и времеви). Те описват нелинейните зависимости между токовете и напреженията на елемента.
Вярно ли е това твърдение ?
0/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

17. | Посочете класификационната група към която се отнасят всеки един от изброените модели на електронни елемени: | 5/6
| a. | Четириполюсен модел. | Формални модели. |
| b. | Многополюсник. | Формални модели. |
| c. | П-образен четириполюсен модел | Формални модели. |
| d. | Високочестотен модел на Джаколето на биполярен транзистор. | Физически модели. Correct answer: Хибридни модели. |
| e. | Зарядоуправляем модел на Гумел-Пун на биполярен транзистор. | Физически модели. |
| f. | Макромодел на операционен усилвател. | Формални модели. |

18. | Свържете верните твърдения за дефинирането на четириполюсните h-параметри : | 2/4
| a. | Коефициент на усилване по ток при накъсо свързан изход. | h21 |
| b. | Изходна проводимост при отворен вход. | h21 Correct answer: h22 |
| c. | Коефициент на обратна връзка по напрежение при отворен вход. | h21 Correct answer: h12 |
| d. | Входно съпротивление при накъсо свързан изход. | h11 |

19. | Свържете описанието на елементите от модела на Джаколето със съответното означение: | 8/8
| a. | Обемно базово съпротивление | rb'b |
| b. | Преобладаваща част на входното променливотоково съпротивление в схема с общ емитер | rb'e |
| c. | Обратно проходно съпротивление | rb'c |
| d. | Изходно променливотоково съпротивление в схема с общ емитер | rce |
| e. | Параметър на ЗИТУН. Стръмност на предавателната характерестика IC= f(UBE) | gm |
| f. | Дифузен капацитет на прехода емитер-база | Cb'e |
| g. | Бариерен капацитет на прехода колектор-база | Cb'c |
| h. | Паразитен монтажен капацитет между изводите на базата и колектора | Cbc |

20. | Каква е размерността на параметъра на съответния зависим източник? | 2/4
| a. | FN 1 2 VN 10.0 | Ом Correct answer: - |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | - Correct answer: Ом |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | S |
| d. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | - |

21. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент HLIM 90 0 VLIM 1k : | 4/4
| a. | HLIM 99 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |
| b. | 99 0 | Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| c. | LIM | <име> |
| d. | VLIM | <(управляващ източник, име> |
| e. | 1k | <параметър> |

| Previous and SaveNext and Save |