| peter nedialkov: Изпит 2009 Б 18 06 2009 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Задача 1: 1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * Q_Qa 2 1 5 QBC546B/PLP Q_Qb 3 4 2 QBC546B/PLP R_R2 0 1 40k V_VCC 8 0 15V

C_C2 0 4 1000u

C_C3 3 6 1u

C_C4 0 5 1000u

R_R5 3 8 5k

R_R4 0 4 94k

V_Vin 9 0 DC 0V AC 50mV

C_C1 1 7 1u

R_R3 4 8 141k

R_R1 1 8 205k

R_R6 9 7 600

R_R7 0 6 10k

R_R8 0 5 1k

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| b. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |
| c. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |
| d. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения е:3 . | 1/1

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ) 1 2 3 1 1/R1+1/R2+ybba YBCa 0
[Y]= 2 YCBa YCCa+YEEb YECb
3 0 YCEb 1/R5+YCCb .
27/27

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзисторите чрез четириполюсните [y]e–параметри.

4. | При схема на свързване с общ емитер: | 1/3
| a. | входният възел съвпада с | колектора Correct answer: базата |
| b. | изходният възел съвпада с | базата Correct answer: колектора |
| c. | общият за входа и изхода възел съвпада с | емитера |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0E е: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: y11е; y12е;y21е; y22е. Изрази: например -(y11е+y21е); y12е+y21е-y22е.) B E C B y11e -(y11e+y12e) y12e [Y]0E= E-(y11e+y21e) y11e+y12e+y21e+y22e -(y12e+y22e)
C y21e -(y21e+y22e) y22e .
9/9

II. Анализирайте схемата от фиг. 1 и определете предавателната характеристика по напрежение. Определете типа на филтъра.

фиг. 1

6. | Посочете вида на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | преобразувател напрежение/ток |
|  | b. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | c. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | d. | делител на напрежение |
|  | e. | никой от посочени по-горе типове. |

7. | Структурната схема на схемата от фиг.1 е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |

8. | Еквивалентната схема на структурната схема е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

9. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 6 |
|  | b. | 4 |
|  | c. | 3 |
|  | d. | 5 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

10. | Матрицата на проводимостите [Y] на структурната схема има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 0; 1; -1; Y11a; Y12a; ... ; Y11b; Y12b; … .Изрази: например -A+Y11a-Y21a+Y23b-Y31b-1). 1 2 3 4 1 0 -A -1 0 2 0 Y22a+Y22b Y23b Y24a
3-1 A+Y32b Y33b+1 0
4 0 Y42a 0 Y44a .
16/16

11. | Коефициентът на усиване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

12. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.1, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆11=-(Y11a-Y31b).A+(Y21a-Y32a+Y33b+1); ∆15=-Y12a.A-Y11b.)
∆4 3 =-A.Y24a Correct answer: -Y24a.A
;
∆4 4 =A.Y23b-(Y22a+Y22b) Correct answer: Y23b.A-(Y22a+Y22b)
.
4/6

13. | Символният вид на Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=A/Y22a-(Y21a+Y12b+1); Ku=-A/(Y13a+Y22a-Y12b).) Ku=(-A.Y24a)/(A.Y23b-Y22a-Y22b) Correct answer: -Y24a/Y23b or (-Y24a)/Y23b or -Y24a/(Y23b) or (-Y24a)/(Y23b) or -(Y24a)/(Y23b) or -(Y24a/Y23b)
.
0/5

14. | Идентифицирайте схемата на многополюсника Nа : | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

15. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 6 |
|  | b. | 3 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 5 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

16. | Матрицата на проводимостите [Y] многополюсника Na има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R1; -1/R1; …, C1.p; -C1.p; …; 0; 1; -1.Изрази: например -A+1/R3+1/R4-C2.p+C3.p-1). 2 4 5 2 C2.p 0 -C2.p 4 0 C1.p -C1.p
5-C2.p -C1.p 1/R1+C1.p+C2.p .
9/9

17. | При определянето на необходимия параметър на многополюсника Na се редуцира възел: p=5 . | 1/1

18. | Редукцията на вътрешен възел се извършва по формулата на Гаус. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

19. | Параметърът на проводимостта на многополюсника Na, участващ в предавателната функция Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете изразите получени след заместване във формулата на Гаус,преди преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например Y11a=-(-1/R5).(-C2.p)/(1/R1+1/R5-C1.p+C2.p); Y15b=-(C3.p)-(-C2.p).(-C1.p)/(1/R2+1/R5-C1.p+C4.p).)
Y 5 Correct answer: 2 or 4 or -(-C2.p).(-C1.p)/(1/R1+C1.p+C2.p)
5 Correct answer: 2 or 4 or -(-C2.p).(-C1.p)/(1/R1+C1.p+C2.p)
a=(C1.p.C2.p)/(1/R1+C1.p+C2.p) Correct answer: 2 or 4 or -(-C2.p).(-C1.p)/(1/R1+C1.p+C2.p)
.
0/6

20. | Посочете типа на филтъра, реализиран чрез многополюсника Na: | 1/1
|  | a. | Нискочестотен филтър. |
|  | b. | Високочестотен филтър. |
|  | c. | Лентов филтър. |
|  | d. | За реализация на комплексни нули. |

21. | Идентифицирайте схемата на многополюсника Nb : | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

22. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 5 |
|  | b. | 6 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 3 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

23. | Матрицата на проводимостите [Y] многополюсника Nb има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R1; -1/R1; …, C1.p; -C1.p; …; 0; 1; -1.Изрази: например -A+1/R3+1/R4-C2.p+C3.p-1). 2 3 6 2 1/R2+C3.p -C3.p -1/R2 3-C3.p 1/R3+C3.p -1/R3
6-1/R2 -1/R3 1/R2+1/R3+C3.p+C4.p Correct answer: 1/R2+1/R3+C4.p
.
8/9

24. | При определянето на необходимия параметър на многополюсника Nb се редуцира възел: p=6 . | 1/1

25. | Параметърът на проводимостите на многополюсника Nb, участващ в предавателната функция Ku за схемата от фиг.1е: (Запишете изразите получени след заместване във формулата на Гаус,преди преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например Y11a=-(-1/R5).(-C2.p)/(1/R1+1/R5-C1.p+C2.p); Y15b=-(C3.p)-(-C2.p).(-C1.p)/(1/R2+1/R5-C1.p+C4.p).)
Y 6 Correct answer: 2 or 3 or -(-C3.p)-(-1/R2).(-1/R3)/(1/R2+1/R3+C4.p )
6 Correct answer: 2 or 3 or -(-C3.p)-(-1/R2).(-1/R3)/(1/R2+1/R3+C4.p )
b=<Unanswered> Correct answer: 2 or 3 or -(-C3.p)-(-1/R2).(-1/R3)/(1/R2+1/R3+C4.p )
.
0/6

26. | За осигуряване на еднакви собствени честоти на многополюсниците Na и Nb е необходимо: | 0/3
|  | a. | Полюсите на Na и Nb да се съкратят. |
|  | b. | Нулите на Na и Nb да се съкратят. |
|  | c. | Полюсите на Na да се съкратят с нулите на Nb. |
|  | d. | Полюсите на Nb да се съкратят с нулите на Na. |

27. | Еднакви собствени честоти за схемата от фиг. 1 се осигурява при изпълнение на условията: (Използвайтеследнияначинзазаписване:например1/R2+1/R5=1/R1-1/R3;C1.p+C4.p=C2.p-C3.p.) 1.<Unanswered> Correct answer: 1/R1 =<Unanswered> Correct answer: 1/R2+1/R3
:
2.<Unanswered> Correct answer: C1.p+C2.p
=<Unanswered> Correct answer: C4.p
.
0/8

28. | Предавателната функция по напрежение за получената схема е: | 0/5
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

29. | Посочете типа на филтъра, реализиран чрез схемата от фиг.1, според получения аналитичен израз: | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

30. | Посочете вида картата на полюсите и нулите за получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

| Previous and SaveNext and Save |