| Dian Iliev: ТЕСТ 5a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 5: Метод на възловите напрежения. Компютърни симулации. Синтез на електронни схеми. I. Съставете присъединената схема на схемата от фиг. 1. фиг. 1

1. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 0/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

2. | От получената еквивалентна схема се определят: Брой клони =5 Correct answer: 6 ; Брой възли =5 ; Брой независими сечения =4 | 2/3

3. | Kомпонентната матрица на проводимостите на схемата от фиг. 1 ще има рамерност: Брой редове=4 Correct answer: 6 ; Брой стълбове=4 Correct answer: 6 . | 0/2

4. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица [Yk] на проводимостите на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например Y11=A+1/R-C.p-1; Y21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y<Unanswered> Correct answer: 1
<Unanswered> Correct answer: 1
=<Unanswered> Correct answer: 1/R
;
Y<Unanswered> Correct answer: 3
<Unanswered> Correct answer: 3
=<Unanswered> Correct answer: C.p
;
Y<Unanswered> Correct answer: 4
<Unanswered> Correct answer: 4
=<Unanswered> Correct answer: 1
;
Y<Unanswered> Correct answer: 5
<Unanswered> Correct answer: 5
=<Unanswered> Correct answer: -1
;
Y<Unanswered> Correct answer: 6
<Unanswered> Correct answer: 2
=<Unanswered> Correct answer: A
;
Y<Unanswered> Correct answer: -
<Unanswered> Correct answer: -
=<Unanswered> Correct answer: -
.
0/18

5. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | топологичната матрица на присъединената схема е равна на | [П] |
| b. | полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yp]t |
| c. | компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yk]t |
| d. | матрицата на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Y]t |

6. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема [Y1k] на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например 11=A+1/R-C.p-1; 21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 2-1 Correct answer: 1
=2 Correct answer: 1/R
;
Y 2 3 Correct answer: 6
=C.p Correct answer: A
;
Y 3 4 Correct answer: 3
=A Correct answer: C.p
;
Y 4 5 Correct answer: 4
=1/R Correct answer: 1
;
Y 5 6 Correct answer: 5
=1/R Correct answer: -1
;
Y- - =- .
8/18

7. | Присъединената схема на схемата от фиг. 1: | 4/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

II Определете в общ вид условията за възбуждане на изследваната и присъединената схема при анализ на чувствителността на K I .

8. | Теоремата на Телеген за полюсните величини на четириполюсник е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

Използвайте следните означения : входа; изхода; N - изследвана схема; N1 - присъединена схема; КС – късо съединение; ПХ – празен ход (отворена верига); НИТ – независим източник на ток, НИН – независим източник на напрежение; Ip1; Up1; Ip2; Up2 - входни и изходни токове и напрежения на изследваната схема; I1p1; U1p1; I1p2; U1p2 - входни и изходни токове и напрежения на присъединената схема; A - ампер; V - волт, I; II; III; IV - члeнове в израза на теоремата на Телеген.

Използвайте следния начин за записване: например: В израза на теоремата на Телеген е необходимо член III ≠ 0, за което избираме I1p2 = 1 A , т.е. на изхода на N1 поставяме НИН.

9. | Предавателната функция KI записана по отношение на полюсните величини има вида: (Използвайте следния начин за записване: например: Rвх=Up1/Ip1) KI= Ip2 / Ip1 . | 4/4

10. | Избираме Ip1 = 1 A , т.е. на Входа Correct answer: входа or вход на N поставяме НИТ . | 10/12

11. | При този избор Δ Up1 Correct answer: Ip1 =0, т.е. в израза на теоремата на Телеген член n Correct answer: I or 1 =0. | 0/4

12. | При така направеният избор определянето на коефициентите на чувствителност на предавателната функция <Unanswered> Correct answer: KI or ki or Ki се свежда до определянето на коефициентите на чувствителност на <Unanswered> Correct answer: Ip2 , за което е необходимо в израза на теоремата на Телеген член n Correct answer: II or 2
≠0.
0/6

13. | Това се осигурява при Up2 Correct answer: U1p2 = 1 V , т.е. на Изхода Correct answer: изхода or изход на Ni Correct answer: N1 or n1 поставяме 0 Correct answer: НИН or нин or Нин . | 4/12

14. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член n Correct answer: III or 3 =0, за което избираме Ip1 Correct answer: I1p1 = 0 , т.е. на входа на Ni Correct answer: N1 or n1 поставяме ПХ . | 6/12

15. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член n Correct answer: IV or 4 =0, за което избираме Up2 = 0 , т.е. на Изхода Correct answer: изхода or изход на N поставяме КС . | 8/12

| Previous and SaveNext and Save |