| Pancho Futekov: Изпит 06 03 2009 A |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | За да построите семейството изходни характеристики на транзистор е необходимо да извършите: | 1/1
|  | a. | преходен анализ. |
|  | b. | постоянотоков анализ. |
|  | c. | променливотоков анализ. |
|  | d. | шумов анализ. |

2. | За да се определи работната област на преобразувателя напрежение в ток е необходимо да се изследва влиянието на промяната на: | 1/1
|  | a. | захранващото напрежение. |
|  | b. | товарното съпротивление. |
|  | c. | резисторите в схемата. |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори. |

3. | Свържете верните отговори. | 4/7
| a. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на универсални филтри Correct answer: Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab Correct answer: Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab Correct answer: Програмен модул за проектиране на универсални филтри |
| g. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |

4. | При дефиниране на променливотоковия сигнал, кой параметър е задължителен? | 0/1
|  | a. | ACMAG |
|  | b. | ACPHASE |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

5. | Свържете верните твърдения | 2/4
| a. | Шумовите характеристики на електронните схеми зависят от | постояннотоковия режим, температурата и честотата |
| b. | Шумовият анализ се извършва като опция на | времевия анализ Correct answer: честотния анализ |
| c. | Хармоничният анализ се извършва като опция на | честотния анализ Correct answer: времевия анализ |
| d. | Схемните функции зависят от | постояннотоковия режим, честотата, Yг и Yт |

6. | За да извършите едновременно постояннотоков, честотен и времеви анализ, кой входен източник на напрежение трябва да изберете ? | 0/1
|  | a. | VAC |
|  | b. | VSIN |
|  | c. | VDC |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

7. | Свържете параметрите на синусоидален източник на напрежение със съответното описание: | 3/6
| a. | VOFF | коефициент на затихване Correct answer: постояннотоково отместване |
| b. | VAMPL | амплитуда |
| c. | FREQ | честота |
| d. | TD | коефициент на затихване Correct answer: закъснение |
| e. | DF | постояннотоково отместване Correct answer: коефициент на затихване |
| f. | PHASE | фаза |

8. | Извършването на хармоничен анализ е възможно единствено, ако предварително е бил извършен: | 0/1
|  | a. | Постояннотоков анализ |
|  | b. | Преходен анализ |
|  | c. | Параметричен анализ |
|  | d. | Честотен анализ |

9. | Макромоделът на идеален операционен усилвател представлява: | 0/1
|  | a. | идеален източник на ток управляван от ток |
|  | b. | идеален източник на напрежение управляван от напрежение |
|  | c. | идеален източник на ток управляван от напрежение |
|  | d. | идеален източник на напрежение управляван от ток |

10. | Посочете известните и неизвестните величини при съответния анализ. | 4/5
| a. | [ Jk ] , [ Yk ] | известни величини |
| b. | [ J] , [ Y ] | неизвестна величина Correct answer: известни величини |
| c. | [U] | неизвестна величина |
| d. | Условия на възбуждане на схемите N и N1 | известни величини |
| e. | Коефициенти на чувствителност на схемната функция | неизвестна величина |

11. | Свържете верните отговори за матрично-векторните параметри на електронна схема. | 7/7
| a. | Информацията за параметрите на схемните компоненти се записва в | [Yk] |
| b. | Информацията за начина по който са свързани елемнтите в схемата се записва в | [П] |
| c. | Ненулевите елементи в един ред i на [П] матрицата означават | клоните, които участват в даденото сечение i |
| d. | Ненулевите елементи в един стълб j на [П] матрицата означават | сеченията, в които участва клона j |
| e. | Максималният брой ненулеви елементи в един стълб j на топологичната матрица при канонична система сечения е | две |
| f. | Матрицата на проводимостите на схема с ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал |
| g. | Векторът [U] | се определя при анализ на схемата |

12. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 1/4
| a. | Собствените проводимости на общите за едно сeчение клони се записват с | положителен знак. |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две сечения клони | положителен знак. Correct answer: отрицателен знак. |
| c. | Взаимните обобщени параметри на общите за две сечения на многополюсници се записват с | отрицателен знак. Correct answer: положителен знак. |
| d. | Собствените обобщени параметри на общите за едно сечение многополюсници се записват с | отрицателен знак. Correct answer: положителен знак. |

13. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 0/8
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на ток управляван от напрежение Correct answer: Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от напрежение Correct answer: Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от ток Correct answer: Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на напрежение управляван от напрежение Correct answer: Източник на ток управляван от ток |

14. | Каква е размерността на параметъра на съответния зависим източник? | 2/4
| a. | FN 1 2 VN 10.0 | Ом Correct answer: - |
| b. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | S |
| c. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Ом |
| d. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | S Correct answer: - |

15. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 1 3 (2 1) 500E-6 и GMB 2 3 (1 3) 700E-6 има вида: | 36/36
| a. | Y11 | -500E-6 |
| b. | Y12 | 500E-6 |
| c. | Y13 | 0 |
| d. | Y21 | 700E-6 |
| e. | Y22 | 0 |
| f. | Y23 | -700E-6 |
| g. | Y31 | 500E-6-700E-6 |
| h. | Y32 | -500E-6 |
| i. | Y33 | 700E-6 |

16. | Свържете верните отговори: | 6/8
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[Ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [U1]t*[I]=[I1]t*[U]=[0] |
| d. | Напреженията в клоните се определят чрез | [U1]t*[I]=[I1]t*[U]=[0] Correct answer: [П]t*[U] |

17. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Линейните модели представят електронния елемент или схема при | хармоничен сигнал с малка амплитуда |
| b. | Високочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и отчитане на въздействието на честотата |
| c. | Нискочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и обхват на честотата, за който реактивностите в схемата може да се пренебрегнат |

18. | Свържете верните отговори. | 4/4
| a. | y21 | Проводимост на правото предаване при накъсо свързан изход. |
| b. | z22 | Изходнo съпротивление при отворен вход. |
| c. | h11 | Входнo съпротивление при накъсо свързан изход. |
| d. | y12 | Oбратна проходна проводимост при накъсо свързан вход. |

19. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 6/6
| a. | h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | y22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | y21се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

20. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 4/4
| a. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Параметърът gm на ИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| d. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

21. | Свържете правилата за съставяне на [Y] по обобщения метод на възловите напрежение: | 2/2
| a. | Собствената проводимост на едно сечение е равна на | сумата от проводимостите на клоните в сечението и собствените обобщени параметри на многополюсниците |
| b. | Взаимната проводимост на две сечения е равна на | алгебричната сума от проводимостите на общите клони и взаимните обобщени параметри на многополюсниците |

22. | Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 0/1
|  | a. | [Yp]*[Up]=[Jp] |
|  | b. | [J]=[Y0]*[U] |
|  | c. | [J]=[Y]*[U] |
|  | d. | [Ik]=[Yk]*[Uk] |

23. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 0/1
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | b. | топологичната матрица на схемата |
|  | c. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица на схемата |

24. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

25. | Оптималното съгласуване на входа и изхода на схемата, при което се получава максимална мощност изисква | 0/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | товарното съпротивление да бъде равно на генераторното |
|  | c. | едновременно съгласуване на входа и изхода на схемата, т.е. Yг=Yгопт. и Yт= Yтопт |

26. | Връзката между схемните параметри, анализа на електронните схеми и оптималното им проектиране се дава с: | 1/1
|  | a. | функцията на чувствителността. |
|  | b. | малосигналната предавателна функция |

27. | При метода на присьединените схеми за анализ на чувствителност, частните производни на схемната функция се определят: | 0/1
|  | a. | като произведения на съответните клонови токове и напрежения получени от анализ на изходната и присъединената схема при определени условия |
|  | b. | чрез диференциране |
|  | c. | като отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |

28. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | При зададена предавателна функция се извършва синтез на | многополюсник |
| b. | При зададена входна функция се извършва синтез на | двуполюсник |

29. | Амплитудно-честотните характеристики се нормират по ниво спрямо: | 1/1
|  | a. | характерната гранична честота на филтъра в лентата на пропускане |
|  | b. | корените на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | стойността на предаването в лентата на пропускане. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

30. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 1/3
| a. | полюси | които са еднозначно свързани Correct answer: които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус Correct answer: които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагимерната ос |

31. | За кой от теоретичните методи за апроксимация е характерно: | 1/3
| a. | Нулите на предавателната функция се получават за честоти, по-големи от граничната честота в областта на пропускане, спрямо което е извършено нормирането, т. е. разположени са в областта на задържане. | За теоретичния метод на Бътъруърт. Correct answer: За теоретичния метод на Кауер. |
| b. | Всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина | За теоретичния метод на Чебишев. |
| c. | Корените на полинома в знаменателя са разположени равномерно по кръг в комплексната равнина. | За теоретичния метод на Кауер. Correct answer: За теоретичния метод на Бътъруърт. |

32. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 7 ред, колко звена и от кой ред ще са полиномите които ги описват при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 0/1
|  | a. | 1 звено от 1 ред и 3 звена от 2ред |
|  | b. | 1 звено от 2 ред и 5 звена от 1 ред |
|  | c. | 7 звена от 1 ред |
|  | d. | 4 звена от 2 ред |

I. Анализирайте схемата от фиг. 1 и определете предавателната характеристика по напрежение ако

Фиг. 1

33. | Посочете вида на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | b. | суматор |
|  | c. | преобразувател напрежение/ток |
|  | d. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | e. | интегратор. |

34. | Еквивалентната схема на многополюсника N е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

35. | Броят на независимите сечения е:3 Correct answer: 4 . | 0/1

36. | Матрицата на проводимостите [Y] на многополюсника N има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: Y1; Y2; Y3, Y4; Y5; 0; 1; -1.Изрази: например Y1-Y2+Y5). 1 2 3 4 1-Y1: y11 Correct answer: Y1 0 0 Y1 Correct answer: -Y1
2 0 0 Correct answer: Y4+Y5
0 Correct answer: -Y5
0 Correct answer: -Y4
[Y]= 3 Y5:Y3:Y4:-Y1 Correct answer: 0
0 Correct answer: -Y5
Y5:-Y3 Correct answer: Y3+Y5
-Y4 Correct answer: -Y3
4 Y1 Correct answer: -Y1
0 Correct answer: -Y4
Y3 Correct answer: -Y3
Y2:-Y3:Y4:-Y1 Correct answer: Y1+Y2+Y3+Y4
.
3/16

37. | Редукцията на вътрешен възел се извършва по формулата на Гаус. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

Обобщените параметри на проводимостите на многополюсника N, участващи в предавателната функция Ku за схемата от фиг.1 се определят чрез:

( Започнете с обобщения параметър с по-нисък номер)

38. | При заместването във формулата на Гаус за първия обобщен параметър е в сила: i ≡ 4 Correct answer: 3 ; j ≡ 5 Correct answer: 1 ; p ≡ 6 Correct answer: 4 . | 0/3

39. | Обобщеният параметър придобива вида: (Запишете изразът получен след заместване във формулата на Гаус,преди преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например -(-Y5).(-Y2)/(Y1-Y2+Y3); -Y2-(-Y4).(-Y1)/(Y1-Y4+Y5).) Y1-Y2+Y3)/).(-Y1)/(Y1-Y4+Y5 Correct answer: -(-Y3).(-Y1)/(Y1+Y2+Y3+Y4)
.
0/6

40. | При заместването във формулата на Гаус за втория обобщен параметър е в сила: i ≡ <Unanswered> Correct answer: 3 ; j ≡ <Unanswered> Correct answer: 2 ; p ≡ <Unanswered> Correct answer: 4 . | 0/3

41. | Обобщеният параметър придобива вида: (Запишете изразът получен след заместване във формулата на Гаус,преди преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например -(-Y5).(-Y2)/(Y1-Y2+Y3); -Y2-(-Y4).(-Y1)/(Y1-Y4+Y5).) -Y5).(-Y2)/(Y1-Y2+Y3 Correct answer: -Y5-(-Y3).(-Y4)/(Y1+Y2+Y3+Y4)
.
0/6

42. | След заместване на обобщените параметри на многополюсника N, предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 е: (Запишете изразът получен след заместване във формулата на предавателната функция,след преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например (Y2.Y4-Y5.Y3)/[Y3.(Y1+Y2+Y4)+Y1.Y2-Y1.Y3]
Ku=Y2.Y4-Y5.Y3)/[Y3.(Y1+Y2+Y4)+Y1.Y2-Y1.Y3 Correct answer: (-Y1.Y3)/[Y5.(Y1+Y2+Y3+Y4)+Y3.Y4]
.
0/8

43. | В зависимост от вида на елементите в многополюсника N ( R или C ) , схемата с МООВ е възможно да реализира трите основни типа звена - носкочестотно, високочестотно и лентово. Освен това, предавателната функция по напрежение винаги ще бъде | 2/2
|  | a. | с комплексни нули. |
|  | b. | без комплексни нули. |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

** Analysis setup **

.DC LIN V_VIN -30 30 30m

.STEP LIN PARAM Var 10k 50k 1k

.TF I(V_VOUT) V_VIN

.OP

.sens I(V_VOUT)

* Schematics Netlist *

R_R4 0 2 1k

V_V- 0 -15V 15

V_V+ +15V 0 15

R_R3 2 4 100

X_U1 2 3 +15V -15V 4 OPA27/BB

R_R2 3 4 1k

V_VIN 1 0 0V

R_R1 1 3 10k

V_VOUT 2 0 0V

**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

I(V_VOUT)/V_VIN = -1.000E-03

INPUT RESISTANCE AT V_VIN = 1.000E+04

OUTPUT RESISTANCE AT I(V_VOUT) = 7.772E+07

**** DC SENSITIVITY ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C

DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(V_VOUT)

ELEMENT ELEMENT ELEMENT NORMALIZED

NAME VALUE SENSITIVITY SENSITIVITY

(AMPS/UNIT) (AMPS/PERCENT)

R_R4 1.000E+03 0.000E+00 0.000E+00

R_R3 1.000E+02 9.998E-06 9.998E-06

R_R2 1.000E+03 -9.998E-07 -9.998E-06

R_R1 1.000E+04 1.000E-07 1.000E-05

44. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната параметрична развивка | 4/5
| a. | Lin | Тип на развивката |
| b. | 1 к | Променлива на развивката Correct answer: Интервал на изчисление |
| c. | 10 к | Начална стойност |
| d. | 50 к | Крайна стойност |
| e. | Var | Променлива на развивката |

45. | Използвайки резултатите от симулация, свържете верните отговори: | 4/9
| a. | входно съпротивление | 10 k |
| b. | коефициент на чувствителност | 100 n |
| c. | изходна променлива | 100 m Correct answer: I(Vout) |
| d. | стойност на елемент | 100 |
| e. | схемна функция | I(Vout) Correct answer: Y21 |
| f. | изходно съпротивление | 100 Correct answer: 77,7 meg |
| g. | входен източник | Vin |
| h. | права проходна проводимост | Y21 Correct answer: -1 m |
| i. | нормализиран коефициент на чувствителност | -1 m Correct answer: 100 m |

| Previous and SaveNext and Save |