| Radostina Pavlova: ТЕСТ 4b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 4: Компютърни симулации. Анализ на чувствителност на електронни схеми.

1. | Анализът на чувствителност е в основата на т. нар. толерансен анализ с неговите два аспекта: | 2/2
| a. | Синтез на допуски. | Позволява да се определят отклоненията на параметрите на схемните елементи от номиналните им стойности. |
| b. | Определя се сумарното изменемие на работната характеристика. | Позволява да се прогнозират отклоненията на схемните характеристики при зададено отклонение на входните параметри. |

2. | Определянето на чувствителност е съществен момент от компютърния анализ на електронни схеми и представлява необходим етап при решаване на задачи относно: | 1/1
|  | a. | Определяне на производствения рандеман, т.е. определяне на процента годни схеми, които удовлетворяват техническите изисквания; |
|  | b. | Оценяване влиянието на външните фактори върху схемните компоненти на схеми и устройства, работещи при тежки условия на ускорено стареене и температурни изменения; |
|  | c. | Параметрична оптимизация на схеми и устройства с цел достигане на желани честотни и времеви характеристики, необходима при проектиране и настройка на електрически филтри, компенсиране влиянието на паразитни елементи, осигуряване устойчива работа на усилватели, минимизиране коефициента на шума и други; |
|  | d. | Всички посочени по-горе отговори; |
|  | e. | Никой от посочени по-горе отговори; |

3. | Всяка електронна схема може да се рзглежда като съставена от от два вида клони: клони със задаващи източници и клони без задаващи източници. Клоните със задаващи източници могат да бъдат изнесени извън схемата. Електрическите величини на така получените полюси са означени с индекс р - Upi, lpi, а останалите клони вътре в схемата се характеризират с напрежения Uki и таково lki. От съображения за единство при тяхното разглеждане положителните посоки на токовете и напреженията се избират: | 2/2
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | в двата вида клони да са взаимно еднопосочни. |
|  | c. | зависи от случая на разглеждане. |
|  | d. | в двата вида клони да са взаимно противоположни. |

4. | Условията на възбуждане на схемите N и N1 се определят в зависимост от | 1/1
|  | a. | режима на функциониране на схемата |
|  | b. | това на кой полюсен параметьр ще се изчислява чувствителността |

5. | Според теоремата на Телеген между токовете и напреженията на схемите N и N1 съществуват следните зависимости в матричен вид [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0]. | 2/2
|  | a. | Физическият смисъл на зависимостите се състои в това, че сумата от моментните енергии (мощности), предавани във всички клони на eдна схема, е равна на нула. Това е закона за запазване на енергията за електрически вериги. |
|  | b. | Зависимостите нямат физически смисъл, тъй като става въпрос за зависимости между токове и напрежения на две различни схеми N и N1 . |
|  | c. | Всички посоченипо-горе отговори. |
|  | d. | Никой от посочените по-горе отговори. |

6. | Две линейни схеми N и N1 с независещи от времето параметри се наричат взаимно присъединени,ако за тях е изпълнено: | 0/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори. |
|  | c. | схемите N и N1 имат еднаква топология. |
|  | d. | за компонентните матрици на вътрешните клони без задаващи източници на схемите N и N1 е валидно съотношението[Yk1]= [Yk]t. |

7. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 4/4
| a. | За клоновите и полюсните токове и напрежения (постояннотокови или променливотокови) на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |
| b. | За моментните стойности на променливите токове и напрежения в клоните на схемите. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| c. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в полюсите на схемите. | [Up1]t*[Ip]=[Ip1]t*[Up]=[0] |
| d. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в клоните на двете схемите. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |

8. | За възбуждане на четириполюсници се използват основно четири типа двуполюсни елементи, които се характеризират с: | 4/4
| a. | Отворена верига - | Ip=0, delta Ip=0 |
| b. | Идеален независим източник на напрежение - | Up=const, delta Up=0 |
| c. | Късо съединение - | Up=0, delta Up=0 |
| d. | Идеален независим източник на ток - | Ip=const, delta Ip=0 |

9. | При какви условия в схемата се получават максималните стойности на | 1/3
| a. | коефициента на предаване по напрежение | при късо съединение в изхода Correct answer: при отворена верига в изхода |
| b. | коефициента на предаване по мощност | при едновременно съгласуване на входа и на изхода на схемата |
| c. | коефициента на предаване по ток | при отворена верига в изхода Correct answer: при късо съединение в изхода |

10. | Характерна особенност на активните елементи и схеми е, че техните четириполюсници са обратими. Вярно ли е това твърдение? | 0/2
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

11. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 6/6
| a. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

12. | Свържете пaраметрите на синусоидален източник на напрежение със съответното описание: | 6/6
| a. | VOFF | постояннотоково отместване |
| b. | VAMPL | амплитуда |
| c. | FREQ | честота |
| d. | TD | закъснение |
| e. | DF | коефициент на затихване |
| f. | PHASE | фаза |

13. | Свържете визуализираната в Probe характеристика със съответно зададения матаматически израз за това : | 7/7
| a. | амплитудно-честотна характеристика | dB(V(out)/V(in)) |
| b. | изходно съпротивление | V(out)/I(Rt) |
| c. | фазово-честотна характеристика | P(V(out)/V(in)) |
| d. | спектрална плътност на изходното шумово напрежение | V(onoise) |
| e. | коефициент на предаване по ток | I(Rt)/I(Rg) |
| f. | изходно шумово напрежение | SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) |
| g. | входно съпротивление | V(in)/I(Rg) |

14. | Ако от менюто Plot на графичния постпроцесор Probe изберете Add Y Axis, това ще предизвика : | 1/1
|  | a. | създаване на нова координатна система в работното поле |
|  | b. | създаване на нова Y ос в работното поле |
|  | c. | извеждане на курсор |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.ac DEC 101 .1 10meg

.noise V([Out]) V_Vin

.tran 50u 100m 0 20u

.four 10k 9 V([Out])
.OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"

R_R1 4 5 15k
C_C2 6 8 220u
C_C3 7 0 680u
C_C1 2 5 220u
V_Vcc 4 0 15
R_R3 4 6 435
Q_Q1 6 5 7 Q2N4123
R_R2 5 0 2.87k
R_R4 7 0 185
R_RT 8 0 10k
R_Rg 1 2 600

V_V3 1 0 DC 100m AC 10m

+SIN 1 1m 10k 5m 50 120

.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

15. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизиранiтe времеви и хармоничен анализи | 7/7
| a. | Стъпка на изобразяване | 50 u |
| b. | Крайно време | 100 m |
| c. | Време за неизобразяване | 0 |
| d. | Стъпка на изчисление | 20 u |
| e. | Централна честота | 10 k |
| f. | Брой хармоници | 9 |
| g. | Изходна променлива | V(Out) |

16. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на синусоидалнiq източник на напрежение : | 4/8
| a. | 100 m | променливотокова съставка Correct answer: постояннотокова съставка |
| b. | 10 m | постояннотоково отместване Correct answer: променливотокова съставка |
| c. | 1 | постояннотоково отместване |
| d. | 1 m | амплитуда |
| e. | 10 k | честота |
| f. | 5 m | коефициент на затихване Correct answer: закъснение |
| g. | 50 | закъснение Correct answer: коефициент на затихване |
| h. | 120 | фаза |

17. | За да се дефинират атрибутите на променливотоков (честотен) анализ, трябва да зададете обхвата на изменение на честотата и вида на развивката.Чрез кой параметър, характеризиращ работния режим на биполярен транзистор се избира крайната стойност на честотния диапазон:<Unanswered> Correct answer: FT or ft or Ft or fT or транзитна честота or Транзитна честота
0/3

18. | При анализ на чувствителност на електронни схеми по метода на присъединените схеми определянето на коефициентите на чувствителност на Y21се свеждат до определяне на коефициентите на чувствителност на: | 3/3
|  | a. | входния ток. |
|  | b. | входното напрежение. |
|  | c. | изходния ток. |
|  | d. | изходното напрежение. |

19. | С увеличаване на стойността на товарното съпротивление Rt линейната работната област на схемата на двуполярен генератор на ток (преобразувател напрежение/ток със заземен товар и заземен източник на входно напрежение) се | 0/3
|  | a. | увеличава. |
|  | b. | ограничава. |
|  | c. | запазва. |
|  | d. | не се влиае. |

| Previous and SaveNext and Save |