| Georgi Mladenov: Изпит A 19 06 2009 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Посочете метода на апроксимация, използван за получаване на предавателна функция с АЧХ от вид : | 1/1
|  | a. | Бътъруърт |
|  | b. | Чебишев |
|  | c. | Кауер |
|  | d. | никой от посочени по-горе. |

2. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 3 1 (2 1) 360E-6 и GMB 1 2 (1 3) 970E-6 има вида: | 36/36
| a. | Y11 | 360E-6+970E-6 |
| b. | Y12 | -360E-6 |
| c. | Y13 | -970E-6 |
| d. | Y21 | -970E-6 |
| e. | Y22 | 0 |
| f. | Y23 | 970E-6 |
| g. | Y31 | -360E-6 |
| h. | Y32 | 360E-6 |
| i. | Y33 | 0 |

3. | Въвеждането на променливите на състоянието в описанието на операторната предавателна функция се извършва чрез : | 1/1
|  | a. | деление на числителя и знаменателя с , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | b. | изваждане от числителя и знаменателя на , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | c. | прибавяне към числителя и знаменателя на , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | d. | умножаване на числителя и знаменателя с , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

4. | Между представянето в пространството на състоянията и времевата област съществуват взаимовръзки. Величината от времевата област в комплексната област се представя с | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу твърдения. |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

5. | На схемата е представен : | 1/1
|  | a. | инвертиращ диференциатор. |
|  | b. | инвертиращ усилвател. |
|  | c. | инвертиращ интегратор. |
|  | d. | суматор. |

6. | На графиката е представен сигнален граф на: | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | заграждащ филтър. |

I. Реализирайте високочестотна предавателна функция от втори ред чрез схемата от фиг.1, ако предавателната и функция има вида .

Фиг. 1

7. | Посочете вида на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | b. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | c. | всички посочени по-горе типове. |
|  | d. | никой от посочени по-горе типове. |

8. | При реализацията се използват резистори със съпротивление R и кондензатори с капацитет C. Тяхната проводимост съответно е: YR=1/R ; YC=C.p | 2/2

9. | Посочете аналитичния израз на зададения филтър: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

10. | Полиномната предавателна функция от втори ред за схемата от фиг.1 , се получава при изпълнение на следните условия: (Използвайте номерацията от посочената предавателна функция, схемата от фиг. 1 и аналитичния израз от предходния въпрос. Използвайте следния начин за записване: Коефициенти: a0; а1; a2; b0; b1; b2. Проводимости: Y1; Y2; .... . Елементи: 1/R1; 1/R2; ..... ; C1.p; C2.p; ...... Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире). ).
1. За a2 ≠0 е необходимо Y 2 = C2.p и Y 5 = C5.p ;
2. За b0 ≠0 е необходимо Y 1 = 1/R1 ;
3. За b0 Correct answer: b2
≠0 е необходимо Y 3 Correct answer: 4
= 1/R3 Correct answer: C4.p
;
4. За b2 Correct answer: b0
≠0 е необходимо Y 4 Correct answer: 3
= C4.p Correct answer: 1/R3
.
16/28

11. | След направения избор на елементи в предходния въпрос, схемата от фиг. 1 придобива вида: | 3/3
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

12. | След заместване на избраните елементи предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 придобива вида: | 0/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

13. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

14. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

15. | В зависимост от вида на елементите в многополюсника N ( R или C ) посредством схемата с МООВ могат да се реализират различни предавателни функции. Каква предавателна функция не е възможно да се реализира: | 1/1
|  | a. | нискочестотна предавателна функция |
|  | b. | високочестотна предавателна функция |
|  | c. | лентова предавателна функция |
|  | d. | заграждаща предавателна функция |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

** Analysis setup **

.DC LIN V_VIN -30 30 30m

.STEP LIN PARAM Var 10k 50k 1k

.TF I(V_VOUT) V_VIN

.OP

.sens I(V_VOUT)

* Schematics Netlist *

R_R4 0 2 1k

V_V- 0 -15V 15

V_V+ +15V 0 15

R_R3 2 4 100

X_U1 2 3 +15V -15V 4 OPA27/BB

R_R2 3 4 1k

V_VIN 1 0 0V

R_R1 1 3 10k

V_VOUT 2 0 0V

**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

I(V_VOUT)/V_VIN = -1.000E-03

INPUT RESISTANCE AT V_VIN = 1.000E+04

OUTPUT RESISTANCE AT I(V_VOUT) = 7.772E+07

**** DC SENSITIVITY ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C

DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(V_VOUT)

ELEMENT ELEMENT ELEMENT NORMALIZED

NAME VALUE SENSITIVITY SENSITIVITY

(AMPS/UNIT) (AMPS/PERCENT)

R_R4 1.000E+03 0.000E+00 0.000E+00

R_R3 1.000E+02 9.998E-06 9.998E-06

R_R2 1.000E+03 -9.998E-07 -9.998E-06

R_R1 1.000E+04 1.000E-07 1.000E-05

16. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната основна развивка | 5/5
| a. | Променлива на развивката | Vin |
| b. | Крайна стойност | 30 |
| c. | Начална стойност | -30 |
| d. | Интервал на измчисление | 30 m |
| e. | Тип на развивката | Lin |

17. | Използвайки резултатите от симулация, свържете верните отговори: | 9/9
| a. | 100 | стойност на елемент |
| b. | I(Vout) | изходна променлива |
| c. | 77,7 meg | изходно съпротивление |
| d. | Y21 | схемна функция |
| e. | 10 k | входно съпротивление |
| f. | -1 m | права проходна проводимост |
| g. | 100 m | нормализиран коефициент на чувствителност |
| h. | Vin | входен източник |
| i. | 100 n | коефициент на чувствителност |

18. | Общата методологията за проектиране е разработена според принципите на системния подход и разкрива цикличния характер при управлението на всеки проект. Това не е просто указание за последователност от стъпки, необходими за навременното завършване на проекта, а систематичното обединяване на ключовите дейности. Свържете верните отговори: | 5/8
| a. | Анализ | Ключова дейност |
| b. | Избор на решение/архитектура | Ключова дейност |
| c. | Моделиране и прототип | Итерация |
| d. | Изпълнение | Ключова дейност |
| e. | Планиране | Итерация |
| f. | Производство и поддръжка | Итерация Correct answer: Ключова дейност |
| g. | Реализация и усъвършенстване | Ключова дейност Correct answer: Итерация |
| h. | Оценка | Ключова дейност Correct answer: Итерация |

19. | При анализ на чувствителност на електронни схеми по метода на присъединените схеми определянето на коефициентите на чувствителност на Y21се свеждат до определяне на коефициентите на чувствителност на: | 1/1
|  | a. | входния ток. |
|  | b. | входното напрежение. |
|  | c. | изходния ток. |
|  | d. | изходното напрежение. |

20. | С увеличаване на стойността на товарното съпротивление Rt линейната работната област на схемата на двуполярен генератор на ток (преобразувател напрежение/ток със заземен товар и заземен източник на входно напрежение) се | 0/1
|  | a. | увеличава. |
|  | b. | ограничава. |
|  | c. | запазва. |
|  | d. | не се влиае. |

21. | Свържете верните отговори. | 7/7
| a. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| g. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |

22. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 5/7
| a. | Времеви анализ | Многократни анализи Correct answer: Стандартни анализи |
| b. | Променливотоков анализ | Стандартни анализи |
| c. | Анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |
| d. | Температурен анализ | Статистически анализи Correct answer: Многократни анализи |
| e. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай | Статистически анализи |
| f. | Параметричен анализ | Многократни анализи |
| g. | Постояннотоков анализ | Стандартни анализи |

23. | Работната информация при автоматизираното проектиране на електронни схеми се структурира, съхранява и пренася под формата на различни типове файлове. Посочете с какво разширение са файловете които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| b. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| c. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| d. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| e. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |
| f. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |

24. | Посочете класификационната група към която се отнася всеки един от изброените модели на електронни елемени: | 1/8
| a. | Променливотокови модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. Correct answer: В зависимост от честотата на сигнала. |
| b. | Постояннотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| c. | Универсални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| d. | Локални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| e. | Линейни модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от режима който описва. |
| f. | Нелинейни модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от режима който описва. |
| g. | Физически модели. | В зависимост от режима който описва. Correct answer: В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| h. | Формални модели. | В зависимост от режима който описва. Correct answer: В зависимост от подхода, с който са създадени. |

25. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 6/6
| a. | Коефициентът на обратна връзка по напрежение h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | Изходната проводимост y22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | Входното съпротивление z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | Коефициентът на усилване по ток h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | Изходната проводимост h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | Правата проходна проводимост y21се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

26. | Зависимият източник тип H има две компоненти: | 0/1
|  | a. | Клон със зависим източник на ток и клон на управляващото напрежение на друго място в схемата |
|  | b. | Клон със зависим източник на ток и клон с управляващ ток |
|  | c. | Клон със зависим източник на напрежение и клон на управляващото напрежение |
|  | d. | Клон със зависим източник на напрежение и клон с управляващ ток на друго място в схемата |

27. | Характерна особенност на активните елементи и схеми е, че техните четириполюсници са обратими. Вярно ли е това твърдение? | 0/1
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

28. | Посочете мерната единица за всеки параметър: | 3/4
| a. | h11 | ом |
| b. | h22 | сименс |
| c. | h21 | сименс Correct answer: - |
| d. | h12 | - |

29. | Посочете мерната единица за всеки параметър: | 4/4
| a. | 1.852 m | y11 |
| b. | -370.4 n | y12 |
| c. | 300 m | y21 |
| d. | 6 u | y22 |

30. | Свържете верните отговори, като имате предвид, че стойностите на параметрите на П-образния модел на транзистор са дадени в основните мерни единици: | 2/4
| a. | Y1 | 1.851*10-3 |
| b. | Y2 | 370.4*10-9 |
| c. | Y3 | 300*10-3 Correct answer: 5.63*10-6 |
| d. | Y4 | 5.63*10-6 Correct answer: 300*10-3 |

31. | Свържете означението на елементите от модела на Джаколето със съответните стойности дадени в основнитe мерни единици: | 5/8
| a. | rb'c | 2.66 meg |
| b. | Cb'e | 4.5 p Correct answer: 196 p |
| c. | rb'e | 530 |
| d. | Cbc | 1.4 p |
| e. | rb'b | 10 |
| f. | rce | 8.33 k |
| g. | Cb'c | 196 p Correct answer: 4.5 p |
| h. | gm | 10 Correct answer: 306 m |

32. | В Pspice П-моделът на биполярен транзистор се получава от универсалния модел след подходящо модифициране на еквивалентната му схема и диференциране на нелинейните зависимости между токовете и напреженията в установения постояннотоков режим. Вярно ли е това твърдение? | 0/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

33. | Свържете описанието на елементите от модела на Джаколето със съответното означение в изходния фаил в MicroSim Design Lаb: | 4/6
| a. | Преобладаваща част на входното променливотоково съпротивление в схема с общ емитер | RPI |
| b. | Параметър на ЗИТУН. Стръмност на предавателната характерестика IC= f(UBE) | GM |
| c. | Дифузен капацитет на прехода емитер-база | CBE |
| d. | Изходно променливотоково съпротивление в схема с общ емитер | RPI Correct answer: RO |
| e. | Бариерен капацитет на прехода колектор-база | CBC |
| f. | Обемно базово съпротивление | RO Correct answer: RX |

34. | Свържете верните отговори: | 3/5
| a. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| b. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[ik]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| d. | Напреженията в клоните се определят чрез | [Y]-1*[J] Correct answer: [П]t*[U] |
| e. | При анализ възловите напрежения се определят чрез | [П]*[ik]=[0] Correct answer: [Y]-1*[J] |

35. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 2/4
| a. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в полюсите на схемите. | [Up1]t*[Ip]=[Ip1]t*[Up]=[0] |
| b. | За моментните стойности на променливите токове и напрежения в клоните на схемите. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] Correct answer: [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| c. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в клоните на двете схемите. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] Correct answer: [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| d. | За клоновите и полюсните токове и напрежения (постояннотокови или променливотокови) на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |

36. | Свържете верните отговори. Основни свойства на присъединената схема N1 се използват за получаването и от дадената схема N, при което: | 3/3
| a. | Пасивните елементите (R,G, L и С) се изобразяват в схема N1 като | запазват вида и мястото от изходната схема N; |
| b. | Зависимите източници на ток управлявани от напрежение се изобразяват в N1 като | запазват вида си, а управляващия и управляемия клон смянат местата си; |
| c. | На местата на независимите източници на ток и напрежение остават само | техните вътрешни съпротивления и проводимости; |

37. | За възбуждане на четириполюсници се използват основно четири типа двуполюсни елементи, които се характеризират с: | 4/4
| a. | Идеален независим източник на напрежение - | Up=const, delta Up=0 |
| b. | Отворена верига - | Ip=0, delta Ip=0 |
| c. | Късо съединение - | Up=0, delta Up=0 |
| d. | Идеален независим източник на ток - | Ip=const, delta Ip=0 |

38. | При метода с пряко използване на дефиницията за анализ на чувствителност, коефициентите на чувствителност се изчисляват като: | 0/1
|  | a. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | производни на съответната схемна функция. |

39. | Броят на клоните на дървото е равен на: | 1/1
|  | a. | броя на независимите напрежения. |
|  | b. | броя на независимите сечения. |
|  | c. | броя на независимите уравнения по първи закон на Кирхоф. |
|  | d. | всички посочени по-горе твърдения. |
|  | e. | никое от посочените по-горе твърдения |

40. | Свържете верните отговори. | 2/2
| a. | Математическият модел на електронна схема при анализ по метода на възловите напрежения е | [J]=[Y]*[U] |
| b. | Математическият модел на електронна схема с n-двойки полюси за анализ на многопараметрична чувствителност от първи ред на полюсните параметри на проводимостта по метода на присъединените схеми е | [Up1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk1]t*[deltaYk]*[Uk] |

41. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 3/4
| a. | Обобщените параметри на многополюсниците се записват с | положителен знак |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две счения клони се записват с | отрицателен знак |
| c. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с две сечения и базисния възел? | една клетка |
| d. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с четири сечения ? | отрицателен знак Correct answer: четири клетки |

42. | Свържете верните твърдения: | 4/4
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони е | симетрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| d. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |

43. | Матрицата на проводимостите на схема, съставена по обобщения метод на възловите напрежение е равна на сумата от матрицата на пасивните клони и обобщените матрици на участващите многополюсници. Свържете верните отговори: | 4/4
| a. | [Yii] - cобствената проводимост на сечение i е равна на сумата от проводимостите на пасивните клоните участващи в това сечение | и се записва винаги със знак плюс. |
| b. | [Yij] - взаимната проводимост на сеченията i и j е равна на сумата от проводимостите на пасивните клоните свързани между двете сечения | и се записва винаги със знак минус. |
| c. | [Yii] - сумата от собствените обобщени параметри на многополюсниците, които са свързани към сечението i | и се записва винаги със знак плюс. |
| d. | [Yij] - сумата от взаимните обобщени параметри на многополюсниците, които участват в сечения i и j | и се записва винаги със знак плюс. |

44. | Отношенията на напреженията и токовете на входа и изхода на схемата, разглеждана като четириполюсник се дефинират като вторични параметри, динамични параметри или предавателни функции на схемата. Понятието динамични параметри се свързва с факта, че : | 0/1
|  | a. | на входа или изхода на схемата се реализира късо съединение |
|  | b. | на входа или изхода на схемата се реализира празен ход |
|  | c. | посочените по-горе твърдения |
|  | d. | посочените по-долу твърдения |
|  | e. | на входа на схемата е включен генератор на входен сигнал |
|  | f. | на изхода на схемата е включен определен товар |

45. | Оптималното съгласуване на входа и изхода на схемата, при което се получава максимална мощност изисква | 1/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | всички от отговорите по-горе |
|  | c. | товарното съпротивление да бъде равно на генераторното |
|  | d. | едновременно съгласуване на входа и изхода на схемата, т.е. Yг=Yгопт. и Yт= Yтопт |

| Previous and SaveNext and Save |