| Ivelina Cholakova: Изпит 1 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Оценете необходимото време и натоварване при: | 4/4
| a. | Планиране | Изисква разширен анализ и избор на архитектура и малко усилия за реализация и усъвършенстване |
| b. | Моделиране и създаване на прототип | Изисква средно натоварване за анализ и синтез и по-малко за реализация и усъвършенстване |
| c. | Оценка | Изисква средно натоварване за реализация и усъвършенстване и по-малко за анализ и синтез |
| d. | Усъвършенстване на изделието | Изисква голямо натовараване за реализация и усъвършенстване и малко за анализ и синтез |

2. | Свържете етапите за проектиране на електронни схеми със съответните програмни продукти в MicroSim Design Lаb: | 5/7
| a. | създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми | Schematics |
| b. | компютърни симулации | Probe Correct answer: PSpice A/D |
| c. | визуализация на резултатите | PSpice A/D Correct answer: Probe |
| d. | оптимизация на схеми | PSpice Optimizer |
| e. | проектиране на печатна платка | PCBoards |
| f. | проектиране електронни филтри | Filter Synthesis |
| g. | създаване на модели на електронни елементи и дефиниране на подсхеми за по-сложни модели | Parts |

3. | Свържете верните отговори. | 7/7
| a. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |
| g. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |

4. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 1/3
| a. | Постояннотоков, честотен и времеви анализ | Стандартни анализи |
| b. | Температурен и параметричен анализ | Статистически анализи Correct answer: Многократни анализи |
| c. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай и анализ по метода на Монте Карло | Многократни анализи Correct answer: Статистически анализи |

5. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 4/6
| a. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer Correct answer: Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Подробна информация за работната точка - Bias point detail Correct answer: Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

6. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Библиотеки с модели и макромодели, които съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. | .lib |
| b. | Библиотеки с описанието на корпусите на компонентите. | .plb |
| c. | Библиотеки с графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. | .slb |

7. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 4/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .dat Correct answer: .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .inc Correct answer: .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

8. | За да извършите едновременно постояннотоков, честотен и времеви анализ кой от посочените входни източници трябва да изберете ? | 0/1
|  | a. | VAC |
|  | b. | VSIN |
|  | c. | VDC |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

9. | Свържете характеристиката, която ще бъде визуализирана в Probe, със съответно зададения матаматически израз за това: | 10/14
| a. | амплитудно-честотна характеристика | dB(V(out)/V(in)) |
| b. | изходно съпротивление | V(out)/I(Rt) |
| c. | фазово-честотна характеристика | P(V(out)/V(in)) |
| d. | спектрална плътност на изходното шумово напрежение | SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) Correct answer: V(onoise) |
| e. | коефициент на предаване по ток | I(Rt)/I(Rg) |
| f. | изходно шумово напрежение | V(onoise) Correct answer: SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) |
| g. | входно съпротивление | V(in)/I(Rg) |

10. | Резултатите от изследването на постояннотоковата чувствителност се получават във файла с разширение: | 1/1
|  | a. | .net |
|  | b. | .cir |
|  | c. | .als |
|  | d. | .out |
|  | e. | .dat |

11. | Ако от менюто Plot на графичния постпроцесор Probe изберете Add Y Axis, това ще предизвика : | 2/2
|  | a. | създаване на нова координатна система в работното поле |
|  | b. | създаване на нова Y ос в работното поле |
|  | c. | извеждане на курсор |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

12. | При редактиране на имената и стойностите на електронните елементи в Schematics, за да промените името на елемента е необходимо да промените: | 0/1
|  | a. | символа на елемента |
|  | b. | модела на елемента |
|  | c. | атрибутите на елемента |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочени по-горе отговори |

13. | Ако в Netlist-а оперционен усилвател е описан с X_U2 5 3 12 4 OPA27/BB,то номерата на възлите, в които са включени изводите му са както следва: | 5/5
| a. | инвертиращ вход | 3 |
| b. | неинвертиращ вход | 5 |
| c. | изход | 4 |
| d. | положително захранване | 1 |
| e. | отрицателно захранване | 2 |

14. | За да построите изходните статични характеристики на биполярен транзистор в схема на свъзване общ колектор е необходимо да специфицирате DC Sweep с параметри: | 0/2
| a. | вложена развивка | UEC Correct answer: IB |
| b. | главна развивка | IB Correct answer: UEC |

15. | При анализ на чувствителност в постояннотокова област ( DC sensitivity ) се изчислява постояннотоковата чувствителност на зададени изходни променливи (потенциали, токове или напрежения) в схемата по отношение на : | 3/3
|  | a. | постояннотоковото захранване |
|  | b. | постояннотоковия входен източник |
|  | c. | параметрите на всички схемни елементи |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

16. | При анализа Small-signal DC transfer, за схемата може да бъдат определени: | 3/3
|  | a. | отношението на изходна към входна електрическа величина |
|  | b. | входното съпротивление на схемата |
|  | c. | изходното съпротивление на схемата |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

17. | Извършването на хармоничен анализ е възможно единствено, ако предварително е бил извършен: | 0/1
|  | a. | Постояннотоков анализ |
|  | b. | Преходен анализ |
|  | c. | Параметричен анализ |
|  | d. | Честотен анализ |

18. | Какво ще предизвика изпълнението на всеки един от командните редове на .cir –файла даден по-долу: | 8/8
| a. | .DC LIN V_VIN -30 30 30m | Извършване на постояннотоков анализ. |
| b. | .STEP LIN PARAM Var 1k 5k 1k | Извършване на параметричен анализ. |
| c. | .TF I(V_VOUT) V_VIN | Изчисляване на малосигнална предавателна функция. |
| d. | .sens I(V_VOUT) | Изчисляване на постояннотокова чувствителност. |
| e. | .OP | Изчисляване на работната точка на схемата. |
| f. | .lib "nom.lib" | Комуникация с основната библиотека. |
| g. | .probe | Стартиране на графичния постпроцесор. |
| h. | .END | Край на задачите. |

19. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 8/8
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от ток |

20. | Каква е размерността на параметъра на съответния зависим източник? | 1/4
| a. | FN 1 2 VN 10.0 | S Correct answer: - |
| b. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | - Correct answer: S |
| c. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Ом |
| d. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | S Correct answer: - |

21. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент HLIM 90 0 VLIM 1k : | 5/5
| a. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |
| b. | LIM | <име> |
| c. | 90 0 | Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| d. | VLIM | <(управляващ източник, име> |
| e. | 1k | <параметър> |

22. | Посочете информацията - къде? какво? и с какъв знак? - се записва за елементите GMA 1 3 (2 3) 150E-6 и GMB 2 3 (1 2) 120E-6 в матрицата на проводимостите на схема с 3 независими сечения. | 1/9
| a. | Y11 | +150E-6 Correct answer: 0 |
| b. | Y12 | -150E-6+120E-6 Correct answer: +150E-6 |
| c. | Y13 | -150E-6 |
| d. | Y21 | -150E-6+120E-6 Correct answer: +120E-6 |
| e. | Y22 | +120E-6 Correct answer: -120E-6 |
| f. | Y23 | -120E-6 Correct answer: 0 |
| g. | Y31 | -150E-6 Correct answer: -120E-6 |
| h. | Y32 | -120E-6 Correct answer: -150E-6+120E-6 |
| i. | Y33 | +120E-6 Correct answer: +150E-6 |

23. | Свържете верните отговори: | 4/10
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [Y]-1*[J] Correct answer: [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежениясе определят чрез | [П]t*[U] Correct answer: [Y]-1*[J] |
| e. | Напреженията в клоните се определят чрез | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] Correct answer: [П]t*[U] |

24. | Свържете верните отговори. | 1/3
| a. | Линейните модели представят електронния елемент или схема при | хармоничен сигнал с малка амплитуда |
| b. | Високочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и обхват на честотата, за който реактивностите в схемата може да се пренебрегнат Correct answer: сигнал с малка амплитуда и отчитане на въздействието на честотата |
| c. | Нискочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и отчитане на въздействието на честотата Correct answer: сигнал с малка амплитуда и обхват на честотата, за който реактивностите в схемата може да се пренебрегнат |

25. | Свържете верните отговори. | 2/4
| a. | y21 | Oбратна проходна проводимост при накъсо свързан вход. Correct answer: Проводимост на правото предаване при накъсо свързан изход. |
| b. | z22 | Изходнo съпротивление при отворен вход. |
| c. | h11 | Входнo съпротивление при накъсо свързан изход. |
| d. | y12 | Проводимост на правото предаване при накъсо свързан изход. Correct answer: Oбратна проходна проводимост при накъсо свързан вход. |

26. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 8/12
| a. | h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | y22 се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. Correct answer: Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | y21се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. Correct answer: Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

27. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 4/8
| a. | Елементите на П-образния модел се определят от | постояннотоковия режим на транзистора Correct answer: четириполюсните y-параметри |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | четириполюсните y-параметри Correct answer: постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Параметърът gm на ЗИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| d. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

28. | Свържете верните отговори за параметрите на идеалния макромодел на ОУ. | 3/3
| a. | Коефициент на усилване по напрежение | 100-120 Db |
| b. | Входно съпротивление | мега ом |
| c. | Изходно съпротивление | 0 ом |

29. | При анализ на схеми по обобщения метод на възловите напрежения, матрицата на проводимостите на схемата има размерност определена от | 1/1
|  | a. | броя на клоните в схемата. |
|  | b. | броя на контурите в схемата. |
|  | c. | броя на възлите в схемата |
|  | d. | броя на сеченията в схемата |

30. | Свържете правилата за съставяне на [Y] по обобщения метод на възловите напрежение: | 0/2
| a. | Собствената проводимост на едно сечение е равна на | алгебричната сума от проводимостите на общите клони и взаимните обобщени параметри на многополюсниците Correct answer: сумата от проводимостите на клоните в сечението и собствените обобщени параметри на многополюсниците |
| b. | Взаимната проводимост на две сечения е равна на | сумата от проводимостите на клоните в сечението и собствените обобщени параметри на многополюсниците Correct answer: алгебричната сума от проводимостите на общите клони и взаимните обобщени параметри на многополюсниците |

31. | Свържете верните твърдения: | 4/4
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони е | симетрична спрямо главния диагонал. |
| d. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |

32. | Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 0/1
|  | a. | [П]*[Ik]=[0] |
|  | b. | [J]=[Y]*[U] |
|  | c. | [Ik]= [Yk]*[Uk] [Jk] |
|  | d. | [J]=[Y0]*[U] |

33. | Свържете верните отговори: | 5/7
| a. | Yвх | Първичен матрично-векторен параметър Correct answer: Вторичен параметър |
| b. | Yизх | Първичен матрично-векторен параметър Correct answer: Вторичен параметър |
| c. | [J] | Първичен матрично-векторен параметър |
| d. | Ki | Вторичен параметър |
| e. | [Y] | Първичен матрично-векторен параметър |
| f. | Ku | Вторичен параметър |
| g. | Y21 | Вторичен параметър |

34. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 0/1
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | b. | топологичната матрица на схемата |
|  | c. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица на схемата |

35. | Един възел може да бъде редуциран ако | 1/1
|  | a. | е изходен възел |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | задаващия ток е равен на нула |
|  | d. | всички отговори по-горе |

36. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

37. | Оптималното съгласуване на входа и изхода на схемата, при което се получава максимална мощност изисква | 1/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | товарното съпротивление да бъде равно на генераторното |
|  | c. | едновременно съгласуване на входа и изхода на схемата, т.е. Yг=Yгопт. и Yт= Yтопт |

38. | Връзката между схемните параметри, анализа на електронните схеми и оптималното им проектиране се дава с: | 1/1
|  | a. | функцията на чувствителността. |
|  | b. | малосигналната предавателна функция |

39. | Анализът на чувствителността е съществен етап при проектирането на електронни схеми защото позволява: | 1/1
|  | a. | Параметрична оптимизация на схеми |
|  | b. | Оценяване влиянието на толерансите на параметри върху работните характеристики |
|  | c. | Никой от посочени по-горе отговори; |

40. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 2/2
| a. | За токовете и напреженията на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |
| b. | За токовете и напреженията на двете схеми. | [U1]t*[I]=[I1]t*[U]=[0] |

41. | Математическият модел на метода на присъединените схеми за анализ на многопараметрична чувствителност от първи ред на полюсните параметри на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси е [Up1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk1]t*[deltaYk]*[Uk]. Обяснете участващите матрично-векторни параметри. | 6/6
| a. | Условия на възбуждане на присъединената схема при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up1] |
| b. | Промяня на полюсната матрица на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси. | [deltaYp] |
| c. | Условия на възбуждане на схемата при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up] |
| d. | Клонови напрежения на присъединената схема. | [Uk1] |
| e. | Клонови напрежения на схемата. | [Uk] |
| f. | Промяня на компонентната матрица на проводимостта на схемата (Първичната параметрична промяна). | [deltaYk] |

42. | При метода на присьединените схеми за анализ на чувствителност, частните производни на схемната функция се определят: | 2/2
|  | a. | като произведения на съответните клонови токове и напрежения получени от анализ на изходната и присъединената схема при определени условия |
|  | b. | чрез диферциране |
|  | c. | като отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |

43. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | При зададена предавателна функция се извършва синтез на | многополюсник |
| b. | При зададена входна функция се извършва синтез на | двуполюсник |

44. | В синтеза се прилага нормиране на : | 3/3
|  | a. | параметрите на схемните елементи. |
|  | b. | честотата. |
|  | c. | амплитудно-честотните характеристики. |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

45. | Амплитудно-честотните характеристики се нормират по ниво спрямо: | 0/2
|  | a. | характерната гранична честота на филтъра в лентата на пропускане |
|  | b. | корените на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | стойността на предаването в лентата на пропускане. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

46. | При кой теоретичен метод за апроксимация нулите на предавателната функция са в областта на задържане? | 0/1
|  | a. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |
|  | b. | За теоретичния метод на Чебишев. |
|  | c. | За теоретичния метод на Кауер. |

47. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 3/3
| a. | полюси | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагимерната ос |

48. | За кой от теоретичния методи за апроксимация е характерно: | 3/3
| a. | Нулите на предавателната функция се получават за честоти, по-големи от граничната честота в областта на пропускане, спрямо което е извършено нормирането, т. е. разположени са в областта на задържане. | За теоретичния метод на Кауер. |
| b. | Всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина | За теоретичния метод на Чебишев. |
| c. | Корените на полинома в знаменателя са разположени равномерно по кръг в комплексната равнина. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |

49. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 7 ред, колко звена и от кой ред ще са полиномите които ги описват при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 1/1
|  | a. | 1 звено от 1 ред и 3 звена от 2ред |
|  | b. | 1 звено от 2 ред и 5 звена от 1 ред |
|  | c. | 7 звена от 1 ред |
|  | d. | 4 звена от 2 ред |

I. Съставете присъединената схема на схемата от фиг. 1.

фиг. 1

50. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

51. | От получената еквивалентна схема се определят: Брой клони l=6 ; Брой възли v=4 Correct answer: 5 ; Брой независими сечения n=4 | 2/3

52. | Kомпонентната матрица на проводимостите на схемата от фиг. 1 ще има рамерност: Брой редове=4 Correct answer: 6 ; Брой стълбове=4 Correct answer: 6 . | 0/2

53. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица на проводимостите на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например Y11=A+1/R-C.p-1; Y21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 1 =1/R ;
Y 3 3 =pC Correct answer: C.p
;
Y 4 4 =1 ;
Y 5 5 =-1 ;
Y 6 2 =A .
14/15

54. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | топологичната матрица на присъединената схема е равна на | [П] |
| b. | полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yp]t |
| c. | компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yk]t |
| d. | матрицата на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Y]t |

55. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например 11=A+1/R-C.p-1; 21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
1 <Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
=<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
;
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
=<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
;
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
=<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
;
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
=<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
;
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
=<Unanswered> Correct answer: 1 or 1/R or 2 or 6 or A or 3 or 3 or C.p or 4 or 4 or 1 or 5 or 5 or -1
.
1/15

56. | Присъединената схема на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

| Previous and SaveNext and Save |