| dilqna ivanova: Изпит А 19 06 2006 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Реализирайте нискочестотна предавателна функция от втори ред чрез схемата от фиг.1, ако предавателната и функция има вида . Фиг. 1

1. | Посочете вида на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | b. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | c. | всички посочени по-горе типове. |
|  | d. | никой от посочени по-горе типове. |

2. | При реализацията се използват резистори със съпротивление R и кондензатори с капацитет C. Тяхната проводимост съответно е: YC= C.p ; YR= 1/R . | 2/2

3. | Посочете аналитичния израз на зададения филтър: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

4. | Полиномната предавателна функция от втори ред за схемата от фиг.1 , се получава при изпълнение на следните условия: (Използвайте номерацията от посочената предавателна функция, схемата от фиг. 1 и аналитичния израз от предходния въпрос. Използвайте следния начин за записване: Коефициенти: a0; а1; a2; b0; b1; b2. Проводимости: Y1; Y2; .... . Елементи: 1/R1; 1/R2; ..... ; C1.p; C2.p; ...... . Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире). ).
1. За <Unanswered> Correct answer: a0
≠0 е необходимо Y 1 Correct answer: 3
= 1 Correct answer: 1/R3
и Y 3 Correct answer: 5
= 3 Correct answer: 1/R5
;
2. За <Unanswered> Correct answer: b2
≠0 е необходимо Y 4 = 4 Correct answer: C4.p
;
3. За <Unanswered> Correct answer: b0
≠0 е необходимо Y 2 Correct answer: 1
= 2 Correct answer: 1/R1
;
4. За <Unanswered> Correct answer: b2
≠0 е необходимо Y - Correct answer: 2
= - Correct answer: C2.p
.
2/28

5. | След направения избор на елементи в предходния въпрос, схемата от фиг. 1 придобива вида: | 3/3
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

6. | След заместване на избраните елементи предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 придобива вида: | 4/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

8. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

9. | Предавателната функция по напрежение на схемата с МООВ винаги ще бъде | 1/1
|  | a. | без комплексни нули. |
|  | b. | с комплексни нули. |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

10. | При метода с пряко използване на дефиницията за анализ на чувствителност, коефициентите на чувствителност се изчисляват като: | 0/1
|  | a. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | производни на съответната схемна функция. |
|  | c. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |

11. | Посочетевярнототвърдениезазависимостите [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0], изразяващи теорематанаТелеген | 1/1
|  | a. | Никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | Всички посочени по-долу отговори. |
|  | c. | Зависимостите нямат физически смисъл, тъй като се отнасят за токове и напрежения на две различни схеми N и N1 . |
|  | d. | Физическият смисъл на зависимостите се състои в това, че сумата от моментните енергии (мощности), предавани във всички клони на една схема, е равна на нула. Това е закона за запазване на енергията за електрически вериги. |

12. | Свържете верните отговори: | 4/4
| a. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| b. | Напрежения в клоните изразени чрез възловите напрежения. | [П]t*[u] |
| c. | Първи закон ха Кирхов в матричен вид. | [П]*[ik]=[0] |
| d. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[0] |

13. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 4/4
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от ток |

14. | Каква е размерността на параметъра на съответния зависим източник? | 4/4
| a. | FN 1 2 VN 10.0 | - |
| b. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | S |
| c. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Ом |
| d. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | - |

15. | Свържете верните отговори като имате предвид, че стойностите на параметрите са дадени в основните мерни единици: | 2/4
| a. | h11e | 1*10+3 |
| b. | h12e | 1.75*10-4 |
| c. | h21e | 35*10-6 Correct answer: 150 |
| d. | h22e | 150 Correct answer: 35*10-6 |

16. | Макромоделът на идеален операционен усилвател представлява: | 1/1
|  | a. | идеален източник на ток управляван от ток |
|  | b. | идеален източник на напрежение управляван от напрежение |
|  | c. | идеален източник на ток управляван от напрежение |
|  | d. | идеален източник на напрежение управляван от ток |

17. | Свържете верните отговори. | 7/7
| a. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |
| g. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |

18. | При дефиниране на променливотоковия сигнал, кой параметър е задължителен? | 1/1
|  | a. | ACMAG |
|  | b. | ACPHASE |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

19. | Свържете верните твърдения | 4/4
| a. | Шумовите характеристики на електронните схеми зависят от | постояннотоковия режим, температурата и честотата |
| b. | Шумовият анализ се извършва като опция на | честотния анализ |
| c. | Хармоничният анализ се извършва като опция на | времевия анализ |
| d. | Схемните функции зависят от | постояннотоковия режим, честотата, Yг и Yт |

20. | За да извършите едновременно постояннотоков, честотен и времеви анализ кой входен източник на напрежение трябва да изберете ? | 1/1
|  | a. | VAC |
|  | b. | VSIN |
|  | c. | VDC |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

21. | Въз основа на функционалния модел за проектиране на електронни схеми, определете кои са междинните продукти при проектирането, т. е. какъв е резултатът на всяка стъпка от проектирането. | 8/11
| a. | Анализ на техническите изисквания. | Спецификация |
| b. | Създаване на схемата. | Модел на електронната схема. Correct answer: Принципна електронна схема. |
| c. | Симулация. | Графични характеристики. Correct answer: Модел на електронната схема. |
| d. | Оценка на резултатите. | Измерени параметри. Correct answer: Графични характеристики. |
| e. | Оптимизация. | Подобрен модел на електронната схема. |
| f. | Проектиране на печатна платка. | Печатна платка. |
| g. | Създаване на прототип. | Прототип на електронната схема. |
| h. | Тестване. | Измерени параметри. |
| i. | Модифициране. | Подобрен прототип. |
| j. | Документация. | Техническа документация. |
| k. | Производство. | Електронни продукти. |

22. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 7/7
| a. | Времеви анализ | Стандартни анализи |
| b. | Променливотоков анализ | Стандартни анализи |
| c. | Анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |
| d. | Температурен анализ | Многократни анализи |
| e. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай | Статистически анализи |
| f. | Параметричен анализ | Многократни анализи |
| g. | Постояннотоков анализ | Стандартни анализи |

23. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл съдържа текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

24. | В Schematics, за да се завърти елемент на 90 градуса преди да бъде разположен се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

25. | За да започнете изчертаване на проводник в Shematics се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

26. | С PSpice A/D се извършва симулация на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. В резултат на това се изчисляват: | 1/1
|  | a. | Никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | Всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | Логическите състояния на входове и изходите им |
|  | d. | Напреженията във възлите на електронните схеми |
|  | e. | Токовете в клоните на електронните схеми |

27. | Посочете каква информация се получава при анализ Bias point detail - Подробна информация за работната точка: | 1/1
|  | a. | възловите потенциали и клоновите токове на аналоговите устройства; |
|  | b. | логическите състояния във възлите на цифровите устройства; |
|  | c. | токовете през източниците на напрежение и пълната разсейвана мощност; |
|  | d. | токовете и/или напреженията в зависимите източници; |
|  | e. | постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите и др. |
|  | f. | всички посочени по-горе отговори |

28. | При анализа Small-signal DC transfer се изчисляват: | 0/1
|  | a. | отношението на изходна към входна електрическа величина |
|  | b. | входното съпротивление на схемата |
|  | c. | изходното съпротивление на схемата |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

29. | Ако изходната променлива е ток, той трябва да се дефинира в менюто Setup като ток през: | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | независим източник на ток |
|  | d. | независим източник на напрежение |
|  | e. | пасивен двуполюсник |

30. | Свържете верните отговори за матрично-векторните параметри на електронна скема. | 7/7
| a. | Информацията за параметрите на схемните компоненти се записва в | [Yk] |
| b. | Информацията за начина по който са свързани елементите в схемата се записва в | [П] |
| c. | Ненулевите елементи в един ред i на [П] матрицата означават | клоните, които участват в даденото сечение i |
| d. | Ненулевите елементи в един стълб j на [П] матрицата означават | сеченията, в които участва клона j |
| e. | Максималният брой ненулеви елементи в един стълб j на топологичната матрица при канонична система сечения е | две |
| f. | Матрицата на проводимостите на схема с ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал |
| g. | Векторът [U] | се определя при анализ на схемата |

31. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 4/4
| a. | Собствените проводимости на общите за едно сeчение клони се записват с | положителен знак. |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две сeчения клони | отрицателен знак. |
| c. | Взаимните обобщени параметри на общите за две сeченияна многополюсници се записват с | положителен знак. |
| d. | Собствените обобщени параметри на общите за едно сечение многополюсници се записват с | положителен знак. |

32. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

33. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 3 1 (3 2) 150E-6 и GMB 2 3 (1 2) 120E-6 има вида: | 24/36
| a. | Y11 | 0 |
| b. | Y12 | -150E-6 Correct answer: +150E-6 |
| c. | Y13 | +150E-6 Correct answer: -150E-6 |
| d. | Y21 | +120E-6 |
| e. | Y22 | -120E-6 |
| f. | Y23 | 0 |
| g. | Y31 | -120E-6 |
| h. | Y32 | -150E-6+120E-6 |
| i. | Y33 | +120E-6 Correct answer: +150E-6 |

** Analysis setup **

.tran/OP 500n 10m 0 500n

.four 1k 9 v([Us])

.OP

.lib "nom.lib"

.INC "fr_3_10.net"

C_C2 VE Us 200u

C_C1 ug U1 200u

R_Rg 1 ug 600

R_R1 U1 Vcc 200

R_R2 0 U1 1.2k

R_Re 0 VE 75

R_Ru 0 Us 30

Q_Q1 Vcc U1 VE Q2N2222

V_Vcc Vcc 0 12

V_V5 1 0 AC 2v

+SIN 0.1 0.5 1k 0.025m 0 0

.probe

.END

34. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизиранiтe времеви и хармоничен анализи | 2/7
| a. | Централна честота | 0 Correct answer: 10 k |
| b. | Брой хармоници | 9 |
| c. | Изходна променлива | V(Us) |
| d. | Стъпка на изобразяване | 10 k Correct answer: 500 n |
| e. | Крайно време | 0 Correct answer: 10 m |
| f. | Време за не изобразяване | 500 n Correct answer: 0 |
| g. | Стъпка на изчисление | 10 m Correct answer: 500 n |

35. | За файла с описание на схемата (.net) посочете параметрите на синусоидалнiя източник на напрежение : | 3/8
| a. | AC | 500 m Correct answer: 2 |
| b. | DC | 500 m Correct answer: 0 |
| c. | PHASE | 2 Correct answer: 0 |
| d. | DF | 0 |
| e. | TD | 0 Correct answer: 25 u |
| f. | VOFF | 100 m |
| g. | VAMPL | 25 u Correct answer: 500 m |
| h. | FREQ | 1 k |

Таблица 1

NODE V NODE V ( 1) 0.0000 ( U1) 10.1450 NODE V NODE V ( ug) 0.0000 ( Us) 0.0000 NODE V NODE V

( VE) 9.3578 ( Vcc) 12.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME CURRENT

V_Vcc -1.332E-01

V_V5 0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION

1.60E+00 WATTS

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

NAME Q_Q1

MODEL Q2N2222

IB 8.21E-04

IC 1.24E-01

VBE 7.87E-01

VBC -1.86E+00

VCE 2.64E+00

BETADC 1.51E+02

GM 3.69E+00

RPI 3.29E+01

RX 1.00E+01

RO 6.11E+02

CBE 1.89E-09

CBC 4.85E-12

CJS 0.00E+00

BETAAC 1.21E+02

CBX 0.00E+00

FT 3.09E+08

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(Us)

DC COMPONENT = -6.066351E-04

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+03 1.038E-01 1.000E+00 1.511E+00 0.000E+00

2 2.000E+03 1.092E-05 1.052E-04 1.054E+02 1.039E+02

3 3.000E+03 5.340E-06 5.144E-05 1.770E+02 1.754E+02

4 4.000E+03 1.297E-05 1.249E-04 1.233E+02 1.218E+02

5 5.000E+03 7.037E-06 6.778E-05 1.613E+02 1.597E+02

6 6.000E+03 8.612E-06 8.296E-05 -1.673E+02 -1.689E+02

7 7.000E+03 7.551E-06 7.273E-05 1.763E+02 1.748E+02

8 8.000E+03 4.630E-06 4.460E-05 1.455E+02 1.440E+02

9 9.000E+03 7.612E-06 7.333E-05 -1.274E+02 -1.289E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.311794E-02 PERCENT

36. | Използвайки резултатите от симулация дадени в таблица 1, посочете измервателната единица за всеки параметър: | 3/7
| a. | 133,2 m | V Correct answer: A |
| b. | 309 Meg | Hz |
| c. | 23,12 m | % |
| d. | 103,8 m | W Correct answer: V |
| e. | 1,6 | % Correct answer: W |
| f. | 1,51 | A Correct answer: градус |
| g. | 3,69 | S |

37. | При каскадния метод за синтез на активни RC филтри за отстраняване на взаимното влияние между звената всяко едно от тях трябва да има: | 0/1
|  | a. | голямо входно съпротивление и малко изходно съпротивление |
|  | b. | малко входно съпротивление и голямо изходно съпротивление |
|  | c. | голямо входно съпротивление и голямо изходно съпротивление |
|  | d. | малко входно съпротивление и малко изходно съпротивление |
|  | e. | равни входно и изходно съпротивления |

38. | При каскадната реализация на АФ резултантната предавателна функция се получава като: | 1/1
|  | a. | сума от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | b. | произведение от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | c. | средноквадратично от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | d. | разлика от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |

39. | Каква предавателна функция не е възможно да се реализира чрез схемата с ЕООВ : | 0/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | нискочестотна предавателна функция |
|  | c. | високочестотна предавателна функция |
|  | d. | лентова предавателна функция |
|  | e. | заграждаща предавателна функция |
|  | f. | възможно е да се реализират всички предавателни функции. |

40. | За схемата с едноконтурна отрицателна обратна връзка каква роля изпълнява | 2/2
| a. | RC-многополюсника включен във веригата на обратна връзка? | реализира знаменателя на предавателната функция - полином на Хурвиц от втори ред |
| b. | RC-многополюсника включен последователно на входа на схемата | реализира полинома в числителя на предавателната функция |

41. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри различните степени на p се реализират чрез: | 1/1
|  | a. | суматори |
|  | b. | диференциатори |
|  | c. | интергратори |
|  | d. | инвертиращи усилватели |

42. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими | 0/1
|  | a. | два суматора и n интегратора |
|  | b. | един суматор и n интегратора |
|  | c. | n суматора и един интегратор |
|  | d. | n суматора и два интегратора |

43. | За реализиране на дробна предавателна функция от n-ред по метода с променливите на състоянието са необходими: | 1/1
|  | a. | n операционни усилвателя. |
|  | b. | n.2 операционни усилвателя. |
|  | c. | n/2 операционни усилвателя. |
|  | d. | n+2 операционни усилвателя. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

44. | Параметрите на кои елементи се нормират по съпротивление? | 1/1
|  | a. | всички елементи. |
|  | b. | само за пасивните елементи. |
|  | c. | само за реактивните елементи. |

45. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 3/3
| a. | полюси | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагинерната ос |

| Previous and SaveNext and Save |