| Dian Iliev: ТЕСТ 4b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 4: Компютърни симулации. Анализ на чувствителност на електронни схеми.

1. | При какви условия в схемата се получават максималните стойности на | 3/3
| a. | за коефициента на предаване по ток | при късо съединение в изхода |
| b. | за коефициента на предаване по напрежение | при отворена верига в изхода |
| c. | за коефициента на предаване по мощност | при едновременно съгласуване на входа и на изхода на схемата |

2. | Определете видовете четириполюсници според Кpmax: | 2/2
| a. | активни | ако Кpmax >1. |
| b. | пасивни | ако Кpmax < 1. |

3. | Характерна особенност на активните елементи и схеми е, че техните четириполюсници са обратими. Вярно ли е това твърдение? | 2/2
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

4. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 6/6
| a. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| d. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |
| e. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| f. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |

5. | Кой от параметрите за дефиниране на променливотоковия сигнал е задължителен за задаване : | 0/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | ACPHASE |
|  | d. | ACMAG |

6. | Свържете пaраметрите на синусоидален източник на напрежение със съответното описание: | 6/6
| a. | VOFF | постояннотоково отместване |
| b. | VAMPL | амплитуда |
| c. | FREQ | честота |
| d. | TD | закъснение |
| e. | DF | коефициент на затихване |
| f. | PHASE | фаза |

7. | Свържете визуализираната в Probe характеристика със съответно зададения матаматически израз за това : | 7/7
| a. | коефициент на предаване по ток | I(Rt)/I(Rg) |
| b. | фазово-честотна характеристика | P(V(out)/V(in)) |
| c. | амплитудно-честотна характеристика | dB(V(out)/V(in)) |
| d. | изходно шумово напрежение | SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) |
| e. | изходно съпротивление | V(out)/I(Rt) |
| f. | входно съпротивление | V(in)/I(Rg) |
| g. | спектрална плътност на изходното шумово напрежение | V(onoise) |

8. | За да визуализирате определено напрежение или ток веднага след стартирането на Probe е необходимо предварително да поставите маркери върху принципната схема. Вярно ли е това твърдение? | 1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

9. | Анализът на чувствителност е в основата на т. нар. толерансен анализ с неговите два аспекта: | 2/2
| a. | Първият аспект позволява да се определят отклоненията на параметрите на схемните елементи от номиналните им стойности | Синтез на допуски. |
| b. | Вторият аспект позволява да се прогнозират отклоненията на схемните характеристики при зададено отклонение на входните параметри. | Определя се сумарното изменемие на работната характеристика. |

10. | Всяка електронна схема може да се рзглежда като съставена от от два вида клони: клони със задаващи източници и клони без задаващи източници. Клоните със задаващи източници могат да бъдат изнесени извън схемата. Електрическите величини на така получените полюси са означени с индекс р - Upi, lpi, а останалите клони вътре в схемата се характеризират с напрежения Uki и таково lki. От съображения за единство при тяхното разглеждане положителните посоки на токовете и напреженията се избират: | 2/2
|  | a. | в двата вида клони да са взаимно еднопосочни. |
|  | b. | в двата вида клони да са взаимно противоположни. |
|  | c. | зависи от случая на разглеждане. |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори. |

11. | Според теоремата на Телеген между токовете и напреженията на схемите N и N1 съществуват следните зависимости в матричен вид [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0]. | 3/3
|  | a. | Никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | Всички посочени по-долу отговори. |
|  | c. | Физическият смисъл на зависимостите се състои в това, че сумата от моментните енергии (мощности), предавани във всички клони на eдна схема, е равна на нула. Това е закона за запазване на енергията за електрически вериги. |
|  | d. | Зависимостите нямат физически смисъл, тъй като става въпрос за зависимости между токове и напрежения на две различни схеми N и N1 . |

12. | Две линейни схеми N и N1 с независещи от времето параметри се наричат взаимно присъединени,ако за тях е изпълнено: | 2/2
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори. |
|  | c. | за компонентните матрици на вътрешните клони без задаващи източници на схемите N и N1 е валидно съотношението[Yk1]= [Yk]t. |
|  | d. | схемите N и N1 имат еднаква топология. |

13. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 4/4
| a. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в полюсите на схемите. | [Up1]t*[Ip]=[Ip1]t*[Up]=[0] |
| b. | За моментните стойности на променливите токове и напрежения в клоните на схемите. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| c. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в клоните на двете схемите. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| d. | За клоновите и полюсните токове и напрежения (постояннотокови или променливотокови) на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |

14. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | [Yp]t | - е равна на полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема. |
| b. | [Yk]t | - е равна на компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема. |
| c. | [П] | - е равна на топологичната матрица на присъединената схема. |
| d. | [Y]t | - е равна на матрицата на проводимостите на присъединената схема. |

15. | Математическият модел на метода на присъединените схеми за анализ на многопараметрична чувствителност от първи ред на полюсните параметри на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси е [Up1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk1]t*[deltaYk]*[Uk]. Обяснете участващите матрично-векторни параметри. | 6/6
| a. | Условия на възбуждане на присъединената схема при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up1] |
| b. | Промяня на полюсната матрица на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси. | [deltaYp] |
| c. | Условия на възбуждане на схемата при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up] |
| d. | Клонови напрежения на присъединената схема. | [Uk1] |
| e. | Клонови напрежения на схемата. | [Uk] |
| f. | Промяня на компонентната матрица на проводимостта на схемата (Първичната параметрична промяна). | [deltaYk] |

16. | За възбуждане на четириполюсници се използват основно четири типа двуполюсни елементи, които се характеризират с: | 4/4
| a. | Идеален независим източник на напрежение - | Up=const, delta Up=0 |
| b. | Идеален независим източник на ток - | Ip=const, delta Ip=0 |
| c. | Отворена верига - | Ip=0, delta Ip=0 |
| d. | Късо съединение - | Up=0, delta Up=0 |

17. | При метода на присъединените схеми за анализ на чувствителност след анализ на изходната и присъединената и схема, частните производни на схемната функция се изчисляват като: | 0/3
|  | a. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | разлики на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.ac DEC 101 .1 10meg

.tran 50u 100m 0 50u
.four 10k 9 V([Out])
.OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"
.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

18. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната вложена развивка | 5/5
| a. | Променлива на развивката | Ib |
| b. | Тип на развивката | Lin |
| c. | Начална стойност | 5.55u |
| d. | Крайна стойност | 1.11m |
| e. | Интервал на измчисление | 110u |

19. | За да се определи работната област на преобразувателя напрежение в ток е необходимо да се изследва влиянието на промяната на: | 3/3
|  | a. | захранващото напрежение. |
|  | b. | товарното съпротивление. |
|  | c. | резисторите в схемата. |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори. |

| Previous and SaveNext and Save |