| Dian Iliev: ТЕСТ 6b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 6: Синтез на електронни схеми. Компютърни симулации.

1. | Броят на нулите на предавателната функция Т(p) се определя от: | 0/1
|  | a. | степента на полинома в знаменателя на Т(p). |
|  | b. | степента на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | коефициентите на полинома в числителя на Т(p). |
|  | d. | коефициентите на полинома в знаменателя на Т(p). |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

2. | В синтеза се прилага нормиране на : | 0/1
|  | a. | параметрите на схемните елементи. |
|  | b. | честотата. |
|  | c. | амплитудно-честотните характеристики. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

3. | Посочете метода на апроксимация, използван за получаване на предавателна функция с АЧХ от вид : | 0/1
|  | a. | Бътъруърт |
|  | b. | Чебишев |
|  | c. | Кауер |

4. | Различните теоретични методи за апроксимации са създадени при съответен подходящ избор на функцията в знаменателя. Ако функцията е от вида , то тя съответства на: | 1/1
|  | a. | Апроксимация по теоретичния метод на Кауер. |
|  | b. | Апроксимация по теоретичния метод на Бътъруърт. |
|  | c. | Апроксимация по теоретичния метод на Чебишев. |

5. | Различните теоретични методи за апроксимации са създадени при съответен подходящ избор на функцията в знаменателя. Ако квадрата на модула на предавателната характеристика е от вида, то имаме: | 3/3
| a. |  | Апроксимация по теоретичния метор на Бътъруърт. |
| b. |  | Апроксимация по теоретичния метор на Чебишев. |
| c. |  | Апроксимация по теоретичния метор на Кауер. |

6. | Амплитудно честотната характеристика на всяка функция апроксимирана по метода на Чебишев съвпада с идеалния НЧФ прототип: | 2/2
|  | a. | само за честота 0 |
|  | b. | в повече точки, което зависи от степента на функцията n. |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

7. | За кой от теоретичния методи за апроксимация е характерно: | 3/3
| a. | Всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина | За теоретичния метод на Чебишев. |
| b. | Нулите на предавателната функция се получават за честоти, по-големи от граничната честота в областта на пропускане, спрямо което е извършено нормирането, т. е. разположени са в областта на задържане. | За теоретичния метод на Кауер. |
| c. | Корените на полинома в знаменателя са разположени равномерно по кръг в комплексната равнина. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |

8. | Степените на свобода: 1. Обединяване на полюсите и нулите на предавателната характеристика. 2. Разпределение на усилването . 3. Подреждане на звената в каскадната структура. се използват: | 2/2
|  | a. | при избора на схемна реализация. |
|  | b. | при разлагането на Т(p). |
|  | c. | при верификация. |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

9. | Степените на свобода могат да се използват за оптимална реализация на активни схеми по следните четири основни критерии. Първият от тях е осигуряването на максимален динамичен обхват. Горната граница на динамичния обхват на схемата се определя от максимално допустимата амплитуда на изходния сигнал при допустимо ниво на изкривяванията, а долната граница - от нивото на собствения шум в изхода на схемата.
Вторият критерии е осигуряването на максимално отношение сигнал - шум. Той е особено важен при работа с малки входни сигнали, съизмерими с нивото на собствените шумове.
Третият критерии е свързан с минимизиране на чувствителността на работните характеристики на схемата към изменение параметрите й.
Четвъртият критерий засяга удобството за настройка на селективните активни схеми. Той е особено важен при схеми от първи ред, тъй като сложността на настройката зависи от типа на елементарните предавателни функции.
1/1
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

10. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 7 ред, колко звена и от кой ред ще са полиномите които ги описват при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 1/1
|  | a. | 1 звено от 1 ред и 3 звена от 2ред |
|  | b. | 1 звено от 2 ред и 5 звена от 1 ред |
|  | c. | 7 звена от 1 ред |
|  | d. | 4 звена от 2 ред |

11. | Хармоничният анализ (постояннотоковата съставка и първите девет хармоника по амплитуда и фаза) се изчисляват чрез разлагане на резултатите от: | 0/1
|  | a. | Постояннотоков анализ |
|  | b. | Променливотоков анализ |
|  | c. | Времеви анализ |
|  | d. | Всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | Никой от посочените по-горе отговори |

12. | При редактиране на имената и стойностите на електронните елементи, за да промените името на елемента е необходимо да промените: | 1/1
|  | a. | символа на елемента |
|  | b. | модела на елемента |
|  | c. | атрибутите на елемента |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочени по-горе отговори |

13. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 3/3
| a. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с четири сечения ? | четири клетки. |
| b. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с две сечения и базисния възел? | една клетка. |
| c. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с три сечения и базисния възел? | две клетки. |

14. | Енергийното състояние на схемите се характеризира чрез токовете и напреженията в реактивните елементи - капацитети и индуктивности. Тези величини често се използват като зависими от времето параметри (променливи на състоянието) в системата диференциални уравнения, описващи схемата. Системата на пространството на състоянието, преобразувана по Лаплас спрямо времето, води до уравнения на предавателните характеристики, които са функции на комплексната променлива p.
Вярно ли е това твърдение?
1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

15. | Между представянето в пространството на състоянията и времевата област съществуват взаимовръзки. Величината от времевата област в комплексната област се представя с: | 0/1
|  | a. | . |
|  | b. | . |
|  | c. | . |
|  | d. | никой от посочените по-горе твърдения. |

16. | Въвеждането на променливите на състоянието в описанието на операторната предавателна функция се извършва чрез : | 1/1
|  | a. | деление на числителя и знаменателя с , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | b. | изваждане от числителя и знаменателя на , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | c. | прибавяне към числителя и знаменателя на , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | d. | умножаване на числителя и знаменателя с , където n е реда на функцията, а x най-често е равно на 1. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

17. | Сигналният граф, който представлява непосредствено наблюдаваната реализация на математическото описание на търсената схема, има съществен недостатък, поради това той се преобразува чрез инверсия. Недостатъка се състои в това, че за схемното му реализиране са необходими: | 0/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | всички посочените по-долу отговори. |
|  | c. | многовходови суматори. |
|  | d. | многовходови интегратори. |
|  | e. | многовходови диференциатори. |

18. | При метода на променливи на състоянието, който се нарича още метод на аналоговото моделиране, зададената предавателна функция по напрежение се реализира с помоща на: | 0/1
|  | a. | елементарни звена от първи и втори ред |
|  | b. | интегратори и суматори. |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

19. | Интеграторът е схема, чието изходно напрежение е пропорционално на интеграла на входното въздействие. Типичната реализация на интегратор се осъществява на основата на класическата схема на операционен усилвател, обхванат от верига на отрицателна обратна връзка. Коефициента на предаване по напрежение на интегратора е: | 1/1
|  | a. | -R2/R1 |
|  | b. | -1/(RCp) |
|  | c. | -RCp |

20. | На схемата е представен: | 3/3
| a. |  | инвертиращ усилвател. |
| b. |  | инвертиращ интегратор. |
| c. |  | суматор. |

21. | За реализиране на предавателната функция от n-ред по метода с променливите на състоянието са необходими: | 0/1
|  | a. | n операционни усилвателя. |
|  | b. | n+2 операционни усилвателя. |
|  | c. | n/2 операционни усилвателя. |
|  | d. | n.2 операционни усилвателя. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

22. | Предавателната функция на сигнален граф се определя по формулата на: | 1/1
|  | a. | Гаус |
|  | b. | Мейсън |
|  | c. | Телеген |
|  | d. | Коши |
|  | e. | Нортън |

23. | Каскадната реализация се базира на възможността операторната предавателна функция Т(p) да се разлага на прости множители от първи и втори ред. В резултат на това, се синтезира структурата на бъдещата схема, която се състои от каскадно свързани звена от първи и втори ред. Резултантната предавателна функция се получава като: | 1/1
|  | a. | сума от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | b. | разлика от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | c. | произведение от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | d. | средноквадратично от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |

24. | Посочете вида на схемата : | 1/1
|  | a. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | b. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | c. | всички посочени по-горе типове. |
|  | d. | никой от посочени по-горе типове. |

25. | Броят на клоните на дървото е равен на: | 0/1
|  | a. | броя на независимите напрежения. |
|  | b. | броя на независимите сечения. |
|  | c. | броя на независимите уравнения по първи закон на Кирхоф. |
|  | d. | всички посочени по-горе твърдения. |
|  | e. | никое от посочените по-горе твърд.ения |

26. | Съставените по обобщения метод на възловите напрежения матрици на проводимостите на сложните схеми, които имат голям брой възли и контури, спрямо съставените матрици на проводимостите по метода с еквивалентните схеми със зависими източници са: | 0/1
|  | a. | от по-нисък ред. |
|  | b. | от по-висок ред. |
|  | c. | от един и същ ред. |

| Previous and SaveNext and Save |