ТЕСТ

I. Задача 1:

1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * R_R4 0 1 40k V_Vin 9 0 DC 0V AC 1mV R_R8 9 5 600 V_VCC 10 0 15V

C_C2 7 8 1u

C_C1 2 5 1u

Q_Qa 6 2 7 QBC547B/PLP

C_C4 3 7 100u

Q_Qb 7 1 4 QBC547B/PLP

R_R7 0 4 1k

R_R3 1 10 205k

R_R1 3 10 96k

R_R6 6 10 500

R_R2 0 3 144k

C_C3 1 6 10u

R_R5 3 2 100k

R_R9 0 8 100

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |
| b. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| c. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |
| d. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 3 |
|  | b. | 5 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 6 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb )

1 2 3 4

1 1/R3+1/R4+1/R6+YCCa+YBBb YCBa YCEa+YBCb YBEb
2 YBCa 1/R5+YBBa -1/R5+YBEa 0

[Y}= 3 YECa+YCBb-1/R5+YEBa 1/R1+1/R2+1/R5+YEEa+YCCb YCEb 4 YEBb 0 YECb 1/R7+YEEb

4/32

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзистор ите чрез четириполюсните [y]b–параметри.

4. | При схема на свързване с обща база: | 3/3
| a. | входният възел съвпада с | емитера |
| b. | изходният възел съвпада с | колектора |
| c. | общият за входа и изхода възел съвпада с | базата |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0B е: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: y11b; y12b;y21b; y22b. Изрази: например -(y11b+y21b); y12b+y21b-y22b.) B E C B y11b+y12b+y21b+y22b-(y11b+y21b) -(y12b+y22b) [Y]0B= E -(y11b+y12b) y11b y12b

C -(y21b+y22b) y21b y22b

1/9

II. Определете сумарното относително изменение на предавателната функция Ku за схемата от фиг.1, при толеранс на параметрите на R1 и R2 равен на ±2%.

фиг. 1

6. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Броят на независимите сечения n е: | 1/1
|  | a. | 3 |
|  | b. | 5 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 6 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

8. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.1има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R1; -1/R1; 1/R2; -1/R1; 0; 1; -1.Изрази: например A+1/R1+1/R2-1). 1/R2 -1/R2 0 0 -1/R2 1/R1+1/R2 0 -1/R1 [Y]=0 -A 0-1

0 A-1/R1-1 1/R1+1

12/16

9. | Коефициентът на усилване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

10. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.1, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆22=R1.R2.A-(1/R1-1/R2+1); ∆25=-A/(R1.R2).)
∆1 1= -A/R1-1/R1-1/R2

∆1 4= A/R2

0/6

11. | Символният вид на Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=A/R1-(1/R2+1); Ku=-A/(R1.R2).) Ku= -R1/R2 | 0/3

12. | Стойността на Ku за схемата от фиг.1 при отворен изход e: (Запишете край ният израз, получен след преобразуване и заместване със съответните числени стойности.) Ku= -100 | 0/1

13. | Схемната функция Т(х), чието относително сумарно изменение ще изследвате за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. | Yвх |
|  | b. | Ku |
|  | c. | Rвх |
|  | d. | Ki |

14. | Броят на входните параметри n, спрямо които ще се изследва схемната функция Т(х) за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. | 4 |
|  | b. | 3 |
|  | c. | 2 |
|  | d. | 1 |

15. | Векторът на входните параметри за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

16. | Свържете верните твърдения относно формулите за изчисление на: | 4/6
| a. |  | - коефициенти на чувствителност. |
| b. |  | - функция на относителната чувствителност. |
| c. |  | - функция на относителната чувствителност (полунормирана). |
| d. |  | сумарно изменение на схемната функция. |
| e. |  | относително сумарно изменение на схемната функция. |
| f. |  | - относителното изменение на параметъра хi. |

17. | Коефициентите на чувствителност за схемата от фиг.1 са: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с коефициента, за параметъра с по-нисък пореден номер. Използвайте следния начин за записване: например А1=(-R1.R3+R2+(R3)^3)/(R1-R1.R3+R2+(R2)^2). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
A 1=-1/R2(определен за параметъра R1)
А 2=R1/R2^2(определен за параметъра R2)
А-=-(определен за параметъра -)

0/9

# 18.

# Функциите на чувствителност за схемата от фиг.1 са:
(Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с функцията, за параметъра с по-нисък пореден номер. Използвайте следния начин за записване: например 1=(-R1.R3+R2+(R3)^3)/(R1-R1.R3+R2+(R2)^2). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)

# 1 =1(определенa за параметъра R1 )
2 =-1(определенa за параметъра R2 )
- =- (определенa за параметъра- )

# 7/9

19. | Сумарното относително изменение на схемната функция за схемата от фиг.1, при зададените стойности на елементите и на толеранса им, е: (Запишете крайният израз, получен след преобразуване и заместване със съответните числени стойности.) = 4 | 0/2

20. | Стойността на сумарното относително изменение на схемната функция се измерва в: | 1/1
|  | a. | Омове. |
|  | b. | Сименси. |
|  | c. | Проценти. |
|  | d. | Волтове. |
|  | e. | Децибели. |