| Radostina Pavlova: Test KZ |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Посочете какво се записва в матрицата на проводимостите [Y] на схема с 4 независими сечения за ЗИТУН Gm1*U12 включен между сеченията 3 и 2 и посока на тока от 3 към 2 и ЗИТУН GM2*U34 включен между сеченията 4 и 1 и посока на тока от 4 към 1: | 16/16
| a. | В клетка Y11 | 0 |
| b. | В клетка Y12 | 0 |
| c. | В клетка Y13 | -Gm2 |
| d. | В клетка Y14 | +Gm2 |
| e. | В клетка Y21 | -Gm1 |
| f. | В клетка Y22 | +Gm1 |
| g. | В клетка Y23 | 0 |
| h. | В клетка Y24 | 0 |
| i. | В клетка Y31 | +Gm1 |
| j. | В клетка Y32 | -Gm1 |
| k. | В клетка Y33 | 0 |
| l. | В клетка Y34 | 0 |
| m. | В клетка Y41 | 0 |
| n. | В клетка Y42 | 0 |
| o. | В клетка Y43 | +Gm2 |
| p. | В клетка Y44 | -Gm2 |

I.Възстановете схемата по зададения Netlis. Използвайте номерата на възлите от Netlis -та при определяне на каноничните сечения. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите за получената схема без резисторите на генератора и товара.

* Schematics Netlist * R_R6 5 1 600 R_R5 0 3 10k V_VCC 4 0 5 R_R3 2 4 1Meg

V_Vin 5 0 DC 0V AC 10mV

Q_Qa 4 2 3 QBC546B/PLP

R_R4 2 3 1k

Q_Qb 2 1 0 QBC546B/PLP

R_R1 0 1 10k

R_R2 3 1 51k

2. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ) 1/R1+YBBb Correct answer: 1/R1+1/R2+YBBb
YBCb 1/R2 Correct answer: -1/R2

[Y]=YCBb 1/R3+1/R4+YBBa+YCCb 1/R4+YBEa Correct answer: -1/R4+YBEa

1/R2 Correct answer: -1/R2
1/R4+YEBa Correct answer: -1/R4+YEBa
1/R2+1/R4+1/R5+YEEa Correct answer: 1/R2+1/R4+YEEa

6/18

II. Да се определи предавателната функция Ku на схемата от фиг.2.

фиг. 2

3. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.2 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

4. | Броят на независимите сечения ν е: ν=4 . | 1/1

5. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.2 има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 0; 1; -1.Изрази: например A+1/R+C.p-1). 1 2 3 4 1 1/R -1/R 0 0 2-1/R 1/R+C.p -C.p 0
3 0 A-C.p C.p+1 -1
4 0 -A -1 0 .
16/16

6. | Коефициентът на усилване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.2, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆22=R.C.p.A-(1/R-C.p+1); ∆25=-A/(R.C.p).)
∆1 1 =-C.p.A-(1/R+C.p) ;
∆1 3 =A/R .
6/6

8. | Предавателната функция Ku на схемата от фиг.2 имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=R.C.p.A-(1/R-C.p+1); Ku=-A/(R.C.p).) Ku=-1/R.C.p Correct answer: -1/(R.C.p) or (-1)/(R.C.p)
0/4

9. | Посочете вида на схемата от фиг.2 според аналитичния израз който получихте: | 2/2
|  | a. | суматор. |
|  | b. | интегратор. |
|  | c. | диференциатор. |
|  | d. | инвертиращ усилвател. |

| Previous and SaveNext and Save |