| Mladen Mitov: Изпит a 12_06_07 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Въз основа на функционалния модел за проектиране на електронни схеми, определете кои са междинните продукти при проектирането, т. е. какъв е резултатът на всяка стъпка от проектирането. | 11/11
| a. | Анализ на техническите изисквания. | Спецификация |
| b. | Създаване на схемата. | Принципна електронна схема. |
| c. | Симулация. | Модел на електронната схема. |
| d. | Оценка на резултатите. | Графични характеристики. |
| e. | Оптимизация. | Подобрен модел на електронната схема. |
| f. | Проектиране на печатна платка. | Печатна платка. |
| g. | Създаване на прототип. | Прототип на електронната схема. |
| h. | Тестване. | Измерени параметри. |
| i. | Модифициране. | Подобрен прототип. |
| j. | Документация. | Техническа документация. |
| k. | Производство. | Електронни продукти. |

2. | Свържете верните отговори. | 6/6
| a. | Симулация на аналогови електронни схеми | PSpice A/D |
| b. | Подготовка на проекта за симулации | Schematics |
| c. | Симулация на смесени електронни схеми | PSpice A/D |
| d. | Подготовка на проекта за топологично проектиране | Schematics |
| e. | Синтез на филтри | Filter synthesis |
| f. | Създаване и редактиране на принципни схеми | Schematics |

3. | Свържете етапите за проектиране на електронни схеми със съответните програмни продукти в MicroSim Design Lаb: | 5/5
| a. | Създаване, редактиране и съхраняване времезависими източници | Stimulus Editor |
| b. | Определяне на моделните параметри за стандартни устройства | Parts |
| c. | Визуализация на резултатите | Probe |
| d. | Оптимизация на схеми | PSpice Optimizer |
| e. | Проектиране на печатна платка | PCBoards |

4. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 7/7
| a. | Времеви анализ | Стандартни анализи |
| b. | Променливотоков анализ | Стандартни анализи |
| c. | Анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |
| d. | Температурен анализ | Многократни анализи |
| e. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай | Статистически анализи |
| f. | Параметричен анализ | Многократни анализи |
| g. | Постояннотоков анализ | Стандартни анализи |

5. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 6/6
| a. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивление на схемата | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

6. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Библиотеки с графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. | .slb |
| b. | Библиотеки с описанието на корпусите на компонентите. | .plb |
| c. | Библиотеки с модели и макромодели, които съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. | .lib |

7. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл се текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

8. | За да започнете изчертаване на проводник в Shematics се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

9. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Линейните модели представят електронния елемент или схема при | хармоничен сигнал с малка амплитуда |
| b. | Високочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и отчитане на въздействието на честотата |
| c. | Нискочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и обхват на честотата, за който реактивностите в схемата може да се пренебрегнат |

10. | Свържете верните отговори. | 4/4
| a. | y21 | Проводимост на правото предаване при накъсо свързан изход. |
| b. | z22 | Изходнo съпротивление при отворен вход. |
| c. | h11 | Входнo съпротивление при накъсо свързан изход. |
| d. | y12 | Oбратна проходна проводимост при накъсо свързан вход. |

11. | Най-подходящият вторичен параметър за анализ на схемата на преобразувателя на напрежение в ток е: | 1/1
|  | a. | коефициент на предаване по ток. |
|  | b. | коефициент на предаване по напрежение. |
|  | c. | входна проводимост. |
|  | d. | изходна проводимост. |
|  | e. | права проходна проводимост. |
|  | f. | обратна проходна проводимост |

12. | За да изследвате предавателната характеристика Iout=f(Uin) е необходимо да извършите: | 1/1
|  | a. | преходен анализ. |
|  | b. | шумов анализ. |
|  | c. | променливотоков анализ. |
|  | d. | постоянотоков анализ. |

13. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 6/6
| a. | h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | y22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | y21се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

14. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 4/4
| a. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Параметърът gm на ИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| d. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

II Определете в общ вид условията за възбуждане на изследваната и присъединената схема при анализ на чувствителността на Y21 .

15. | Теоремата на Телеген за полюсните величини на четириполюсник е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

Използвайте следните означения : входа; изхода; N - изследвана схема; N1 - присъединена схема; КС – късо съединение; ПХ – празен ход (отворена верига); НИТ – независим източник на ток, НИН – независим източник на напрежение; Ip1; Up1; Ip2; Up2 - входни и изходни токове и напрежения на изследваната схема; I1p1; U1p1; I1p2; U1p2 - входни и изходни токове и напрежения на присъединената схема; A - ампер; V - волт, I; II; III; IV - члeнове в израза на теоремата на Телеген.

Използвайте следния начин за записване: например: В израза на теоремата на Телеген е необходимо член III ≠ 0, за което избираме I1p2 = 1 A , т.е. на изхода на N1 поставяме НИН.

16. | Предавателната функция Y21 записана по отношение на полюсните величини има вида: (Използвайте следния начин за записване: например: Rвх=Up1/Ip1) Y21= Ip2 / Up1 . | 4/4

17. | Избираме Up1 = 1 V , т.е. на входа на N поставяме НИН . | 12/12

18. | При този избор Δ Up1 =0, т.е. в израза на теоремата на Телеген член III =0. | 4/4

19. | При така направеният избор определянето на коефициентите на чувствителност на предавателната функция Y21 се свежда до определянето на коефициентите на чувствителност на Ip2 , за което е необходимо в израза на теоремата на Телеген член II ≠0. | 6/6

20. | Това се осигурява при U1p2 = 1 V , т.е. на изхода на N1 поставяме НИН . | 12/12

21. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член I =0, за което избираме U1P1 = 0 , т.е. на входа на N1 поставяме КС . | 12/12

22. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член IV =0, за което избираме Up2 = 0 , т.е. на изхода на N поставяме КС . | 12/12

** Analysis setup **

.DC LIN V_VIN -30 30 30m

.STEP LIN PARAM Var 10k 50k 1k

.TF I(V_VOUT) V_VIN

.OP

.sens I(V_VOUT)

* Schematics Netlist *

R_R4 0 2 1k

V_V- 0 -15V 15

V_V+ +15V 0 15

R_R3 2 4 100

X_U1 2 3 +15V -15V 4 OPA27/BB

R_R2 3 4 1k

V_VIN 1 0 0V

R_R1 1 3 10k

V_VOUT 2 0 0V

**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

I(V_VOUT)/V_VIN = -1.000E-03

INPUT RESISTANCE AT V_VIN = 1.000E+04

OUTPUT RESISTANCE AT I(V_VOUT) = 7.772E+07

**** DC SENSITIVITY ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C

DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(V_VOUT)

ELEMENT ELEMENT ELEMENT NORMALIZED

NAME VALUE SENSITIVITY SENSITIVITY

(AMPS/UNIT) (AMPS/PERCENT)

R_R4 1.000E+03 0.000E+00 0.000E+00

R_R3 1.000E+02 9.998E-06 9.998E-06

R_R2 1.000E+03 -9.998E-07 -9.998E-06

R_R1 1.000E+04 1.000E-07 1.000E-05

23. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната развивка на параметъра | 5/5
| a. | Променлива на развивката | Var |
| b. | Крайна стойност | 50 k |
| c. | Начална стойност | 10 k |
| d. | Интервал на измчисление | 1 k |
| e. | Тип на развивката | Lin |

24. | Използвайки резултатите от симулация, свържете верните отговори: | 7/9
| a. | Y21 | схемна функция |
| b. | -999,8 n | нормализиран коефициент на чувствителност Correct answer: коефициент на чувствителност |
| c. | 77,7 meg | изходно съпротивление |
| d. | 100 | стойност на елемент |
| e. | 10 k | входно съпротивление |
| f. | I(Vout) | изходна променлива |
| g. | -9,99 u | коефициент на чувствителност Correct answer: нормализиран коефициент на чувствителност |
| h. | Vin | входен източник |
| i. | -1 m | права проходна проводимост |

25. | Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 0/1
|  | a. | [Yp]*[Up]=[Jp] |
|  | b. | [J]=[Y0]*[U] |
|  | c. | [J]=[Y]*[U] |
|  | d. | [Ik]=[Yk]*[Uk] |

26. | Свържете верните твърдения: | 3/3
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ИТУН е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |

27. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 1 3 (3 2) 150E-6 и GMB 3 2 (2 1) 120E-6 има вида: | 36/36
| a. | Y11 | 0 |
| b. | Y12 | -150E-6 |
| c. | Y13 | +150E-6 |
| d. | Y21 | +120E-6 |
| e. | Y22 | -120E-6 |
| f. | Y23 | 0 |
| g. | Y31 | -120E-6 |
| h. | Y32 | +150E-6+120E-6 |
| i. | Y33 | -150E-6 |

28. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 0/1
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | b. | топологичната матрица на схемата |
|  | c. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица на схемата |

29. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

30. | Оптималното съгласуване на входа и изхода на схемата, при което се получава максимална мощност изисква | 0/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | товарното съпротивление да бъде равно на генераторното |
|  | c. | едновременно съгласуване на входа и изхода на схемата, т.е. Yг=Yгопт. и Yт= Yтопт |

31. | Връзката между схемните параметри, анализа на електронните схеми и оптималното им проектиране се дава с: | 0/1
|  | a. | функцията на чувствителността. |
|  | b. | малосигналната предавателна функция |

32. | Математическият модел на метода на присъединените схеми за анализ на многопараметрична чувствителност от първи ред на полюсните параметри на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси е [Up1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk1]t*[deltaYk]*[Uk]. Обяснете участващите матрично-векторни параметри. | 6/6
| a. | Условия на възбуждане на присъединената схема при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up1] |
| b. | Промяня на полюсната матрица на проводимостта на електронна схема с n-двойки полюси. | [deltaYp] |
| c. | Условия на възбуждане на схемата при анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта. | [Up] |
| d. | Клонови напрежения на присъединената схема. | [Uk1] |
| e. | Клонови напрежения на схемата. | [Uk] |
| f. | Промяня на компонентната матрица на проводимостта на схемата (Първичната параметрична промяна). | [deltaYk] |

33. | При метода на присъединените схеми за анализ на чувствителност, частните производни на схемната функция се определят: | 0/1
|  | a. | като произведения на съответните клонови токове и напрежения получени от анализ на изходната и присъединената схема при определени условия |
|  | b. | чрез диференциране |
|  | c. | като отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |

34. | Свържете верните отговори. Основни свойства на присъединената схема N1 се използват за получаването и от дадената схема N, при което: | 3/3
| a. | Пасивните елементите (R,G, L и С) се изобразяват в схема N1 като | запазват вида и мястото от изходната схема N; |
| b. | Зависимите източници на ток управлявани от напрежение се изобразяват в N1 като | запазват вида си, а управляващия и управляемия клон смянат местата си; |
| c. | На местата на независимите източници на ток и напрежение остават само | техните вътрешни съпротивления и проводимости; |

35. | Свържете верните отговори: | 1/1
| a. | При зададена предавателна функция се извършва синтез на | многополюсник |
| b. | При зададена входна функция се извършва синтез на | двуполюсник |

36. | Амплитудно-честотните характеристики се нормират по ниво спрямо: | 0/1
|  | a. | характерната гранична честота на филтъра в лентата на пропускане |
|  | b. | корените на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | стойността на предаването в лентата на пропускане. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

37. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 3/3
| a. | полюси | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагимерната ос |

38. | За кой от теоретичните методи за апроксимация е характерно: | 3/3
| a. | Нулите на предавателната функция се получават за честоти, по-големи от граничната честота в областта на пропускане, спрямо което е извършено нормирането, т. е. разположени са в областта на задържане. | За теоретичния метод на Кауер. |
| b. | Всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина | За теоретичния метод на Чебишев. |
| c. | Корените на полинома в знаменателя са разположени равномерно по кръг в комплексната равнина. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |

39. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 5 ред, колко звена и от кой ред ще са необходими при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 1/1
|  | a. | 1 звено от 1 ред и 2 звена от 2ред |
|  | b. | 1 звено от 2 ред и 3 звена от 1 ред |
|  | c. | 5 звена от 1 ред |

40. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри различните степени на p се реализаират чрез: | 1/1
|  | a. | суматори |
|  | b. | интергратори |
|  | c. | инвертиращи усилватели |
|  | d. | диференциатори |

41. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри с дробна предавателна характеристика от n ред са неоходими | 0/1
|  | a. | n операционни усиватели |
|  | b. | n+1 операционни усиватели |
|  | c. | n плюс 2 операционни усиватели |
|  | d. | 2.n операционни усиватели |

42. | Схемата на универсален филтър с три операционни усилватели (схемата на Керуин-Хюлсман-Нюкъб) | 4/4
| a. | може да реализира ВЧ | предавателна функция с изход, съвпадащ с изхода на суматора |
| b. | може да реализира НЧ | предавателна функция с изход, съвпадащ с изхода на втория интегратор |
| c. | може да реализира лентова | предавателна функция с изход, съвпадащ с изхода на първия интегратор |
| d. | не може да реализира заграждаща | предавателна функция |

43. | Схемата на универсален филтър с четири операционни усилватели може да реализира | 1/1
|  | a. | и двата вида - полиномни и дробни предавателни характеристики |
|  | b. | единствено полиномни предавателни характеристики |

44. | Каква предавателна функция не е възможно да се реализира чрез схемата с многоконтурна отрицателна обратна връзка?: | 1/1
|  | a. | нискочестотна предавателна функция |
|  | b. | заграждаща предавателна функция |
|  | c. | лентова предавателна функция |
|  | d. | високочестотна предавателна функция |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

45. | За схемата с едноконтурна отрицателна обратна връзка каква роля изпълнява | 4/4
| a. | RC-многополюсника включен последователно на входа на схемата | реализира полинома в числителя на предавателната функция |
| b. | RC-многополюсника включен във веригата на обратна връзка? | реализира знаменателя на предавателната функция - полином на Хурвиц от втори ред |

| Previous and SaveNext and Save |