| Dian Iliev: ТЕСТ 2b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 2: Метод на възловите напрежения. Постояннотокови анализи в PSpice.

1. | Възловото уравнение [J]=[Y]*[U] представлява линеен модел на схемата в координатната система на възловите потенциали. Свържете верните отговори със съответните матрично-векторни параметри: | 3/3
| a. | [U] | Неизвестна величина при анализа |
| b. | [Y] | Известна величина при анализа |
| c. | [J] | Известна величина при анализа |

2. | Посочете къде и какво се записва в матрица на проводимостите за всеки един от изброените клони: | 4/4
| a. | Резистор със съпротивление R и номер на сечение 1 | В Y11 се записва проводимостта 1/R |
| b. | Кондензатор с капацитет C и номер на сечение 3 | В Y33 се записва проводимостта p*C |
| c. | Бобина с индуктивност L и номер на сечение 2 | В Y22 се записва проводимостта 1/p*L |
| d. | ЗИТУН с ток I= Gm*U в сечение 4 и управляващо напрежение U в сечение 1 | В Y41 се записва проводимостта Gm. |

3. | Свържете верните твърдения: | 0/4
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | симетрична спрямо главния диагонал. Correct answer: несиметрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони е | несиметрична спрямо главния диагонал. Correct answer: симетрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ОУ е | симетрична спрямо главния диагонал. Correct answer: несиметрична спрямо главния диагонал. |
| d. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | несиметрична спрямо главния диагонал. Correct answer: симетрична спрямо главния диагонал. |

4. | Посочете класификационната група към която се отнася всеки един от изброените модели на електронни елемени: | 4/8
| a. | Формални модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. Correct answer: В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| b. | Физически модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. Correct answer: В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| c. | Универсални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| d. | Локални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| e. | Линейни модели. | В зависимост от режима който описва. |
| f. | Нелинейни модели. | В зависимост от режима който описва. |
| g. | Постояннотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| h. | Променливотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |

5. | Посочете мерната единица за всеки параметър: | 4/4
| a. | h11 | ом |
| b. | h12 | - |
| c. | h21 | - |
| d. | h22 | сименс |

6. | Елементите на П-образният модел на биполярен транзистор са честотно независими. Вярно ли е това твърдение? | 0/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

7. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 4/6
| a. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer Correct answer: Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| d. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |
| e. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| f. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Подробна информация за работната точка - Bias point detail Correct answer: Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |

8. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 0/4
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от ток Correct answer: Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на ток управляван от напрежение Correct answer: Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от ток Correct answer: Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на напрежение управляван от напрежение Correct answer: Източник на ток управляван от ток |

9. | Трите основни вида системни библиотеки съдържат всички необходими данни за процеса на електрическо и топологично проектиране. Посочете файловете със съответното разширение, в които са формирани съответните библиотеки: | 3/3
| a. | Библиотеките с модели и макромодели съдържат електрическата дефиниция на компонентите от схемата. Моделите са вградени в PSpice и моделните библиотеки съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. Макромоделите са дефинирани като подсхеми външно за PSpice. | файлове с разширение .lib |
| b. | Описанието на корпусите на компонентите, които могат да се използват в печатните платки, се съдържа в библиотеката на корпусите. | файлове с разширение .plb |
| c. | В символните библиотеки се съдържа графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. Всеки символ съдържа определен набор от атрибути, които го дефинират. | файлове с разширение .slb |

10. | Работната информация при автоматизираното проектиране на електронни схеми се структурира, съхранява и пренася под формата на различни типове файлове. Посочете с какво разширение са файловете които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 2/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .dat Correct answer: .cir |
| c. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .cir Correct answer: .inc |
| e. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .inc Correct answer: .out |
| f. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .out Correct answer: .dat |

11. | Как можете да изберете символ на елемент от библиотека при създаване на схема? | 1/1
|  | a. | избор по име |
|  | b. | избор от списък |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

12. | За да се завърти елемент на 90 радуса преди да бъде разположен се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

13. | Посочете опцията на постояннотоковия анализ, при която се получава информация за : • възловите потенциали на аналоговите устройства; • логическите състояния във възлите на цифровите устройства; • клоновите токове; • токовете през източниците на напрежение;
• пълната разсейвана мощност;
• токовете и/или напреженията в зависимите източници;
• постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите и др.
1/1
|  | a. | Постояннотокова развивка - DC sweep |
|  | b. | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
|  | c. | Чувствителност в постояннотоковата област - DC sensitivity |
|  | d. | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |

14. | При анализа Small-signal DC transfer схемата се линеаризира за установената работна точка по постоянен ток и се разглежда като линеен четириполюсник, за който се изчисляват: | 1/1
|  | a. | отношението на изходна към входна електрическа |
|  | b. | величина входното съпротивление на схемата |
|  | c. | изходното съпротивление на схемата |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

15. | Ако в Netlist-а биполярен транзистор е описан с Q_Q1 7 5 3 Q2N4123, то номерата на възлите, в които са включени изводите му са както следва : | 3/3
| a. | база | 5 |
| b. | емитер | 3 |
| c. | колектор | 7 |

16. | За да извършете симулационно тестване на предавателната статична характеристика Ic=f(Uce) е необходимо да извършите параметричен анализ с параметър: | 0/4
|  | a. | Ic |
|  | b. | Ib |
|  | c. | Ie |
|  | d. | Uce |
|  | e. | Ube |

17. | Уравнението на статичната товарна права за усилвателна схема ОЕ е: | 6/6
|  | a. | Ie=(Ucc-Uce)/Rc |
|  | b. | Ie=(Ucc-Uce)/Re |
|  | c. | Ic=(Ucc-Uce)/Rc |
|  | d. | Ic=(Ucc-Uce)/Re |

| Previous and SaveNext and Save |