| Dian Iliev: ТЕСТ П |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Свържете верните отговори. | 5/7
| a. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |
| b. | Schematics | Графичен постпроцесор на PSpice A/D Correct answer: Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| d. | Probe | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. Correct answer: Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| g. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |

2. | Свържете твърденията с верния тип анализ: | 6/7
| a. | Схемата се линеаризира за установената работна точка и се определя нейната реакция при комбинация от входни въздействия в честотна област. | Честотен анализ |
| b. | Изчислява се променливотоковият релеф на схемата, т.е. изчисляват се токовете и напреженията в схемата с тяхната амплитуда и фаза. | Хармоничен анализ Correct answer: Честотен анализ |
| c. | Анализът може да бъде използван за получаване на диаграмите на Боде - амплитудно-честотните и фазово-честотните характеристики на схемите. | Честотен анализ |
| d. | За всяка честота се изчислява разпространеният към изходните възли шум, който се привежда еквивалентно и към входните възли. | Шумов анализ |
| e. | Определя се реакцията на схемата при входни въздействия с променливи във времето стойности. | Времеви анализ |
| f. | Изчисляват се постояннотоковата съставка и хармоничните съставки (компонентите на Фурие) по амплитуда и фаза. | Хармоничен анализ |
| g. | Изчисляват се напреженията, токовете и логическите състояния (при цифровите устройства) в схемата при поредица от стойности на източник на ток или на напрежение, на моделен параметър или температура. | Постояннотоков анализ |

3. | Свържете визуализираната в Probe характеристика със съответно зададения матаматически израз за това : | 5/7
| a. | амплитудно-честотна характеристика | dB(V(out)/V(in)) |
| b. | изходно съпротивление | V(out)/I(Rt) |
| c. | фазово-честотна характеристика | P(V(out)/V(in)) |
| d. | спектрална плътност на изходното шумово напрежение | SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) Correct answer: V(onoise) |
| e. | коефициент на предаване по ток | I(Rt)/I(Rg) |
| f. | изходно шумово напрежение | V(onoise) Correct answer: SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) |
| g. | входно съпротивление | V(in)/I(Rg) |

4. | При редактирането на имената и стойностите на електронните елементи, за да промените името на елемента е необходимо да промените: | 1/1
|  | a. | символа на елемента |
|  | b. | атрибутите на елемента |
|  | c. | модела на елемента |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочени по-горе отговори |

5. | За да се определи работната област на преобразувателя напрежение в ток е необходимо да се изследва влиянието на промяната на: | 0/1
|  | a. | захранващото напрежение. |
|  | b. | товарното съпротивление. |
|  | c. | резисторите в схемата. |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори. |

6. | Условия на възбуждане на входа и на изхода на изследваната (основната) схемата при анализ на чувствителност на предавателната функция Y21 са: | 0/1
|  | a. | Ip1=0; Up2=1 |
|  | b. | Ip1=1; Up2=0 |
|  | c. | Up1=0; Ip2=1 |
|  | d. | Up1=1; Up2=0 |
|  | e. | Up1=1; Ip2=0 |

7. | Две линейни схеми N и N1 с независещи от времето параметри се наричат взаимно присъединени,ако за тях е изпълнено: | 0/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори. |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори. |
|  | c. | за компонентните матрици на вътрешните клони без задаващи източници на схемите N и N1 е валидно съотношението[Yk1]= [Yk]t. |
|  | d. | схемите N и N1 имат еднаква топология. |

8. | Свържете верните отговори за матрично-векторните параметри на електронна скема. | 5/7
| a. | Информацията за параметрите на схемните компоненти се записва в | компонентната матрица на проводимостите [Yk] |
| b. | Информацията за начина по който са свързани елемнтите в схемата се записва в | топологичната матрица [П] |
| c. | Ненулевите елементи в един ред i на топологичната матрица означават | сеченията, в които участва клона j Correct answer: клоните, които участват в даденото сечение i |
| d. | Ненулевите елементи в един стълб j на топологичната матрица означават | клоните, които участват в даденото сечение i Correct answer: сеченията, в които участва клона j |
| e. | Максималният брой ненулеви елементи в един стълб j на топологичната матрица е | две, при канонична система сечения |
| f. | Матрицата на проводимостите на схема с ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал |
| g. | Векторът на възловите напрежения | се определя при анализ на схемата |

9. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 1/1
|  | a. | топологичната матрица на схемата |
|  | b. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | c. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица на схемата |

10. | Кой моделен параметър от еквивалентната схема на Джаколето зависи пряко от транзитната честота ft? | 0/1
|  | a. | Cb'e |
|  | b. | Cb'c |
|  | c. | Cbc |
|  | d. | gm |
|  | e. | rb'b |

11. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 4/4
| a. | Изходната проводимост h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| b. | Входното съпротивление z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| c. | Коефициентът на усилване по ток h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| d. | Правата проходна проводимост y21 се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

12. | Параметрите на схемните елементи ( в хенри, омове и фаради ) и на честотата (в херци) се променят в широк обхват. Поради това, параметрите на елементите се нормират по честота: | 1/1
|  | a. | за всички елементи. |
|  | b. | само за пасивните елементи. |
|  | c. | само за реактивните елементи. |

13. | Синтезът на двуполюсници се извършва: | 0/1
|  | a. | при зададени предавателни функции. |
|  | b. | при зададени входни функции. |
|  | c. | при зададени изходни функции |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

14. | Амплитудно честотната характеристика на всяка функция апроксимирана по метода на Бътъруърт съвпада с идеалния НЧФ прототип само за честота 0, след което нейната неравномерност нараства и достига 3dB за граничната честота на среза в лентата на пропускане.Стръмността на АЧХ в преходната област е малка, зависи от n и е равна на: | 0/1
|  | a. | n dB/dec |
|  | b. | 20*n dB/dec |
|  | c. | 20/n dB/dec |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

15. | Реализацията на биквадратна предавателна функция чрез схемата с ЕООВ и на съдържащите се в нея частни случаи може да бъде осъществен при подходящ избор на RC многополюсниците Nа и Nb. Многополюсника Nb , който е включен в обратната връзка се използва за: | 0/1
|  | a. | определяне типа на пълната предавателна характеристика на схемата. |
|  | b. | реализиране на комплексно спрегнатите полюси на общата предавателна функция. |
|  | c. | получаване на реципрочната стойност на предавателната функция на RC многополюсника в обратната връзка, с цел реализиране на комплексни полюси в лявата полуравнина на Гаус |

16. | Каскадната реализация се базира на възможността операторната предавателна функция Т(p) да се разлага на прости множители от първи и втори ред. В резултат на това, се синтезира структурата на бъдещата схема, която се състои от каскадно свързани звена от първи и втори ред. Резултантната предавателна функция се получава като: | 1/1
|  | a. | разлика от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | b. | сума от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | c. | произведение от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | d. | средноквадратично от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |

17. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими | 1/1
|  | a. | два суматора и n интегратора |
|  | b. | един суматор и n интегратора |
|  | c. | n суматора и един интегратор |
|  | d. | n суматора и два интегратора |

18. | Посочете вида на филтъра според картата на полюсите и нулите с която е зададен : | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър |
|  | b. | лентов филтъри |
|  | c. | високочестотен филтъри |
|  | d. | заграждащ филтър |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.ac DEC 101 .1 10meg

.noise V([Out]) V_Vin

.tran 50u 100m 0 20u

.four 10k 9 V([Out])
.OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"

R_R1 4 5 15k
C_C2 6 8 220u
C_C3 7 0 680u
C_C1 2 5 220u
V_Vcc 4 0 15
R_R3 4 6 435
Q_Q1 6 5 7 Q2N4123
R_R2 5 0 2.87k
R_R4 7 0 185
R_RT 8 0 10k
R_Rg 1 2 600

V_V3 1 0 DC 100m AC 10m

+SIN 1 1m 10k 5m 50 120

.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

19. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизиранiтe времеви и хармоничен анализи | 7/7
| a. | Стъпка на изобразяване | 50 u |
| b. | Крайно време | 100 m |
| c. | Време за неизобразяване | 0 |
| d. | Стъпка на изчисление | 20 u |
| e. | Централна честота | 10 k |
| f. | Брой хармоници | 9 |
| g. | Изходна променлива | V(Out) |

20. | За файла с описание на схемата (.net) посочете параметрите на синусоидалнiя източник на напрежение : | 8/8
| a. | DC | 100 m |
| b. | AC | 10 m |
| c. | VOFF | 1 |
| d. | VAMPL | 1 m |
| e. | FREQ | 10 k |
| f. | TD | 5 m |
| g. | DF | 50 |
| h. | PHASE | 120 |

| Previous and SaveNext and Save |