| Radostina Pavlova: ТЕСТ 2b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 2: Метод на възловите напрежения. Постояннотокови анализи в PSpice.

1. | Общата методологията за проектиране систематично обединява следните ключови дейности: | 0/1
|  | a. | Анализ, Избор на решение, Реализация, Производство и поддръжка. |
|  | b. | Планиране, Моделиране и създаване на прототип, Оценка, Усъвършенстване на изделието |

2. | При анализ на електронна схема по метода на възловите потенциали [J]=[Y]*[U] | 3/3
| a. | [J] е | известна величина - вектор на задаващите токове |
| b. | [U] е | търсената при анализа величина - вектор на възловите потенциали |
| c. | [Y] е | известна величина - матрица на проводимостите |

3. | Посочете класификационната група към която се отнася всеки един от изброените модели на електронни елемени: | 8/8
| a. | Формални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| b. | Физически модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| c. | Универсални модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| d. | Локални модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| e. | Линейни модели. | В зависимост от режима който описва. |
| f. | Нелинейни модели. | В зависимост от режима който описва. |
| g. | Постояннотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| h. | Променливотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |

4. | Свържете верните твърдения: | 4/4
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| d. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони е | симетрична спрямо главния диагонал. |

5. | Свържете означението на елементите от модела на Джаколето със съответните стойности дадени в основнитe мерни единици: | 8/8
| a. | rb'c | 2.66 meg |
| b. | Cb'e | 196 p |
| c. | rb'e | 530 |
| d. | Cbc | 1.4 p |
| e. | rb'b | 10 |
| f. | rce | 8.33 k |
| g. | Cb'c | 4.5 p |
| h. | gm | 306 m |

6. | В Pspice моделът на Джаколето на биполярен транзистор се получава от универсалния модел след подходящо модифициране на еквивалентната му схема и диференциране на нелинейните зависимости между токовете и напреженията в установения постояннотоков режим.
Вярно ли е това твърдение?
1/1
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

7. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 2/4
| a. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от ток Correct answer: Източник на ток управляван от напрежение |
| b. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от напрежение Correct answer: Източник на ток управляван от ток |
| c. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| d. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |

8. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 6/7
| a. | Времеви анализ | Многократни анализи Correct answer: Стандартни анализи |
| b. | Променливотоков анализ | Стандартни анализи |
| c. | Анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |
| d. | Температурен анализ | Многократни анализи |
| e. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай | Статистически анализи |
| f. | Параметричен анализ | Многократни анализи |
| g. | Постояннотоков анализ | Стандартни анализи |

9. | Основните функции на графичния редактор Schematics от системата MicroSim Design Lab са: | 1/1
|  | a. | създаване и редактиране на принципни схеми ( електрически, блокови ); |
|  | b. | създаване и редактиране на символи ( на електрически елементи, схеми и др. ); |
|  | c. | създаване и редактиране на йерархични проекти; |
|  | d. | подготвяне на проекта за симулации; |
|  | e. | подготвяне на проекта за топологично проектиране; |
|  | f. | всички посочени по-горе отговори; |

10. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Библиотеки с модели и макромодели, които съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. | .lib |
| b. | Библиотеки с описанието на корпусите на компонентите. | .plb |
| c. | Библиотеки с графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. | .slb |

11. | Работната информация при автоматизираното проектиране на електронни схеми се структурира, съхранява и пренася под формата на различни типове файлове. Посочете с какво разширение са файловете които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| b. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| c. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| d. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| e. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |
| f. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |

12. | При редактирането на имената и стойностите на електронните елементи, за да промените името на елемента е необходимо да промените: | 1/1
|  | a. | символа на елемента |
|  | b. | атрибутите на елемента |
|  | c. | модела на елемента |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочени по-горе отговори |

13. | За да се избере символ от библиотеката се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

14. | Посочете каква информация се получава при постояннотоковия анализ Подробна информация за работната точка - Bias point detail: | 1/1
|  | a. | всички посочени по-долу отговори; |
|  | b. | логическите състояния във възлите на цифровите устройства; |
|  | c. | токовете през източниците на напрежение и пълната разсейвана мощност; |
|  | d. | токовете и/или напреженията в зависимите източници; |
|  | e. | постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите и др. |
|  | f. | възловите потенциали и клоновите токове на аналоговите устройства; |

15. | При постояннотокова развивка ( DC sweep ) се изчисляват напреженията, токовете и логическите състояния ( при цифровите устройства ) в схемата при поредица от стойности на източник на ток или на напрежение, на моделен параметър или температура.
Вярно ли е това твърдение?
0/1
|  |  | Да |
|  |  | Не |

16. | Ако в Netlist-а биполярен транзистор е описан с Q_Q1 2 5 3 Q2N4123, то номерата на възлите, в които са включени изводите му са както следва : | 3/3
| a. | база | 5 |
| b. | колектор | 2 |
| c. | емитер | 3 |

17. | Статичната товарна права пресича ординатната ос в стойност, съвпадаща с: | 3/3
|  | a. | Ucc/Rc. |
|  | b. | Uвх. |
|  | c. | Уизх. |
|  | d. | Ucc. |
|  | e. | Uce. |

18. | Уравнението на статичната товарна права за усилвателна схема ОE е: | 0/4
|  | a. | Ic=(Ucc-Uce)/Rc |
|  | b. | Ie=(Ucc-Uce)/Rc |
|  | c. | Ic=(Ucc-Uce)/Re |
|  | d. | Ie=(Ucc-Uce)/Re |

| Previous and SaveNext and Save |