| Redzhep Mandradzhiev: Изпит Б 19 06 2009 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Задача 1: 1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * R_R3 0 4 205k R_R4 4 9 40k R_R6 3 9 205k R_R7 8 7 10k

C_C1 3 7 1u

C_C2 0 6 1000u

R_R2 0 6 1k

Q_Qa 2 3 6 QBC546B/PLP

R_R5 0 3 40k

V_V1 8 0 AC 20m

+SIN 0 20m 2k 0 0 0

R_R8 0 5 10k

C_C3 2 5 1u

V_VCC 9 0 15V

R_R1 1 9 1k

Q_Qb 2 4 1 QBC556B/PLP

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| b. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |
| c. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |
| d. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения е:4 . | 1/1

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ). 1 2 3 4 1 1/R2+YEEa Correct answer: 1/R1+YEEb
YEBa Correct answer: YECb
YECa Correct answer: 0
0 Correct answer: YEBb
2 YBEa Correct answer: YCEb
1/R5+1/R6+1/R4+YBBa Correct answer: YCCa+YCCb
YBCa Correct answer: YCBa
0 Correct answer: YCBb
[Y]= 3 YCEa Correct answer: 0
YCBa Correct answer: YBCa
YCCa+YCCb Correct answer: 1/R5+1/R6+YBBa
YCEb Correct answer: 0
4 0 Correct answer: YBEb
0 Correct answer: YBCb
YECb Correct answer: 0
1/R1+YEEb Correct answer: 1/R3+1/R4+YBBb
.
0/32

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзисторите чрез четириполюсните [y]c–параметри.

4. | При схема на свързване с общ колектор: | 3/3
| a. | входният възел съвпада с | базата |
| b. | изходният възел съвпада с | емитера |
| c. | общият за входа и изхода възел съвпада с | колектора |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0C е: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: y11c; y12c;y21c; y22c. Изрази: например -(y11c+y21c); y12c+y21c-y22c.) B E C B y11c y12c -(y11c+y12c) [Y]0C= E y21c y22c -(y21c+y22c)
C-(y11c+y21c) -(y12c+y22c) y11+y12+y21+y22 Correct answer: y11c+y12c+y21c+y22c
.
8/9

II. Определете предавателната функция Ku на схемата от фиг. 2. Съставете присъединената схема на схемата от фиг. 2.

фиг. 2

1.Определете предавателната функция Ku на схемата от фиг. 2.

6. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.2 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Броят на независимите сечения е: ν=4 . | 1/1

8. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.2 има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 0; 1; -1.Изрази: например A+1/R+C.p-1). 1 2 3 4 1 1/R -1/R 0 0 2-1/R 1/R+C.p -C.p 0
3 0 -C.p+A Correct answer: A-C.p
C.p+1 -1
4 0 -A -1 0 .
15/16

9. | Коефициентът на усилване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

10. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.2, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆22=R.C.p.A-(1/R-C.p+1); ∆25=-A/(R.C.p).)
∆1 1 =-C.p.A-(1/R+C.p) ;
∆1 3 =A/R .
6/6

11. | Предавателната функция Ku на схемата от фиг.2 имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=R.C.p.A-(1/R-C.p+1); Ku=-A/(R.C.p).) Ku=(-C.p.A-1/R-C.p)/(A/R) Correct answer: -1/(R.C.p) or (-1)/(R.C.p)
0/4

12. | Посочете вида на схемата от фиг.2 според аналитичния израз който получихте: | 2/2
|  | a. | суматор. |
|  | b. | интегратор. |
|  | c. | диференциатор. |
|  | d. | инвертиращ усилвател. |

13. | Всяка електронна схема може да се рзглежда като съставена от от два вида клони: клони със задаващи източници и клони без задаващи източници. Клоните със задаващи източници могат да бъдат изнесени извън схемата. Електрическите величини на така получените полюси са означени с индекс р - Upi, lpi, а останалите клони вътре в схемата се характеризират с напрежения Uki и таково lki. От съображения за единство при тяхното разглеждане положителните посоки на токовете и напреженията се избират: | 1/1
|  | a. | в двата вида клони да са взаимно противоположни. |
|  | b. | в двата вида клони да са взаимно еднопосочни. |
|  | c. | зависи от случая на разглеждане. |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори. |

2. Съставете присъединената схема на схемата от фиг. 2.

14. | Еквивалентната схема на схемата от фиг. 2 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

15. | От получената еквивалентна схема се определят: Брой клони =6 ; Брой възли =5 ; Брой независими сечения =4 | 3/3

16. | Kомпонентната матрица на проводимостите на схемата от фиг. 2 ще има рамерност: Брой редове=6 ; Брой стълбове=6 . | 2/2

17. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица [Yk] на проводимостите на схемата от фиг. 2: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например Y11=A+1/R-C.p-1; Y21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 1 =1/R ;
Y 3 2 Correct answer: 3
=A Correct answer: C.p
;
Y 3 Correct answer: 4
3 Correct answer: 4
=C.p Correct answer: 1
;
Y 4 Correct answer: 5
2 Correct answer: 5
=-A Correct answer: -1
;
Y 4 Correct answer: 6
4 Correct answer: 2
=1 Correct answer: A
;
Y 6 Correct answer: -
5 Correct answer: -
=-1 Correct answer: -
.
4/18

18. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | топологичната матрица на присъединената схема е равна на | [П] |
| b. | полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yp]t |
| c. | компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yk]t |
| d. | матрицата на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Y]t |

19. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема [Y1k] на схемата от фиг. 2: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например 11=A+1/R-C.p-1; 21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 1 =1/R ;
Y 2 3 Correct answer: 6
=A ;
Y 2 Correct answer: 3
4 Correct answer: 3
=-A Correct answer: C.p
;
Y 3 Correct answer: 4
3 Correct answer: 4
=C.p Correct answer: 1
;
Y 4 Correct answer: 5
4 Correct answer: 5
=1 Correct answer: -1
;
Y 5 Correct answer: -
5 Correct answer: -
=-1 Correct answer: -
.
5/18

20. | Присъединената схема на схемата от фиг. 2: | 0/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

21. | Условията на възбуждане на схемите N и N1 се определят в зависимост от това на кой полюсен параметьр ще се изчислява чувствителността. Вярно ли е това твърдение? | 1/1
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

22. | Условия на възбуждане на входа и на изхода на изследваната (основната) схемата при анализ на чувствителност на предавателната функция Y21 са: | 3/3
|  | a. | Ip1=0; Up2=1 |
|  | b. | Ip1=1; Up2=0 |
|  | c. | Up1=0; Ip2=1 |
|  | d. | Up1=1; Up2=0 |
|  | e. | Up1=1; Ip2=0 |

23. | При метода на присъединените схеми за анализ на чувствителност след анализ на изходната и присъединената и схема, частните производни на схемната функция се изчисляват като: | 1/1
|  | a. | разлики на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |

| Previous and SaveNext and Save |