| Radostina Pavlova: ТЕСТ 3b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 3: Обобщен метод на възловите мапрежения. Вторични параметри на електронни схеми. Постояннотокови анализи в PSpice.

1. | Свържете верните отговори като имате предвид, че стойностите на параметрите са дадени в основните мерни единици: | 4/4
| a. | h21e | 93 |
| b. | h11e | 8.5 k |
| c. | h22e | 4.5 u |
| d. | h12e | 300 u |

2. | Посочете мерната единица за всеки параметър: | 2/4
| a. | y11 | 1.852 m |
| b. | y12 | 370.4 n |
| c. | y22 | 300 m Correct answer: 6 u |
| d. | y21 | 6 u Correct answer: 300 m |

3. | Свържете описанието на елементите от високочестотния модел на униполярен транзистор със съответното означение: | 6/6
| a. | gm | Стръмност на транзистора (права проходна проводимост) |
| b. | Cgd | Преходен капацитет |
| c. | Cgs | Входен капацитет |
| d. | Cds | Изходен капацитет |
| e. | rgs | Входно съпротивление за променлив ток |
| f. | rds | Изходно съпротивление за променлив ток |

4. | Решението на възловото уравнение е: | 1/1
|  | a. | [U]=[Y]-1*[J] |
|  | b. | [Y]=[П]*[Yk]*[П]t |
|  | c. | [J]=[Y]*[U] |

5. | При анализ на електронни схеми обикновенно не е нужно да се познават стойностите на напреженията и токовете във всички клони, а само отношенията между тях и то единствено за някой от полюсите, например тези на входа и изхода на схемата, разглеждана като четириполюсник.
Вярно ли е това твърдение ?
0/2
|  | a. | Да |
|  | b. | Не |

6. | Електронните елементи, подсхеми и схеми се представят като многополюсник с n равноправни полюси, които се характеризират с n задаващи токове с положителна посока навътре и n напрежения, отчетени спрямо външен базисен възел. Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 1/1
|  | a. | [П]*[Ik]=[0] |
|  | b. | [J]=[Y]*[U] |
|  | c. | [Ik]= [Yk]*[Uk] [Jk] |
|  | d. | [J]=[Y0]*[U] |

7. | При анализ на схеми по обобщения метод на възловите напрежения, базовият възел (с индекс 0) се избира | 1/1
|  | a. | извън схемата |
|  | b. | да съвпада с входния възел в схемата |
|  | c. | да съвпада с изходния възел в схемата |
|  | d. | да съвпада с възел в схемата, например общия за входа и изхода. |

8. | Най-важните свойства на обобщената матрица на многополюсник, които се прилагат при анализ на електронни схеми са: | 6/6
| a. | Обобщената матрица е особена матрица, т.е. det[Y0]=0. Това се дължи на факта, че | сумата от елементите във всеки ред и стълб е равна на нула. |
| b. | Всеки елемент на [Y0] e равен на | сумата от останалите елементи в реда/стълба със знак минус. |
| c. | От общо n уравнения на многополюсника, независими са | n-1 |
| d. | Всяка обобщена матрица съответства на | определен начин за номериране на полюсите. |
| e. | Ако за базисен възел се избере полюса k, отпадат ред и стълб с номер k и получената матрица е | от n-1 ред и е неособена (канонична). |
| f. | Ако е известна каноничната матрица, обобщената се получава като се добавят ред и стълб, чийто елементи се определят според | свойство b. |

9. | Свържете верните отговори: | 7/7
| a. | Ku | Вторичен параметър |
| b. | Ki | Вторичен параметър |
| c. | Rвх | Вторичен параметър |
| d. | Rизх | Вторичен параметър |
| e. | Y21 | Вторичен параметър |
| f. | [J] | Първичен матрично-векторен параметър |
| g. | [Y] | Първичен матрично-векторен параметър |

10. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 1/1
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | b. | топологичната матрица на схемата |
|  | c. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица на схемата |

11. | Ако един полюс на многополюсника (с n равнопоставени полюса) се редуцира, то матрицата | 1/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | всички от отговорите по-долу |
|  | c. | запазва характера си на обобщена матрица, намалява размерността си на n-1 x n-1 и останалите елементи се коригират по формулата на Гаус |
|  | d. | става канонична с размерност n-1 x n-1 без промяна на останалите елементи |

12. | Един възел може да бъде редуциран ако | 1/1
|  | a. | е изходен възел |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | задаващия ток е равен на нула |
|  | d. | всички отговори по-горе |

13. | Символите са графично представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. Те са групирани по функционалност в библиотеките със символи - файлове с разширение: | 1/1
|  | a. | .lib |
|  | b. | .slb |
|  | c. | .plb |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

14. | При анализа Small-signal DC transfer схемата се линеаризира за установената работна точка по постоянен ток и се разглежда като линеен четириполюсник, за който се изчисляват: | 1/1
|  | a. | отношението на изходна към входна електрическа величина |
|  | b. | входното съпротивление на схемата |
|  | c. | изходното съпротивление на схемата |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

15. | Фазово-честотната характеристика се дефинира като: | 3/3
|  | a. | реалната част на коефициента на предаване по напрежение. |
|  | b. | имагинерната част на коефициента на предаване по напрежение. |
|  | c. | реалната част на коефициента на предаване по ток. |
|  | d. | имагинерната част на коефициента на предаване по ток. |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.OP .OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"
.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

16. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната вложена развивка | 5/5
| a. | Променлива на развивката | Ib |
| b. | Тип на развивката | Lin |
| c. | Начална стойност | 5.55u |
| d. | Крайна стойност | 1.11m |
| e. | Интервал на измчисление | 110u |

17. | Местата на входния източник и товара на схемата се сменят при построяването на графиката: | 3/3
|  | a. | Rвх=f(f) |
|  | b. | Rизх=f(f) |
|  | c. | KI=f(f) |
|  | d. | амплитудно-честотната характеристика. |
|  | e. | фазово-честотната характеристика. |

| Previous and SaveNext and Save |