| Radostina Pavlova: ТЕСТ 6a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 6: Синтез на електронни схеми. Компютърни симулации. I. Реализирайте лентова предавателна функция от втори ред чрез схемата от фиг.1, ако предавателната и функция има вида: . Фиг. 1

1. | Посочете вида на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | b. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | c. | всички посочени по-горе типове. |
|  | d. | никой от посочени по-горе типове. |

2. | При реализацията се използват резистори със съпротивление R и кондензатори с капацитет C. Тяхната проводимост съответно е: YR=1/R ; YC=C.p | 2/2

3. | Посочете аналитичния израз на зададения филтър: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

4. | Полиномната предавателна функция от втори ред за схемата от фиг.1 , се получава при изпълнение на следните условия: (Използвайте номерацията от посочената предавателна функция, схемата от фиг. 1 и аналитичния израз от предходния въпрос. Използвайте следния начин за записване: Коефициенти: a0; а1; a2; b0; b1; b2. Проводимости: Y1; Y2; .... . Елементи: 1/R1; 1/R2; ..... ; C1.p; C2.p; ...... . Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире). ).
1. За a1 ≠0 е необходимо Y 1 = 1/R1 и Y 2 = C2.p ;
2. За b0 ≠0 е необходимо Y 4 = 1/R4 ;
3. За b2 ≠0 е необходимо Y 3 = C3.p ;
4. За b1 Correct answer: -
≠0 е необходимо Y 3 Correct answer: -
= C3.p Correct answer: -
.
22/28

5. | След направения избор на елементи в предходния въпрос, схемата от фиг. 1 придобива вида: | 3/3
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

6. | След заместване на избраните елементи предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 придобива вида: | 0/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

8. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

9. | Каква предавателна функция не е възможно да се реализира чрез схемата с многоконтурна отрицателна обратна връзка?: | 0/1
|  | a. | заграждаща предавателна функция |
|  | b. | лентова предавателна функция |
|  | c. | високочестотна предавателна функция |
|  | d. | нискочестотна предавателна функция |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

II. Да се определи предавателната функция на сигналния граф от фиг.1.

фиг. 1

10. | Предавателната функция на сигнален граф се определя по формулата на Мейсън. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

11. | Колко контури с еднопосочни клони се съдържат в графа от фиг.1:2 . | 1/1

12. | Предаването на контурите с еднопосочни клони е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с контура съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например L1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
L1=-b/p ;
L2=-c/p^2 .
6/6

13. | Детерминантата на графа ∆ е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) ∆=(p^2+b.p+c)/(p^2) . | 2/2

14. | Броят на преките пътища между възлите U1 и U2 за графа от фиг. 1 е: n=2 . | 1/1

15. | Предаването на клоните по преките пътища е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Започнете с прекия път съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например p1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
p1=a2 ;
p2=a0/p^2 .
6/6

16. | Под детерминантите на графа са: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).) ∆1=1 ; ∆2=1 . | 2/2

17. | След заместване във формулата за определяне на предавателната функция на сигнален граф, предавателната функция на графа от фиг. 1 е: (Използвайте следния начин за записване: например T(p)=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) T(p)=(a2.p^2+a0)p^2+b.p+c Correct answer: (a2.p^2+a0)/(p^2+b.p+c)
.
0/4

18. | Посочете вида на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, според получения аналитичен израз: | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

19. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри за реализацията на филтър, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, са необходими: | 2/2
|  | a. | два суматора и един интегратор. |
|  | b. | един суматор и два интегратора. |
|  | c. | два суматора и два интегратора. |
|  | d. | един суматор и един интегратор. |

20. | При реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е необходимо: | 2/2
|  | a. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 суматор. |
|  | b. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 суматор. |
|  | c. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 интегратор. |
|  | d. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 интегратор. |

фиг. 2

21. | Ако реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е осъществена със схемата на универсалния активен филтър от фиг. 2, то изхода съвпада с: | 2/2
|  | a. | U1 |
|  | b. | U2 |
|  | c. | U3 |
|  | d. | U4 |
|  | e. | U5 |

| Previous and SaveNext and Save |