| Radostina Pavlova: ТЕСТ 5b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 5: Метод на възловите напрежения. Компютърни симулации. Синтез на електронни схеми.

1. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 8/8
| a. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| b. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от ток |
| c. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| d. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |

2. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент EBUFF 1 2 (10, 11) 1: | 3/5
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | 1 | <име> Correct answer: <параметър> |
| c. | 1 2 | Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| d. | 10, 11 | Управление <(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > |
| e. | BUFF | <параметър> Correct answer: <име> |

3. | Ако в Netlist-а оперционен усилвател е описан с X_U2 5 4 2 3 1 OPA27/BB, то номерата на възлите, в които са включени изводите му са както следва: | 5/5
| a. | неинвертиращ вход | 5 |
| b. | инвертиращ вход | 4 |
| c. | положително захранване | 2 |
| d. | отрицателно захранване | 3 |
| e. | изход | 1 |

4. | В схемата на преобразувателя на напрежение в ток максималната стойност на изходния ток се постига когато в изхода има: | 1/1
|  | a. | всички посочени по-долу отговори |
|  | b. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | c. | празен ход |
|  | d. | RT= 1k |
|  | e. | късо съединение |

5. | За изследване на чувствителност в PSpice се използва метода: | 1/1
|  | a. | на нарастванията |
|  | b. | на присъединените схеми |
|  | c. | на диференцирането |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

6. | При специфициране на анализи в менюто Setup в случай , че изходната променлива е ток, той трябва да се дефинира като ток през: | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | независим източник на ток |
|  | d. | независим източник на напрежение |
|  | e. | пасивен двуполюсник |

7. | Синтезът е намирането на реална електронна схема, която на зададен входен сигнал реагира по определен начин. Вярно ли е това твърдение? | 1/1
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

8. | Синтезът на електронни схеми се разделя на два етапа: | 2/2
| a. | През втория етап на синтеза по намерената предавателна функция се проектира самата схема, т. е. установява се нейната структура и се изчисляват параметрите на елементи й. Този етап се нарича: | реализация |
| b. | През първия етап на синтеза се получава схемната предавателна функция във вид на дробно - рационална функция на комплексната променлива p . Определят се коефициентите пред различните степени на р и/или съвкупността от нейните полюси и нули. В резултат на това се получава математическият модел на електронната схема. Този етап се нарича: | апроксимация |

9. | Коя от посочените по-долу предавателни функции е устойчива: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |
|  | e. |  |

10. | В зависимост от вида на зададената функция се извършва синтез на двуполюсници или на многополюсници, в това число на четириполюсници, което е най - често срещаната практическа задача при синтез на електронни схеми. И така: | 2/2
| a. | двуполюсник се синтезира: | при зададена входна функция |
| b. | многополюсник се синтезира: | при зададена предавателна функция |

11. | Всяка предавателна функция на устойчива схема трябва да отговаря на принципите: | 2/2
| a. | устойчивост, която се изразява в: | полиномът в знаменателя на предавателната функция да има полюси с отрицателна реална част или разположени върху имагинерната ос |
| b. | причинност, която се изразява в: | реакцията в изхода да не изпреварва входното въздействие |

12. | Посочете вида на филтъра според АЧХ с която е зададен: | 4/4
| a. |  | нискочестотен филтър |
| b. |  | високочестотен филтър |
| c. |  | лентов филтър |
| d. |  | заграждащ филтър |

13. | Посочете вида на филтъра според картата на полюсите и нулите с която е зададен: | 4/4
| a. |  | заграждащ филтър |
| b. |  | лентов филтър |
| c. |  | високочестотен филтър |
| d. |  | нискочестотен филтър |

14. | Посочете вида на филтъра според аналитичния израз с който е зададен: | 4/4
| a. |  | нискочестотен филтър |
| b. |  | лентов филтър |
| c. |  | високочестотен филтър |
| d. |  | заграждащ филтър |

15. | Какво ще предизвика изпълнението на всеки един от командните редове на .cir –файла даден по-долу: | 7/7
| a. | .DC LIN V_VIN -30 30 30m | Извършване на постояннотоков анализ. |
| b. | .STEP LIN PARAM Var 1k 5k 1k | Извършване на параметричен анализ. |
| c. | .TF I(V_VOUT) V_VIN | Изчисляване на малосигнална предавателна функция. |
| d. | .sens I(V_VOUT) | Изчисляване на постояннотокова чувствителност. |
| e. | .OP | Изчисляване на работната точка на схемата. |
| f. | .lib "nom.lib" | Комуникация с основната библиотека. |
| g. | .probe | Стартиране на графичния постпроцесор. |

| Previous and SaveNext and Save |