| Mladen Mitov: Изпит b 12_06_07 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Задача 1: 1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * R_R7 0 7 1k R_R4 6 3 1k C_C1 3 4 1u V_VCC 8 0 15V

C_C3 0 7 1000u

Q_Qa 8 2 3 QBC546B/PLP

R_R2 0 1 40k

V_Vin 9 0 DC 0V AC 50mV

R_R6 9 5 600

R_R1 1 8 205k

R_R5 0 4 1Meg

Q_Qb 6 1 7 QBC546B/PLP

C_C4 1 5 1u

C_C2 6 2 10u

R_R3 2 8 400k

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |
| b. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| c. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |
| d. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения е:3 . | 1/1

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ) 1 2 3 1 1/R1+1/R2+YBBa Correct answer: 1/R1+1/R2+YBBb
YBCb 0
[Y]= 2 YCBb 1/R3+1/R4+YBBa+YCCb -1/R4+YBEa
3 0 -1/R4+YEBa 1/R4+YEEa .
24/27

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзисторите чрез четириполюсните [y]e–параметри.

4. | При схема на свързване с общ емитер: | 3/3
| a. | общият за входа и изхода възел съвпада с | емитера |
| b. | входният възел съвпада с | базата |
| c. | изходният възел съвпада с | колектора |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0E е: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: y11е; y12е;y21е; y22е. Изрази: например -(y11е+y21е); y12е+y21е-y22е.) B E C B y11e -(y11+y12) Correct answer: -(y11e+y12e) or y12e or -(y11e+y21e) or y11e+y12e+y21e+y22e or -(y12e+y22e) or -(y21e+y22e)
<Unanswered> Correct answer: -(y11e+y12e) or y12e or -(y11e+y21e) or y11e+y12e+y21e+y22e or -(y12e+y22e) or -(y21e+y22e)
[Y]0E= E<Unanswered> Correct answer: -(y11e+y12e) or y12e or -(y11e+y21e) or y11e+y12e+y21e+y22e or -(y12e+y22e) or -(y21e+y22e)
y21e <Unanswered> Correct answer: -(y11e+y12e) or y12e or -(y11e+y21e) or y11e+y12e+y21e+y22e or -(y12e+y22e) or -(y21e+y22e)
C<Unanswered> Correct answer: -(y11e+y12e) or y12e or -(y11e+y21e) or y11e+y12e+y21e+y22e or -(y12e+y22e) or -(y21e+y22e)
<Unanswered> Correct answer: -(y11e+y12e) or y12e or -(y11e+y21e) or y11e+y12e+y21e+y22e or -(y12e+y22e) or -(y21e+y22e)
y22e .
3/9

II. Анализирайте схемата от фиг. 1 и определете предавателната характеристика по напрежение. Реализирайте високочестотна предавателна функция от втори ред.

Фиг. 1

6. | Посочете на коя схема съответства структурната схема от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | преобразувател напрежение/ток |
|  | b. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | c. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | d. | делител на напрежение |
|  | e. | никой от посочени по-горе типове. |

7. | Структурната схема на схема схемата от фиг.1 е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |

8. | Еквивалентната схема на структурната схема е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

9. | Броят на независимите сечения е:4 . | 1/1

10. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.1 има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 0; 1; -1; Y11; Y12 ... .Изрази: например -A+Y11-Y21-1). 1 2 3 4 1 Y11 Y12 Y13 0 2 Y21 Y22 Y23 0
3 A+Y31 Y32 Y33+1 -1
4-A 0 -1 0 .
16/16

11. | Коефициентът на усиване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

12. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.1, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆11=-(Y11-Y31).A+(Y21-Y32+Y33+1); ∆15=-Y12.A-Y11)
∆2 2 =Y13.A-Y11 ;
∆2 3 =-Y12.A .
6/6

13. | Символният вид на Ku за схемата от фиг.1 е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=A/Y22-(Y11+1); Ku=-A/(Y13+Y22).) Ku= -Y12/Y13 . | 3/3

14. | Еквивалентната схема на многополюсника N е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

15. | Броят на независимите сечения е:4 . | 1/1

16. | Матрицата на проводимостите [Y] на многополюсника N има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: Y1; Y2; Y3, Y4; Y5; 0; 1; -1.Изрази: например Y1-Y2+Y5). 1 2 3 5 1 Y2+Y5 0 -Y5 -Y2 2 0 Y1 0 -Y1
[Y]= 3-Y5 0 Y3+Y5 -Y3
5-Y2 -Y1 -Y3 Y1+Y2+Y3+Y4 .
16/16

17. | Редукцията на вътрешен възел се извършва по формулата на Гаус. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

Обобщените параметри на проводимостите на многополюсника N, участващи в предавателната функция Ku за схемата от фиг.1 се определят чрез:

( Започнете с обобщения параметър с по-нисък номер)

18. | При заместването във формулата на Гаус за първия обобщен параметър е в сила: i ≡ 1 ; j ≡ 2 ; p ≡ 5 . | 3/3

19. | Обобщеният параметър придобива вида: (Запишете изразът получен след заместване във формулата на Гаус,преди преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например -(-Y5).(-Y2)/(Y1-Y2+Y3); -Y2-(-Y4).(-Y1)/(Y1-Y4+Y5).) Y12-(Y15.Y52)/Y55 Correct answer: -(-Y2).(-Y1)/(Y1+Y2+Y3+Y4)
.
0/4

20. | При заместването във формулата на Гаус за втория обобщен параметър е в сила: i ≡ 1 ; j ≡ 3 ; p ≡ 5 . | 3/3

21. | Обобщеният параметър придобива вида: (Запишете изразът получен след заместване във формулата на Гаус,преди преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например -(-Y5).(-Y2)/(Y1-Y2+Y3); -Y2-(-Y4).(-Y1)/(Y1-Y4+Y5).) Y13-(Y15.Y53)/Y55 Correct answer: -Y5-(-Y2).(-Y3)/(Y1+Y2+Y3+Y4)
.
0/4

22. | След заместване на обобщените параметри на многополюсника N, предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 е: (Запишете изразът получен след заместване във формулата на предавателната функция,след преобразуването. Използвайте следния начин за записване: например (Y2.Y4-Y5.Y3)/[Y3.(Y1+Y2+Y4)+Y1.Y2-Y1.Y3]
Ku= (Y12.Y55-Y15.Y52)/(Y13.Y55-Y15.Y53) Correct answer: (-Y1.Y2)/[Y5.(Y1+Y2+Y3+Y4)+Y2.Y3]
.
0/4

23. | При реализацията се използват резистори със съпротивление R и кондензатори с капацитет C. Тяхната проводимост съответно е: YR=1/R ; YC=C.p | 2/2

24. | Посочете аналитичния израз на зададения филтър: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

25. | Полиномната предавателна функция от втори ред за схемата от фиг.1 , се получава при изпълнение на следните условия: (Използвайте номерацията от посочената предавателна функция, схемата от фиг. 1 и аналитичния израз от предходния въпрос. Използвайте следния начин за записване: Коефициенти: a0; а1; a2; b0; b1; b2. Проводимости: Y1; Y2; .... . Елементи: 1/R1; 1/R2; ..... ; C1.p; C2.p; ...... Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире). ).
1. За a0 Correct answer: a2
≠0 е необходимо Y 1 =C1.p и Y 2 =C2.p ;
2. За b0 ≠0 е необходимо Y 5 =1/R5 ;
3. За b2 ≠0 е необходимо Y 3 =C3.p ;
4. За b0 ≠0 е необходимо Y 4 =1/R4 .
13/14

26. | След направения избор на елементи в предходния въпрос, схемата от фиг. 1 придобива вида: | 3/3
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

27. | След заместване на избраните елементи предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 придобива вида: | 0/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

28. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

29. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

30. | В зависимост от вида на елементите в многополюсника N ( R или C ) посредством схемата с МООВ могат да се реализират различни предавателни функции. Каква предавателна функция не е възможно да се реализира: | 1/1
|  | a. | нискочестотна предавателна функция |
|  | b. | високочестотна предавателна функция |
|  | c. | лентова предавателна функция |
|  | d. | заграждаща предавателна функция |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

| Previous and SaveNext and Save |