| Iordanka Dutsolova: Изпит Б 10 06 2008 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Задача 1: 1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

* Schematics Netlist * V_VCC 9 0 15V R_R3 7 9 30k R_R6 8 6 600 R_R2 4 9 1k

R_R4 2 7 15k

C_C2 0 7 100u

R_R5 0 2 13k

C_C1 2 6 100u

R_R7 0 5 1k

V_Vin 8 0 DC 0V AC 50mV

R_R1 0 1 1k

Q_Qb 4 7 3 QBC546B/PLP

Q_Qa 3 2 1 QBC546B/PLP

C_C3 4 5 100u

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1. | При чертането на пълната еквивалентна схема по променлив ток за линеен анализ: | 4/4
| a. | премахва се генераторният клон (задаващият източник и вътрешното му съпротивление) и се замества с | отворена верига. |
| b. | източниците на постояннотоково захранване се заместват с | късо съединение. |
| c. | кондензаторите се заместват с | късо съединение. |
| d. | премахва се товарният клон и се замества с | отворена верига. |

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят на независимите сечения е:4 . | 1/1

1.4. Приложете обобщения метод на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на възстановената схема има вида: ( Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; YBBa; YBEa; ..., YBBb; YBEb; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+YCCa+YEEb ). 1 2 3 4 1 1/R1+YEEa YEBa YECa 0
2 YBEa 1/R4+1/R5+YBBa YBCa 0
[Y]= 3 YCEa YCBa YCCa+YEEb YECb
4 0 0 YCEb 1/R2+YCCb .
32/32

1.5. Определете в символен вид обобщените параметри на транзисторите чрез четириполюсните [y]b–параметри.

4. | При схема на свързване с обща база: | 1/3
| a. | входният възел съвпада с | колектора Correct answer: емитера |
| b. | общият за входа и изхода възел съвпада с | базата |
| c. | изходният възел съвпада с | емитера Correct answer: колектора |

5. | Обобщената матрица на транзистора [Y]0B е: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: y11b; y12b;y21b; y22b. Изрази: например -(y11b+y21b); y12b+y21b-y22b.) B E C B y11b+y12b+y21b+y22b -(y11b+y21b) -(y12b+y22b) [Y]0B= E -(y11b+y12b) y11b y12b

C -(y21b+y22b) y21b y22b

9/9

II. Да се определи предавателната функция на сигналния граф от фиг.1.

фиг. 1

6. | Сигналният граф, който представлява непосредствено наблюдаваната реализация на математическото описание на търсената схема, има съществен недостатък, поради това той се преобразува чрез инверсия. Недостатъка се състои в това, че за схемното му реализиране са необходими: | 0/1
|  | a. | многовходови диференциатори. |
|  | b. | многовходови интегратори. |
|  | c. | многовходови суматори. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

7. | Предавателната функция на сигнален граф се определя по формулата на Мейсън. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

8. | Колко контури с еднопосочни клони се съдържат в графа от фиг.1:2 . | 1/1

9. | Предаването на контурите с еднопосочни клони е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с контура съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например L1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
L1=-b/p ;
L2=-c/p^2 .
6/6

10. | Детерминантата на графа ∆ е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0) ) ∆=(c.p^2+b.p+1)/(p^2) Correct answer: (p^2+b.p+c)/(p^2) or (p^2+b.p+c)/p^2 . | 0/2

11. | Броят на преките пътища между възлите U1 и U2 за графа от фиг. 1 е: n=2 . | 1/1

12. | Предаването на клоните по преките пътища е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Започнете с прекия път съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например p1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
p1=a0/(p^2) Correct answer: a2 or (a2)
;
p2=a2 Correct answer: (a0)/(p^2) or a0/p^2
.
0/6

13. | Под детерминантите на графа са: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).) ∆1=1 ; ∆2=1 . | 2/2

14. | След заместване във формулата за определяне на предавателната функция на сигнален граф, предавателната функция на графа от фиг. 1 е: (Използвайте следния начин за записване: например T(p)=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) T(p)=(a2.p^2+a0)/(c.p^2+b.p+1) Correct answer: (a2.p^2+a0)/(p^2+b.p+c)
.
0/4

15. | Посочете вида на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, според получения аналитичен израз: | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

16. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри за реализацията на филтър, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, са необходими: | 2/2
|  | a. | два суматора и един интегратор. |
|  | b. | един суматор и два интегратора. |
|  | c. | два суматора и два интегратора. |
|  | d. | един суматор и един интегратор. |

17. | При реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е необходимо: | 2/2
|  | a. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 суматор. |
|  | b. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 суматор. |
|  | c. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 интегратор. |
|  | d. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 интегратор. |

18. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

19. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

II. Да се определи предавателната функция Ku на схемата от фиг.2.

фиг. 2

20. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.2 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

21. | Броят на независимите сечения е: ν=4 . | 1/1

22. | Матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг.2 има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 0; 1; -1.Изрази: например A+1/R+C.p-1). 1 2 3 4 1 1/R -1/R 0 0 2-1/R 1/R+C.p 0 -C.p
3 0 -A 0 -1
4 0 -C.p+A Correct answer: A-C.p
-1 C.p+1 .
15/16

23. | Коефициентът на усилване по напрежение при отворен изход се определя по формулата: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

24. | Адюнгираните количества, необходими за определяне на предавателната функция Ku на схемата от фиг.2, имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆22=R.C.p.A-(1/R-C.p+1); ∆25=-A/(R.C.p).)
∆1 1 =<Unanswered> Correct answer: -C.p.A-(1/R+C.p) or -C.p.A-1/R-C.p or A/R
;
∆1 4 =<Unanswered> Correct answer: -C.p.A-(1/R+C.p) or -C.p.A-1/R-C.p or A/R
.
4/6

25. | Предавателната функция Ku на схемата от фиг.2 имат вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например Ku=R.C.p.A-(1/R-C.p+1); Ku=(-A)/(R.C.p).) Ku=<Unanswered> Correct answer: (-1)/(R.C.p) or -1/(R.C.p)
.
0/3

26. | Посочете вида на схемата от фиг.2 според аналитичния израз който получихте: | 2/2
|  | a. | суматор. |
|  | b. | интегратор. |
|  | c. | диференциатор. |
|  | d. | инвертиращ усилвател. |

фиг. 2

27. | Ако реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е осъществена със схемата на универсалния активен филтър от фиг. 2, то изхода съвпада с: | 2/2
|  | a. | U1 |
|  | b. | U2 |
|  | c. | U3 |
|  | d. | U4 |
|  | e. | U5 |

28. | Схемата на универсален филтър с три операционни усилватели може да реализира | 0/1
|  | a. | единствено полиномни предавателни характеристики |
|  | b. | и двата вида - полиномни и дробни предавателни характеристики |

| Previous and SaveNext and Save |