| Dian Iliev: ТЕСТ 5b |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 5: Метод на възловите напрежения. Компютърни симулации. Синтез на електронни схеми.

1. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 2/4
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от ток Correct answer: Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от напрежение Correct answer: Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от ток |

2. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6: | 2/5
| a. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Управление:<(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > Correct answer: Източник на ток управляван от напрежение |
| b. | А | <име> |
| c. | 6 0 | Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| d. | 11, 12 | <параметър> Correct answer: Управление:<(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > |
| e. | 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение Correct answer: <параметър> |

3. | Ако в Netlist-а оперционен усилвател е описан с X_U2 4 3 5 2 1 OPA27/BB, то номерата на възлите, в които са включени изводите му са както следва: | 2/5
| a. | инвертиращ вход | 3 |
| b. | неинвертиращ вход | 4 |
| c. | изход | 5 Correct answer: 1 |
| d. | положително захранване | 2 Correct answer: 5 |
| e. | отрицателно захранване | 1 Correct answer: 2 |

4. | Резултатите от изследването на постояннотоковатa чувствителност се получават във файла с разширение: | 0/2
|  | a. | .net |
|  | b. | .cir |
|  | c. | .als |
|  | d. | .dat |
|  | e. | .out |

5. | За изследване на чувствителност в PSpice се използва метода: | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | на нарастванията |
|  | d. | на диференцирането |
|  | e. | на присъединените схеми |

6. | При специфициране на анализи в менюто Setup в случай , че изходната променлива е ток, той трябва да се дефинира като ток през: | 0/2
|  | a. | пасивен двуполюсник |
|  | b. | независим изпочник на ток |
|  | c. | независим изпочник на напрежение |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

7. | Синтезът е намирането на реална електронна схема, която на зададен входен сигнал реагира по определен начин. Вярно ли е това твърдение? | 1/1
|  | a. | Не |
|  | b. | Да |

8. | Синтезът на електронни схеми се разделя на два етапа: | 2/2
| a. | През първия етап на синтеза се получава схемната предавателна функция във вид на дробно - рационална функция на комплексната променлива p . Определят се коефициентите пред различните степени на р и/или съвкупността от нейните полюси и нули. В резултат на това се получава математическият модел на електронната схема. Този етап се нарича: | апроксимация |
| b. | През втория етап на синтеза по намерената предавателна функция се проектира самата схема, т. е. установява се нейната структура и се изчисляват параметрите на елементи й. Този етап се нарича: | реализация |

9. | За синтеза е характерно: | 0/2
|  | a. | многовариантността на решението му |
|  | b. | едозначността на решението му |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

10. | При синтез в честотна област се задават изисквания: | 0/1
|  | a. | към постояннотоковия режим на схемата, коефициентите на предаване по ток , напрежение и мощност, температурната нестабилност и др |
|  | b. | към амплитудно честотните и фазово честотните характеристики |
|  | c. | към импулсните или преходните характеристики на схемата |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

11. | Всяка предавателна функция на устойчива схема трябва да отговаря на принципите: | 2/2
| a. | устойчивост, която се изразява в: | полиномът в знаменателя на предавателната функция да има полюси с отрицателна реална част или разположени върху имагинерната ос |
| b. | причинност, която се изразява в: | реакцията в изхода да не изпреварва входното въздействие |

12. | Посочете вида на филтъра според картата на полюсите и нулите с която е зададен: | 1/4
| a. |  | лентов филтър Correct answer: заграждащ филтър |
| b. |  | високочестотен филтър Correct answer: лентов филтър |
| c. |  | заграждащ филтър Correct answer: високочестотен филтър |
| d. |  | нискочестотен филтър |

13. | Посочете вида на филтъра според АЧХ с която е зададен: | 4/4
| a. |  | нискочестотен филтър |
| b. |  | високочестотен филтър |
| c. |  | лентов филтър |
| d. |  | заграждащ филтър |

14. | Посочете вида на филтъра според аналитичния израз с който е зададен: | 0/4
| a. |  | високочестотен филтър Correct answer: нискочестотен филтър |
| b. |  | заграждащ филтър Correct answer: лентов филтър |
| c. |  | лентов филтър Correct answer: високочестотен филтър |
| d. |  | нискочестотен филтър Correct answer: заграждащ филтър |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.ac DEC 101 .1 10meg

.noise V([Out]) V_Vin

.tran 50u 100m 0 20u

.four 10k 9 V([Out])
.OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"

R_R1 4 5 15k
C_C2 6 8 220u
C_C3 7 0 680u
C_C1 2 5 220u
V_Vcc 4 0 15
R_R3 4 6 435
Q_Q1 6 5 7 Q2N4123
R_R2 5 0 2.87k
R_R4 7 0 185
R_RT 8 0 10k
R_Rg 1 2 600

V_V3 1 0 DC 100m AC 10m

+SIN 1 1m 10k 5m 50 120

.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

15. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизиранiтe времеви и хармоничен анализи | 3/7
| a. | Стъпка на изобразяване | <Unanswered> Correct answer: 50 u |
| b. | Крайно време | <Unanswered> Correct answer: 100 m |
| c. | Време за неизобразяване | 0 |
| d. | Стъпка на изчисление | 9 Correct answer: 20 u |
| e. | Централна честота | 10 k |
| f. | Брой хармоници | <Unanswered> Correct answer: 9 |
| g. | Изходна променлива | V(Out) |

16. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на синусоидалнiq източник на напрежение : | 0/8
| a. | 100 m | <Unanswered> Correct answer: постояннотокова съставка |
| b. | 10 m | <Unanswered> Correct answer: променливотокова съставка |
| c. | 1 | <Unanswered> Correct answer: постояннотоково отместване |
| d. | 1 m | <Unanswered> Correct answer: амплитуда |
| e. | 10 k | <Unanswered> Correct answer: честота |
| f. | 5 m | <Unanswered> Correct answer: закъснение |
| g. | 50 | <Unanswered> Correct answer: коефициент на затихване |
| h. | 120 | <Unanswered> Correct answer: фаза |

| Previous and SaveNext and Save |