| Penko Iordanov: Изпит 1 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Свържете верните отговори като имате предвид, че стойностите на параметрите са дадени в основните мерни единици: | 4/4
| a. | h11e | 1*10+3 |
| b. | h12e | 1.75*10-4 |
| c. | h21e | 150 |
| d. | h22e | 35*10-6 |

2. | Свържете верните отговори. | 7/7
| a. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |
| g. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |

3. | При дефиниране на променливотоковия сигнал, кой параметър е задължителен? | 1/1
|  | a. | ACMAG |
|  | b. | ACPHASE |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

4. | Свържете верните твърдения | 4/4
| a. | Шумовите характеристики на електронните схеми зависят от | постояннотоковия режим, температурата и честотата |
| b. | Шумовият анализ се извършва като опция на | честотния анализ |
| c. | Хармоничният анализ се извършва като опция на | времевия анализ |
| d. | Схемните функции зависят от | постояннотоковия режим, честотата, Yг и Yт |

5. | За да извършите едновременно постояннотоков, честотен и времеви анализ кой входен източник на напрежение трябва да изберете ? | 1/1
|  | a. | VAC |
|  | b. | VSIN |
|  | c. | VDC |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

6. | Свържете пaраметрите на синусоидален източник на напрежение със съответното описание: | 6/6
| a. | VOFF | постояннотоково отместване |
| b. | VAMPL | амплитуда |
| c. | FREQ | честота |
| d. | TD | закъснение |
| e. | DF | коефициент на затихване |
| f. | PHASE | фаза |

7. | Свържете верните отговори. | 1/3
| a. | Библиотеки с модели и макромодели, които съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. | .slb Correct answer: .lib |
| b. | Библиотеки с описанието на корпусите на компонентите. | .plb |
| c. | Библиотеки с графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. | .lib Correct answer: .slb |

8. | Макромоделът на идеален операционен усилвател представлява: | 0/2
|  | a. | идеален източник на ток управляван от ток |
|  | b. | идеален източник на напрежение управляван от напрежение |
|  | c. | идеален източник на ток управляван от напрежение |
|  | d. | идеален източник на напрежение управляван от ток |

9. | Посочете известните и неизвестните величини при съответния анализ. | 5/5
| a. | [ Jk ] , [ Yk ] | известни величини |
| b. | [ J] , [ Y ] | известни величини |
| c. | [U] | неизвестна величина |
| d. | Условия на възбуждане на схемите N и N1 | известни величини |
| e. | Коефициенти на чувствителност на схемната функция | неизвестна величина |

10. | Свържете верните отговори за матрично-векторните параметри на електронна скема. | 7/7
| a. | Информацията за параметрите на схемните компоненти се записва в | [Yk] |
| b. | Информацията за начина по който са свързани елемнтите в схемата се записва в | [П] |
| c. | Ненулевите елементи в един ред i на [П] матрицата означават | клоните, които участват в даденото сечение i |
| d. | Ненулевите елементи в един стълб j на [П] матрицата означават | сеченията, в които участва клона j |
| e. | Максималният брой ненулеви елементи в един стълб j на топологичната матрица при канонична система сечения е | две |
| f. | Матрицата на проводимостите на схема с ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал |
| g. | Векторът [U] | се определя при анализ на схемата |

11. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 2/4
| a. | Собствените проводимости на общите за едно сeчение клони се записват с | положителен знак. |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две сeчения клони | положителен знак. Correct answer: отрицателен знак. |
| c. | Взаимните обобщени параметри на общите за две сeченияна многополюсници се записват с | отрицателен знак. Correct answer: положителен знак. |
| d. | Собствените обобщени параметри на общите за едно сeчение многополюсници се записват с | положителен знак. |

12. | Посочете какво се записва в матрицата на проводимостите [Y] на схема с 4 независими сечения за ЗИТУН GM1*U34 включен между сеченията 4 и 1 и посока на тока от 4 към 1 и ЗИТУН Gm2*U12 включен между сеченията 2 и 3 и посока на тока от 2 към 3 : | 16/16
| a. | В клетка Y11 | 0 |
| b. | В клетка Y12 | 0 |
| c. | В клетка Y13 | -Gm1 |
| d. | В клетка Y14 | +Gm1 |
| e. | В клетка Y21 | +Gm2 |
| f. | В клетка Y22 | -Gm2 |
| g. | В клетка Y23 | 0 |
| h. | В клетка Y24 | 0 |
| i. | В клетка Y31 | -Gm2 |
| j. | В клетка Y32 | +Gm2 |
| k. | В клетка Y33 | 0 |
| l. | В клетка Y34 | 0 |
| m. | В клетка Y41 | 0 |
| n. | В клетка Y42 | 0 |
| o. | В клетка Y43 | +Gm1 |
| p. | В клетка Y44 | -Gm1 |

13. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

14. | Общата методологията за проектиране систематично обединява следните ключови дейности: | 0/2
|  | a. | Анализ, Избор на решение, Реализация, Производство и поддръжка. |
|  | b. | Планиране, Моделиране и създаване на прототип, Оценка, Усъвършенстване на изделието |

15. | Въз основа на функционалния модел за проектиране на електронни схеми, определете кои са междинните продукти при проектирането, т. е. какъв е резултатът на всяка стъпка от проектирането. | 9/11
| a. | Анализ на техническите изисквания. | Спецификация |
| b. | Създаване на схемата. | Принципна електронна схема. |
| c. | Симулация. | Графични характеристики. Correct answer: Модел на електронната схема. |
| d. | Оценка на резултатите. | Модел на електронната схема. Correct answer: Графични характеристики. |
| e. | Оптимизация. | Подобрен модел на електронната схема. |
| f. | Проектиране на печатна платка. | Печатна платка. |
| g. | Създаване на прототип. | Прототип на електронната схема. |
| h. | Тестване. | Измерени параметри. |
| i. | Модифициране. | Подобрен прототип. |
| j. | Документация. | Техническа документация. |
| k. | Производство. | Електронни продукти. |

16. | Свържете верните отговори. | 3/6
| a. | Симулация на аналогови електронни схеми | Schematics Correct answer: PSpice A/D |
| b. | Подготовка на проекта за симулации | PSpice A/D Correct answer: Schematics |
| c. | Симулация на смесени електронни схеми | PSpice A/D |
| d. | Подготовка на проекта за топологично проектиране | Filter synthesis Correct answer: Schematics |
| e. | Синтез на филтри | Filter synthesis |
| f. | Създаване и редактиране на принципни схеми | Schematics |

17. | Свържете етапите за проектиране на електронни схеми със съответните програмни продукти в MicroSim Design Lаb: | 5/5
| a. | Създаване, редактиране и съхраняване времезависими източници | Stimulus Editor |
| b. | Определяне на моделните параметри за стандартни устройства | Parts |
| c. | Визуализация на резултатите | Probe |
| d. | Оптимизация на схеми | PSpice Optimizer |
| e. | Проектиране на печатна платка | PCBoards |

18. | Посочете групата, към която се отнася всеки един от изброените анализи: | 7/7
| a. | Времеви анализ | Стандартни анализи |
| b. | Променливотоков анализ | Стандартни анализи |
| c. | Анализ по метода на Монте Карло | Статистически анализи |
| d. | Температурен анализ | Многократни анализи |
| e. | Анализи на чувствителност / най-тежък случай | Статистически анализи |
| f. | Параметричен анализ | Многократни анализи |
| g. | Постояннотоков анализ | Стандартни анализи |

19. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 6/6
| a. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

20. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Библиотеки с графичното представяне на компоненти, портове и други схемни елементи. | .slb |
| b. | Библиотеки с описанието на корпусите на компонентите. | .plb |
| c. | Библиотеки с модели и макромодели, които съдържат съвкупността от числените стойности на характеристичните параметри. | .lib |

21. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл се текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

22. | Свържете характеристиката, която ще бъде визуализирана в Probe със съответния матаматически израз за това : | 6/7
| a. | амплитудно-честотна характеристика | dB(V(out)/V(in)) |
| b. | изходно съпротивление | V(in)/I(Rg) Correct answer: V(out)/I(Rt) |
| c. | фазово-честотна характеристика | P(V(out)/V(in)) |
| d. | спектрална плътност на изходното шумово напрежение | V(onoise) |
| e. | коефициент на предаване по ток | I(Rt)/I(Rg) |
| f. | изходно шумово напрежение | SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) |
| g. | входно съпротивление | V(in)/I(Rg) |

23. | В Schematics, за да се завърти елемент на 90 градуса преди да бъде разположен се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

24. | За да започнете изчертаване на проводник в Shematics се използва комбинацията от клавиши: | 1/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

25. | С PSpice A/D се извършва симулация на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. В резултат на това се изчисляват: | 1/1
|  | a. | Никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | Всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | Логическите състояния на входове и изходите им |
|  | d. | Напреженията във възлите на електронните схеми |
|  | e. | Токовете в клоните на електронните схеми |

26. | Посочете каква информация се получава при анализ Bias point detail - Подробна информация за работната точка: | 1/1
|  | a. | възловите потенциали и клоновите токове на аналоговите устройства; |
|  | b. | логическите състояния във възлите на цифровите устройства; |
|  | c. | токовете през източниците на напрежение и пълната разсейвана мощност; |
|  | d. | токовете и/или напреженията в зависимите източници; |
|  | e. | постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите и др. |
|  | f. | всички посочени по-горе отговори |

27. | За да построите изходните статични характеристики на биполярен транзистор в схема на свъзване общ емитер е необходимо да специфицирате DC Sweep с параметри: | 2/2
| a. | вложена развивка | IB |
| b. | главна развивка | UCE |

28. | При анализа Small-signal DC transfer се изчисляват: | 1/1
|  | a. | отношението на изходна към входна електрическа величина |
|  | b. | входното съпротивление на схемата |
|  | c. | изходното съпротивление на схемата |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

29. | Ако изходната променлива е ток, той трябва да се дефинира в менюто Setup като ток през: | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочени по-долу отговори |
|  | c. | независим изпочник на ток |
|  | d. | независим изпочник на напрежение |
|  | e. | пасивен двуполюсник |

30. | Какво ще предизвика изпълнението на всеки един от командните редове на .cir –файла даден по-долу: | 8/8
| a. | .ac DEC 101 100 1k | Извършване на променливотоков анализ. |
| b. | .STEP LIN PARAM n 1 9 1 | Извършване на параметричен анализ. |
| c. | .LIB "Y:\tgt\2006\red\LU\lu6_2n4123\Shemi\BUTT.CIR" | Комуникация с допълнително създадена библиотека. |
| d. | .four 10k 9 v([out]) | Извършване на хармоничен анализ. |
| e. | .OP | Изчисляване на работната точка на схемата. |
| f. | .lib "nom.lib" | Комуникация с основната библиотека. |
| g. | .probe | Стартиране на графичния постпроцесор. |
| h. | .END | Край на задачите. |

31. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 1/4
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на ток управляван от ток Correct answer: Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на напрежение управляван от ток Correct answer: Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от напрежение Correct answer: Източник на ток управляван от ток |

32. | Каква е размерността на параметъра на съответния зависим източник? | 2/4
| a. | FN 1 2 VN 10.0 | - |
| b. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | S |
| c. | HLIM 90 0 VLIM 1k | - Correct answer: Ом |
| d. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Ом Correct answer: - |

33. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент EBUFF 1 2 (10, 11) 1: | 3/5
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | BUFF | <име> |
| c. | 1 2 | Източник на напрежение управляван от напрежение Correct answer: Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| d. | 10, 11 | Включване <(+) възел> <(-) възел> Correct answer: Управление <(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > |
| e. | 1 | <параметър> |

34. | При каскадния метод за синтез на активни RC филтри за отстраняване на взаимното влиание между звената всяко едно от тях трябва да има: | 1/1
|  | a. | голямо входно съпротивление и малко изходно съпротивление |
|  | b. | малко входно съпротивление и голямо изходно съпротивление |
|  | c. | голямо входно съпротивление и голямо изходно съпротивление |
|  | d. | малко входно съпротивление и малко изходно съпротивление |
|  | e. | равни входно и изходно съпротивления |

35. | При каскадната реализация на АФ резултантната предавателна функция се получава като: | 1/1
|  | a. | сума от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | b. | произведение от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | c. | средноквадратично от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |
|  | d. | разлика от коефициентите на предаване на отделните елементарни звена. |

36. | Степените на свобода при каскадния метод за синтез на активни RC филтри са: | 3/3
|  | a. | Обединяване на полюсите и нулите на предавателната характеристика |
|  | b. | Разпределение на усилването |
|  | c. | Подреждане на звената в каскадната структура |
|  | d. | Всички дадени по-горе отговори |
|  | e. | Намаляване на чувствителността |

37. | Каква предавателна функция не е възможно да се реализира чрез схемата с МООВ : | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | нискочестотна предавателна функция |
|  | c. | високочестотна предавателна функция |
|  | d. | лентова предавателна функция |
|  | e. | заграждаща предавателна функция |

38. | За схемата с едноконтурна отрицателна обратна връзка каква роля изпълнява | 0/2
| a. | RC-многополюсника включен във веригата на обратна връзка? | реализира полинома в числителя на предавателната функция Correct answer: реализира знаменателя на предавателната функция - полином на Хурвиц от втори ред |
| b. | RC-многополюсника включен последователно на входа на схемата | реализира знаменателя на предавателната функция - полином на Хурвиц от втори ред Correct answer: реализира полинома в числителя на предавателната функция |

39. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри различните степени на p се реализаират чрез: | 1/1
|  | a. | суматори |
|  | b. | диференциатори |
|  | c. | интергратори |
|  | d. | инвертиращи усилватели |

40. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри с полиномна предавателна характеристика от n ред са неоходими | 1/1
|  | a. | два суматора и n интегратора |
|  | b. | един суматор и n интегратора |
|  | c. | n суматора и един интегратор |
|  | d. | n суматора и два интегратора |

41. | За реализиране на дробна предавателна функция от n-ред по метода с променливите на състоянието са необходими: | 1/1
|  | a. | n операционни усилвателя. |
|  | b. | n.2 операционни усилвателя. |
|  | c. | n/2 операционни усилвателя. |
|  | d. | n+2 операционни усилвателя. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

42. | Свържете верните отговори: | 0/2
| a. | Двуполюсник се синтезира | при зададена предавателна функция Correct answer: при зададена входна функция |
| b. | Многополюсник се синтезира | при зададена входна функция Correct answer: при зададена предавателна функция |

43. | Параметрите на кои елементи се нормират по съпротивление? | 1/1
|  | a. | всички елементи. |
|  | b. | само за пасивните елементи. |
|  | c. | само за реактивните елементи. |

44. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 1/3
| a. | полюси | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагинерната ос Correct answer: които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус Correct answer: които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагинерната ос |

I. Да се определи предавателната функция на сигналния граф от фиг.1.

фиг. 1

45. | Предавателната функция на сигнален граф се определя по формулата на Мейсън. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

46. | Колко контури с еднопосочни клони се съдържат в графа от фиг.1: | 1/1
|  | a. | 3 |
|  | b. | 0 |
|  | c. | 1 |
|  | d. | 2 |

47. | Предаването на контурите с еднопосочни клони е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с контура съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например L1=(-a1.p)/(b2.p2+b1.p+bo). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
L1=-b/p

L2=-c/p2

L3=-

3/3

48. | Детерминантата на графа ∆ е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆=(-a1.p)/(b2.p2+b1.p+bo)) ∆=(p2+b1.p+c)/p2 Correct answer: (p2+b.p+c)/(p2) or (p2+b.p+c)/p2 | 0/1

49. | Броят на преките пътища между възлите U1 и U2 за графа от фиг. 1 е: n=1 | 1/1

50. | Предаването на клоните по преките пътища е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Започнете с прекия път съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например p1=(-a1.p)/(b2.p2+b1.p+bo). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
p1=H/p2 Correct answer: (H)/(p) or (H)/p or H/(p) or H/p

p2=-

p3=-

2/3

51. | Под детерминантите на графа са: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆1=(-a1.p)/(b2.p2+b1.p+bo). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).) ∆1=1 ∆2=- ∆3=- | 3/3

52. | След заместване във формулата за определяне на предавателната функция на сигнален граф, предавателната функция на графа от фиг. 1 е: (Използвайте следния начин за записване: например T(p)=(-a1.p)/(b2.p2+b1.p+bo).) T(p)=H/(p2+b.p+c) Correct answer: H.p/(p2+b.p+c) or (H.p)/(p2+b.p+c)
.
0/2

53. | Посочете вида на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, според получения аналитичен израз: | 0/2
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

54. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри за реализацията на филтър, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, са необходими: | 1/1
|  | a. | един суматор и един интегратор. |
|  | b. | два суматора и един интегратор. |
|  | c. | два суматора и два интегратора. |
|  | d. | един суматор и два интегратора. |

55. | При реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е необходимо: | 1/1
|  | a. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 суматор. |
|  | b. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 суматор. |
|  | c. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 интегратор. |
|  | d. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 интегратор. |

фиг. 2

56. | Ако реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е осъществена със схемата на универсалния активен филтър от фиг. 2, то изхода съвпада с: | 1/1
|  | a. | U1 |
|  | b. | U2 |
|  | c. | U3 |
|  | d. | U4 |

| Previous and SaveNext and Save |