| Redzhep Mandradzhiev: Изпит A 19 06 2009 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ

1. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 1 3 (2 3) 500E-6 и GMB 2 3 (1 2) 200E-6 има вида: | 36/36
| a. | Y11 | 0 |
| b. | Y12 | +500E-6 |
| c. | Y13 | -500E-6 |
| d. | Y21 | +200E-6 |
| e. | Y22 | -200E-6 |
| f. | Y23 | 0 |
| g. | Y31 | -200E-6 |
| h. | Y32 | -500E-6+200E-6 |
| i. | Y33 | +500E-6 |

2. | Посочете класификационната група към която се отнася всеки един от изброените модели на електронни елементи: | 2/8
| a. | Променливотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| b. | Постояннотокови модели. | В зависимост от честотата на сигнала. |
| c. | Универсални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| d. | Локални модели. | В зависимост от подхода, с който са създадени. Correct answer: В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. |
| e. | Линейни модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. Correct answer: В зависимост от режима който описва. |
| f. | Нелинейни модели. | В зависимост от големината на амплитудата на сигнала. Correct answer: В зависимост от режима който описва. |
| g. | Физически модели. | В зависимост от режима който описва. Correct answer: В зависимост от подхода, с който са създадени. |
| h. | Формални модели. | В зависимост от режима който описва. Correct answer: В зависимост от подхода, с който са създадени. |

3. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 4/4
| a. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Параметърът gm на ЗИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| d. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

4. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 4/4
| a. | h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| b. | y21 се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |
| c. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| d. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |

5. | Свържете верните отговори за описания в Netlist елемент GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6: | 3/5
| a. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| b. | 188.5E-6 | <параметър> |
| c. | 11, 12 | Включване <(+) възел> <(-) възел> Correct answer: Управление:<(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > |
| d. | 6 0 | Управление:<(+) управляващ възел, (-)управляващ възел > Correct answer: Включване <(+) възел> <(-) възел> |
| e. | А | <име> |

6. | Решението на възловото уравнение е: | 1/1
|  | a. | [J]=[Y]*[U] |
|  | b. | [U]=[Y]-1*[J] |
|  | c. | [Y]=[П]*[Yk]*[П]t |

7. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | Когато посоките на зависимия генератор и на управляващото напрежение U едновременно съвпадат или едновременно не съвпадат с посоките на сеченията, в които участват алгебричният знак на Gm е | минус |
| b. | При разнопосочност на зависимия генератор и на управляващото напрежение U спрямо посоките на сеченията, в които участват знакът е | плюс |

8. | Кои са първичните матрично-векторни параметри? | 1/1
|  | a. | Вектор на задаващите токове. |
|  | b. | Матрица на проводимостите. |
|  | c. | Всички посочени по-горе твърдения. |
|  | d. | Вектор на полюсните напрежения. |

9. | Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 0/1
|  | a. | [J]=[Y0]*[U] |
|  | b. | [J]=[Y]*[U] |
|  | c. | [Ik]=[Yk]*[Uk] [Jk] |
|  | d. | [П]*[Ik]=[0] |

10. | При съставяне на матрицата на проводимостите на схеми: | 4/4
| a. | Собствените проводимости на общите за едно сeчение клони се записват с | положителен знак. |
| b. | Взаимните проводимости на общите за две сeчения клони | отрицателен знак. |
| c. | Взаимните обобщени параметри на общите за две сеченията многополюсници се записват с | положителен знак. |
| d. | Собствените обобщени параметри на общите за едно сечение многополюсници се записват с | положителен знак. |

11. | При честотен анализ, вторичните параметри на електронните схеми зависят от | 0/1
|  | a. | топологията на схемата и параметрите на градивние схемни елементи |
|  | b. | постоянно-токовия режим на участващите полупроводникови елементи и интегрални схеми. |
|  | c. | честотата на променливотоковия сигнал подаден на входа |
|  | d. | генераторното и товарното съпротивления |
|  | e. | всички отговори по-горе |
|  | f. | параметрите на времезависимия входен сигнал |

12. | Предавателните функции се определят от | 1/1
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите |
|  | b. | топологичната матрица |
|  | c. | от каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица |

13. | Един възел може да бъде редуциран ако | 1/1
|  | a. | задаващия ток е равен на нула |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | е изходен възел |
|  | d. | всички отговори по-горе |

14. | При какви условия в схемата се получават максималните стойности на | 3/3
| a. | коефициента на предаване по ток | при късо съединение в изхода |
| b. | коефициента на предаване по напрежение | при отворена верига в изхода |
| c. | коефициента на предаване по мощност | при едновременно съгласуване на входа и на изхода на схемата |

15. | Свържете верните отговори: | 5/5
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[Ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежениясе определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |

16. | Анализът на чувствителност е в основата на т. нар. толерансен анализ с неговите два аспекта: | 2/2
| a. | Определя се сумарното изменемие на работната характеристика. | Позволява да се прогнозират отклоненията на схемните характеристики при зададено отклонение на входните параметри. |
| b. | Синтез на допуски. | Позволява да се определят отклоненията на параметрите на схемните елементи от номиналните им стойности. |

17. | Свържете верните отговори. За две схеми N и N1 с еднаква топология теоремата на Телеген утвърждава следните съотношения: | 4/4
| a. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в клоните на двете схемите. | [Uk1]t*[Ik]=[Ik1]t*[Uk]=[0] |
| b. | За клоновите и полюсните токове и напрежения (постояннотокови или променливотокови) на двете схеми при условие, че в N са настъпили параметрични промени. | [U1]t*[delta I]=[I1]t*[delta U]=[0] |
| c. | За амплитудите на променливите токове и напрежения или постояннотоковите им величини в полюсите на схемите. | [Up1]t*[Ip]=[Ip1]t*[Up]=[0] |
| d. | За моментните стойности на променливите токове и напрежения в клоните на схемите. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |

18. | Условията на възбуждане на схемите N и N1 при анализ на чувствителност се определят в зависимост от | 1/1
|  | a. | избраната схемна функция |
|  | b. | толерансите на елементите |

19. | При метода за изчисляване на чувствителността, който е свързан пряко с нейната дефиниция, коефициентите на чувствителност се изчисляват като: | 0/1
|  | a. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | производни на съответната схемна функция. |

20. | Свържете верните отговори. | 1/3
| a. | Математическият модел за анализ на чувствителността на полюсните параметри на проводимостта по метода на присъединените схеми е | [Up1]t*[deltaYp]*[Up]=[Uk1]t*[deltaYk]*[Uk] |
| b. | Математическият модел на електронна схема при анализ по метода на възловите напрежения е | [J]=[Y0]*[U] Correct answer: [J]=[Y]*[U] |
| c. | Математическият модел на многополюсник е | [J]=[Y]*[U] Correct answer: [J]=[Y0]*[U] |

21. | Свържете етапите за проектиране на електронни схеми със съответните програмни продукти в MicroSim Design Lаb: | 6/7
| a. | създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми | Schematics |
| b. | компютърни симулации | PSpice A/D |
| c. | визуализация на резултатите | Probe |
| d. | оптимизация на схеми | PSpice Optimizer |
| e. | проектиране на печатна платка | PCBoards |
| f. | проектиране електронни филтри | Filter Synthesis |
| g. | създаване на модели на електронни елементи и дефиниране на подсхеми за по-сложни модели | Schematics Correct answer: Parts |

22. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.ac DEC 101 .1 10meg

.noise V([Out]) V_Vin

.tran 50u 100m 0 20u

.four 10k 9 V([Out])
.OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"

R_R1 4 5 15k
C_C2 6 8 220u
C_C3 7 0 680u
C_C1 2 5 220u
V_Vcc 4 0 15
R_R3 4 6 435
Q_Q1 6 5 7 Q2N4123
R_R2 5 0 2.87k
R_R4 7 0 185
R_RT 8 0 10k
R_Rg 1 2 600

V_V3 1 0 DC 100m AC 10m

+SIN 1 1m 10k 5m 50 120

.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

23. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизираната променливотокова развивка | 1/4
| a. | Тип на развивката | Dec |
| b. | Начална стойност | 101 Correct answer: 0.1 |
| c. | Крайна стойност | 0.1 Correct answer: 10 MEG |
| d. | Интервал на измчисление | 10 MEG Correct answer: 101 |

24. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на синусоидалнiq източник на напрежение : | 3/8
| a. | 100 m | постояннотокова съставка |
| b. | 120 | честота Correct answer: фаза |
| c. | 5 m | коефициент на затихване Correct answer: закъснение |
| d. | 1 m | закъснение Correct answer: амплитуда |
| e. | 10 k | амплитуда Correct answer: честота |
| f. | 1 | постояннотоково отместване |
| g. | 50 | фаза Correct answer: коефициент на затихване |
| h. | 10 m | променливотокова съставка |

Таблица 1

NODE V NODE V ( 1) 0.0000 ( U1) 10.1450 NODE V NODE V ( ug) 0.0000 ( Us) 0.0000 NODE V NODE V

( VE) 9.3578 ( Vcc) 12.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME CURRENT

V_Vcc -1.332E-01

V_V5 0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION

1.60E+00 WATTS

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

NAME Q_Q1

MODEL Q2N2222

IB 8.21E-04

IC 1.24E-01

VBE 7.87E-01

VBC -1.86E+00

VCE 2.64E+00

BETADC 1.51E+02

GM 3.69E+00

RPI 3.29E+01

RX 1.00E+01

RO 6.11E+02

CBE 1.89E-09

CBC 4.85E-12

CJS 0.00E+00

BETAAC 1.21E+02

CBX 0.00E+00

FT 3.09E+08

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(Us)

DC COMPONENT = -6.066351E-04

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+03 1.038E-01 1.000E+00 1.511E+00 0.000E+00

2 2.000E+03 1.092E-05 1.052E-04 1.054E+02 1.039E+02

3 3.000E+03 5.340E-06 5.144E-05 1.770E+02 1.754E+02

4 4.000E+03 1.297E-05 1.249E-04 1.233E+02 1.218E+02

5 5.000E+03 7.037E-06 6.778E-05 1.613E+02 1.597E+02

6 6.000E+03 8.612E-06 8.296E-05 -1.673E+02 -1.689E+02

7 7.000E+03 7.551E-06 7.273E-05 1.763E+02 1.748E+02

8 8.000E+03 4.630E-06 4.460E-05 1.455E+02 1.440E+02

9 9.000E+03 7.612E-06 7.333E-05 -1.274E+02 -1.289E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.311794E-02 PERCENT

25. | Използвайки резултатите от симулация дадени в таблица 1, посочете измервателната единица за всеки параметър: | 6/6
| a. | 32,9 | Ом |
| b. | 1,89 n | F |
| c. | 611 | Ом |
| d. | 4,85 p | F |
| e. | 3,69 | S |
| f. | 10 | Ом |

26. | В синтеза се прилага нормиране на : | 1/1
|  | a. | никой от посочените по-долу отговори |
|  | b. | всички посочените по-долу отговори |
|  | c. | амплитудно-честотните характеристики. |
|  | d. | честотата. |
|  | e. | параметрите на схемните елементи. |

27. | Стръмността на АЧХ на всяка функция апроксимирана по метода на Бътъруърт в преходната област е равна на: | 0/1
|  | a. | n dB/dec |
|  | b. | 20*n dB/dec |
|  | c. | 20/n dB/dec |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

28. | Кой от методите за апроксимацията се характеризира с равновълнова АЧХ и нелинейна ФЧХ в лентата на пропускане. | 1/1
|  | a. | Бътъруърт |
|  | b. | Чебишев |
|  | c. | Кауер |

29. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 1/3
| a. | полюси и нули, | които са разположени в лявата и дясната полуравнина на Гаус Correct answer: които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус Correct answer: които са разположени в лявата и дясната полуравнина на Гаус |

30. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 5 ред, колко звена и от кой ред ще са полиномите които ги описват при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 1/1
|  | a. | 1 звено от 2 ред и 4 звена от 1 ред |
|  | b. | 1 звено от 1ред и 2 звена от 2ред |
|  | c. | 5 звена от 2 ред |
|  | d. | 5 звена от 1 ред |

31. | За схемата с ЕООВ, предназначението на многополюсниците Nа и Nb съответно е: | 4/4
| a. | Многополюсникът Nb е включен в | обратната връзка |
| b. | Многополюсникът Nа е включен на | входа |
| c. | Чрез многополюсника Nb се | реализират комплексно спрегнатите полюси на общата предавателна функция |
| d. | Чрез многополюсника Nа се | определя типа на филтъра |

I. Да се определи предавателната функция на сигналния граф от фиг.1.

фиг. 1

32. | Предавателната функция на сигнален граф се определя по формулата на Мейсън. Тя има вида: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

33. | Колко контури с еднопосочни клони се съдържат в графа от фиг.1:2 . | 1/1

34. | Предаването на контурите с еднопосочни клони е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с контура съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например L1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
L1=-b/p ;
L2=-c/p^2 .
6/6

35. | Детерминантата на графа ∆ е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) ∆=1 Correct answer: (p^2+b.p+c)/(p^2) or (p^2+b.p+c)/p^2 . | 0/2

36. | Броят на преките пътища между възлите U1 и U2 за графа от фиг. 1 е: n=2 . | 1/1

37. | Предаването на клоните по преките пътища е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Започнете с прекия път съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например p1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
p1=(p-b)/p Correct answer: a2 or (a2)
;
p2=(p^2+b.p+c)/p^2 Correct answer: (a0)/(p^2) or a0/p^2
.
0/6

38. | Под детерминантите на графа са: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).) ∆1=1 ; ∆2=1 . | 2/2

39. | След заместване във формулата за определяне на предавателната функция на сигнален граф, предавателната функция на графа от фиг. 1 е: (Използвайте следния начин за записване: например T(p)=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) T(p)=4 Correct answer: (a2.p^2+a0)/(p^2+b.p+c)
.
0/4

40. | Посочете вида на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, според получения аналитичен израз: | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

41. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри за реализацията на филтър, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, са необходими: | 0/2
|  | a. | два суматора и един интегратор. |
|  | b. | един суматор и два интегратора. |
|  | c. | два суматора и два интегратора. |
|  | d. | един суматор и един интегратор. |

42. | При реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е необходимо: | 2/2
|  | a. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 суматор. |
|  | b. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 суматор. |
|  | c. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 интегратор. |
|  | d. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 интегратор. |

фиг. 2

43. | Ако реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е осъществена със схемата на универсалния активен филтър от фиг. 2, то изхода съвпада с: | 2/2
|  | a. | U1 |
|  | b. | U2 |
|  | c. | U3 |
|  | d. | U4 |
|  | e. | U5 |

44. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

45. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

| Previous and SaveNext and Save |