| Radostina Pavlova: Test P |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ Таблица 1

NODE V NODE V ( 1) 0.0000 ( U1) 10.1450 NODE V NODE V ( ug) 0.0000 ( Us) 0.0000 NODE V NODE V

( VE) 9.3578 ( Vcc) 12.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME CURRENT

V_Vcc -1.332E-01

V_V5 0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION

1.60E+00 WATTS

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

NAME Q_Q1

MODEL Q2N2222

IB 8.21E-04

IC 1.24E-01

VBE 7.87E-01

VBC -1.86E+00

VCE 2.64E+00

BETADC 1.51E+02

GM 3.69E+00

RPI 3.29E+01

RX 1.00E+01

RO 6.11E+02

CBE 1.89E-09

CBC 4.85E-12

CJS 0.00E+00

BETAAC 1.21E+02

CBX 0.00E+00

FT 3.09E+08

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(Us)

DC COMPONENT = -6.066351E-04

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+03 1.038E-01 1.000E+00 1.511E+00 0.000E+00

2 2.000E+03 1.092E-05 1.052E-04 1.054E+02 1.039E+02

3 3.000E+03 5.340E-06 5.144E-05 1.770E+02 1.754E+02

4 4.000E+03 1.297E-05 1.249E-04 1.233E+02 1.218E+02

5 5.000E+03 7.037E-06 6.778E-05 1.613E+02 1.597E+02

6 6.000E+03 8.612E-06 8.296E-05 -1.673E+02 -1.689E+02

7 7.000E+03 7.551E-06 7.273E-05 1.763E+02 1.748E+02

8 8.000E+03 4.630E-06 4.460E-05 1.455E+02 1.440E+02

9 9.000E+03 7.612E-06 7.333E-05 -1.274E+02 -1.289E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.311794E-02 PERCENT

1. | Използвайки резултатите от симулация дадени в таблица 1, свържете верните отговори: | 4/7
| a. | 133,2 m | консумиран ток от захранващия източник |
| b. | 309 Meg | транзитна честота |
| c. | 23,12 m | фаза на основния хармоник Correct answer: коефициент на нелинейни изкривявания |
| d. | 103,8 m | коефициент на нелинейни изкривявания Correct answer: амплитуда на основния хармоник |
| e. | 1,6 | консумирана мощност |
| f. | 1,51 | амплитуда на основния хармоник Correct answer: фаза на основния хармоник |
| g. | 3,69 | стръмност |

2. | Посочете анализа, при който се получава информация за: | 6/6
| a. | Реакцията на линеаризираната схема при комбинация от входни въздействия в честотна област | Честотен анализ - Frequency response |
| b. | Постояннотоковия режим и малосигналните параметри на транзисторите | Подробна информация за работната точка - Bias point detail |
| c. | Предавателната функция, входното и изходното съпротивлениена схемата | Малосигнална предавателна функция - Small-signal DC transfer |
| d. | Анализа на шума | Честотен анализ - анализ на шум |
| e. | Реакцията на схемата при входни въздействия зависими от времето | Преходен анализ - Transient response |
| f. | Компонентите на Фурие | Преходен анализ - хармоничен анализ |

3. | Ако от менюто Plot на графичния постпроцесор Probe изберете Add Plot, това ще предизвика : | 1/1
|  | a. | създаване на нова Y ос в работното поле |
|  | b. | извеждане на курсор |
|  | c. | създаване на нова координатна система в работното поле |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

4. | За да се избере символ от библиотеката се използва комбинацията от клавиши: | 0/1
|  | a. | CTRL R |
|  | b. | CTRL W |
|  | c. | CTRL M |
|  | d. | CTRL F |
|  | e. | CTRL G |

5. | За изследване на чувствителност в PSpice се използва метода: | 1/1
|  | a. | на нарастванията |
|  | b. | на диференцирането |
|  | c. | на присъединените схеми |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

6. | При метода на присъединените схеми за анализ на чувствителност след анализ на изходната и присъединената и схема, частните производни на схемната функция се изчисляват като: | 1/1
|  | a. | разлики на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | b. | отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | c. | произведения на съответните токове и напрежения на клоните. |
|  | d. | суми на съответните токове и напрежения на клоните. |

7. | Свържете верните отговори: | 3/5
| a. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [П]*[ik]=[0] Correct answer: [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| b. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |
| c. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] Correct answer: [П]*[ik]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежения се определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |

8. | Свържете верните отговори за съставянето на матрицата на проводимостите на схема по метода на възловите напрежение. | 3/3
| a. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с четири сечения ? | четири клетки. |
| b. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с две сечения и базисния възел? | една клетка. |
| c. | В колко клетки на матрицата [Y] ще се запише информацията за ЗИТУН, чийто елементи са свързани с три сечения и базисния възел? | две клетки. |

9. | Посочете мерната единица за всеки параметър: | 4/4
| a. | h11 | ом |
| b. | h12 | - |
| c. | h21 | - |
| d. | h22 | сименс |

10. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 6/6
| a. | Коефициентът на обратна връзка по напрежение h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | Изходната проводимост y22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | Входното съпротивление z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | Коефициентът на усилване по ток h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | Изходната проводимост h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | Правата проходна проводимост y21се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

11. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 6/6
| a. | Параметърът gm на ЗИТУН в модела на Джаколето зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Напрежението Ub'e зависи от | честотата |
| d. | Честотната зависимост на Ic в модела на Джаколето се представя главно чрез | ЗИТУН gm*Ub'e |
| e. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| f. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

12. | При кой метод за реализация зададената предавателна функция по напрежение се реализира с помоща на интегратори и суматори : | 0/1
|  | a. | метода на каскадната реализация |
|  | b. | метода на променливи на състоянието, който се нарича още метод на аналоговото моделиране |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

13. | Броят на нулите на предавателната функция Т(p) се определя от: | 0/1
|  | a. | степента на полинома в знаменателя на Т(p). |
|  | b. | степента на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | коефициентите на полинома в числителя на Т(p). |
|  | d. | коефициентите на полинома в знаменателя на Т(p). |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

14. | Амплитудно-честотните характеристики се нормират по ниво спрямо: | 1/1
|  | a. | характерната гранична честота на филтъра в лентата на пропускане |
|  | b. | корените на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | стойността на предаването в лентата на пропускане. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

15. | При кой от теоретичния методи за апроксимация е характерно, че всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина: | 1/1
|  | a. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |
|  | b. | За теоретичния метод на Чебишев. |
|  | c. | За теоретичния метод на Кауер. |

16. | В схемите с ЕООВ за получаването на реципрочната стойност на предавателната функция на RC многополюсника в обратната връзка, с цел реализиране на комплексни полюси в лявата полуравнина на Гаус, се използва: | 0/1
|  | a. | RC многополюсника Nа |
|  | b. | RC многополюсника Nb |
|  | c. | операционен усилвател |

17. | Посочете вида на филтъра според аналитичния израз с който е зададен : | 1/1
|  | a. | високочестотен филтър. |
|  | b. | нискочестотен филтър. |
|  | c. | заграждащ филтър. |
|  | d. | лентов филтър. |

18. | Посочете вида на филтъра според картата на полюсите и нулите с която е зададен : | 1/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | заграждащ филтър. |
|  | c. | високочестотен филтър. |
|  | d. | лентов филтър. |

19. | Посочете метода на апроксимация, използван за получаване на предавателна функция с АЧХ от вид : | 1/1
|  | a. | Чебишев |
|  | b. | Кауер |
|  | c. | Бътъруърт |

20. | Въз основа на функционалния модел за проектиране на електронни схеми, определете кои са междинните продукти при проектирането, т. е. какъв е резултатът на всяка стъпка от проектирането. | 9/11
| a. | Анализ на техническите изисквания. | Спецификация |
| b. | Създаване на схемата. | Модел на електронната схема. Correct answer: Принципна електронна схема. |
| c. | Симулация. | Принципна електронна схема. Correct answer: Модел на електронната схема. |
| d. | Оценка на резултатите. | Графични характеристики. |
| e. | Оптимизация. | Подобрен модел на електронната схема. |
| f. | Проектиране на печатна платка. | Печатна платка. |
| g. | Създаване на прототип. | Прототип на електронната схема. |
| h. | Тестване. | Измерени параметри. |
| i. | Модифициране. | Подобрен прототип. |
| j. | Документация. | Техническа документация. |
| k. | Производство. | Електронни продукти. |

| Previous and SaveNext and Save |