| Radostina Pavlova: Изпит A 10 06 2009 |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ I. Съставете присъединената схема на схемата от фиг. 1. фиг. 1

1. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

2. | От получената еквивалентна схема се определят: Брой възли=5 ; Брой клони =6 ; Брой независими сечения =4 . | 1/1

3. | Компонентната матрица на проводимостите на схемата от фиг. 1 ще има размерност: Брой стълбове=6 ; Брой редове=6 . | 1/1

4. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица [Yk] на проводимостите на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например Y11=A+1/R-C.p-1; Y21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 2 2 =-1 ;
Y 3 3 =C.p ;
Y 4 1 =A ;
Y 5 5 =1/R ;
Y 6 6 =1 ;
Y- - =- .
18/18

5. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | матрицата на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Y]t |
| b. | полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yp]t |
| c. | топологичната матрица на присъединената схема е равна на | [П] |
| d. | компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yk]t |

6. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема [Y1k] на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например 11=A+1/R-C.p-1; 21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 4 =A ;
Y 2 2 =-1 ;
Y 3 3 =C.p ;
Y 5 5 =1/R ;
Y 6 6 =1 ;
Y- - =- .
18/18

7. | Присъединената схема на схемата от фиг. 1: | 4/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

8. | Анализът на чувствителността е съществен етап при проектирането на електронни схеми защото позволява: | 1/1
|  | a. | Параметрична оптимизация на схеми |
|  | b. | Оценяване влиянието на толерансите на параметри върху работните характеристики |
|  | c. | Всички посочени по-горе отговори; |
|  | d. | Никой от посочени по-горе отговори; |

9. | При метода на присьединените схеми за анализ на чувствителност, частните производни на схемната функция се определят: | 1/1
|  | a. | като произведения на съответните клонови токове и напрежения получени от анализ на изходната и присъединената схема при определени условия |
|  | b. | чрез диферциране |
|  | c. | като отношения на съответните токове и напрежения на клоните. |

10. | Свържете верните отговори. | 3/3
| a. | Линейните модели представят електронния елемент или схема при | хармоничен сигнал с малка амплитуда |
| b. | Високочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и отчитане на въздействието на честотата |
| c. | Нискочестотните модели представят електронния елемент или схема при | сигнал с малка амплитуда и обхват на честотата, за който реактивностите в схемата може да се пренебрегнат |

11. | Оценете необходимото време и натоварване при: | 2/4
| a. | Планиране | Изисква разширен анализ и избор на архитектура и малко усилия за реализация и усъвършенстване |
| b. | Моделиране и създаване на прототип | Изисква средно натоварване за реализация и усъвършенстване и по-малко за анализ и синтез Correct answer: Изисква средно натоварване за анализ и синтез и по-малко за реализация и усъвършенстване |
| c. | Оценка | Изисква средно натоварване за анализ и синтез и по-малко за реализация и усъвършенстване Correct answer: Изисква средно натоварване за реализация и усъвършенстване и по-малко за анализ и синтез |
| d. | Усъвършенстване на изделието | Изисква голямо натовараване за реализация и усъвършенстване и малко за анализ и синтез |

12. | Свържете верните отговори. | 7/7
| a. | Filter Synthesis | Програмен модул за проектиране на филтри в средата на MicroSim Design Lab |
| b. | Schematics | Графичен редактор за създаване, редактиране и съхраняване на електронни схеми. |
| c. | PCBoards | Програмен модул за проектиране на печатни платки. |
| d. | Probe | Графичен постпроцесор на PSpice A/D |
| e. | Stimuls Editor | Програмен модул за създаване и редактиране на входни въздействия зависими от времето. |
| f. | BB Filter Design | Програмен модул за проектиране на универсални филтри |
| g. | PSpice A/D | Симулатор на аналогови, цифрови и смесени електронни схеми. |

13. | Посочете с какво разширение са файловете, които се формират на различните етапи на работа с интегрираната среда MicroSim Design Lab: | 6/6
| a. | Този файл съдържа графичната принципна електронна схема. | .sch |
| b. | Този файл се формира автоматично от системата чрез преобразуване на графичната принципна електронна схема в текстово описанието на схемата и еднозначно задава свързаността на елементите в схемата. | .net |
| c. | Този файл съдържа пълната информация за схемата подготвена за симулации. | .cir |
| d. | Това е дефиниран от потребителя файл, който съдържа команди за PSpice или  допълнителен текстов коментар, който искате да се появи в изходния файл на PSpice. | .inc |
| e. | Този файл съдържа резултати от симулациите във формат, специализиран за Probe. | .dat |
| f. | Този файл ASCI текстов файл, който съдържа описанието на елементите и връзките, командите за симулациите във формат на PSpice, резултатите от симулациите, съобщения за грешки и предупреждения за проблеми при четенето на входния файл или при симулацията. | .out |

14. | За да извършите едновременно постояннотоков, честотен и времеви анализ кой от посочените входни източници трябва да изберете ? | 1/1
|  | a. | VAC |
|  | b. | VSIN |
|  | c. | VDC |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

15. | Свържете характеристиката, която ще бъде визуализирана в Probe, със съответно зададения матаматически израз за това: | 7/7
| a. | амплитудно-честотна характеристика | dB(V(out)/V(in)) |
| b. | изходно съпротивление | V(out)/I(Rt) |
| c. | фазово-честотна характеристика | P(V(out)/V(in)) |
| d. | спектрална плътност на изходното шумово напрежение | V(onoise) |
| e. | коефициент на предаване по ток | I(Rt)/I(Rg) |
| f. | изходно шумово напрежение | SQRT(S(V(onoise)*V(onoise))) |
| g. | входно съпротивление | V(in)/I(Rg) |

16. | Резултатите от изследването на постояннотоковата чувствителност се получават във файла с разширение: | 0/1
|  | a. | .net |
|  | b. | .cir |
|  | c. | .als |
|  | d. | .out |
|  | e. | .dat |

17. | Ако от менюто Plot на графичния постпроцесор Probe изберете Add Y Axis, това ще предизвика : | 1/1
|  | a. | създаване на нова координатна система в работното поле |
|  | b. | създаване на нова Y ос в работното поле |
|  | c. | извеждане на курсор |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

18. | При редактиране на имената и стойностите на електронните елементи в Schematics, за да промените името на елемента е необходимо да промените: | 1/1
|  | a. | символа на елемента |
|  | b. | модела на елемента |
|  | c. | атрибутите на елемента |
|  | d. | всички посочени по-горе отговори |
|  | e. | никой от посочени по-горе отговори |

19. | За да построите изходните статични характеристики на биполярен транзистор в схема на свъзване общ колектор е необходимо да специфицирате DC Sweep с параметри: | 0/2
| a. | вложена развивка | UEC Correct answer: IB |
| b. | главна развивка | IB Correct answer: UEC |

20. | Извършването на хармоничен анализ е възможно единствено, ако предварително е бил извършен: | 1/1
|  | a. | Постояннотоков анализ |
|  | b. | Преходен анализ |
|  | c. | Параметричен анализ |
|  | d. | Честотен анализ |

21. | Свържете верните отговори: | 5/5
| a. | Първи закон на Кирхов в матричен вид. | [П]*[ik]=[0] |
| b. | Закон за запазване на енергията. | [uk]t*[ik]=[ik]t*[uk]=[0] |
| c. | Теорема на Телеген за две схеми N и N1с еднаква тополигия. | [uk1]t*[ik]=[ik1]t*[uk]=[0] |
| d. | При анализ възловите напрежениясе определят чрез | [Y]-1*[J] |
| e. | Напреженията в клоните се определят чрез | [П]t*[U] |

22. | Свържете верните отговори. | 4/4
| a. | y21 | Проводимост на правото предаване при накъсо свързан изход. |
| b. | z22 | Изходнo съпротивление при отворен вход. |
| c. | h11 | Входнo съпротивление при накъсо свързан изход. |
| d. | y12 | Oбратна проходна проводимост при накъсо свързан вход. |

23. | Свържете верните отговори за четириполюсните параметри: | 6/6
| a. | h12 се дефинира чрез | Uвх/Uизх при отворен вход. |
| b. | y22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при накъсо свързан вход. |
| c. | z11 се дефинира чрез | Uвх/Iвх при отворен изход. |
| d. | h21 се дефинира чрез | Iизх/Iвх при накъсо свързан изход. |
| e. | h22 се дефинира чрез | Iизх/Uизх при отворен вход. |
| f. | y21се дефинира чрез | Iизх/Uвх при накъсо свързан изход. |

24. | Свържете верните твърдения за елементите на линейните модели на електронните елементи. | 4/4
| a. | Елементите на П-образния модел се определят от | четириполюсните y-параметри |
| b. | Дифузният капацитет Cb'e на прехода емитер-база зависи от | постояннотоковия режим на транзистора |
| c. | Параметърът gm на ЗИТУН в модела на Джаколето зависи от постояннотоковия режим на транзистора и не зависи от | честотата |
| d. | Елементите на П-образния модел зависят от | постояннотоковия режим и честотата |

25. | Свържете правилата за съставяне на [Y] по обобщения метод на възловите напрежение: | 2/2
| a. | Собствената проводимост на едно сечение е равна на | сумата от проводимостите на клоните в сечението и собствените обобщени параметри на многополюсниците |
| b. | Взаимната проводимост на две сечения е равна на | алгебричната сума от проводимостите на общите клони и взаимните обобщени параметри на многополюсниците |

26. | Свържете верните твърдения: | 4/4
| a. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и ОУ е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| b. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и транзистори е | несиметрична спрямо главния диагонал. |
| c. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони е | симетрична спрямо главния диагонал. |
| d. | Матрицата на проводимостите на схема с пасивни R,L,C клони и диоди е | симетрична спрямо главния диагонал. |

27. | Всеки многополюсник се описва в координатната система на възловите напрежения със следното уравнение: | 1/1
|  | a. | [П]*[Ik]=[0] |
|  | b. | [J]=[Y]*[U] |
|  | c. | [Ik]= [Yk]*[Uk] [Jk] |
|  | d. | [J]=[Y0]*[U] |

28. | Свържете верните отговори: | 7/7
| a. | Yвх | Вторичен параметър |
| b. | Yизх | Вторичен параметър |
| c. | [J] | Първичен матрично-векторен параметър |
| d. | Ki | Вторичен параметър |
| e. | [Y] | Първичен матрично-векторен параметър |
| f. | Ku | Вторичен параметър |
| g. | Y21 | Вторичен параметър |

29. | Предавателните функции се определят чрез Yт , Yг и адюнгираните количества на: | 1/1
|  | a. | обобщената матрица на проводимостите на схемата |
|  | b. | топологичната матрица на схемата |
|  | c. | каноничната матрица на проводимостите на схемата |
|  | d. | компонентната матрица на схемата |

30. | Един възел може да бъде редуциран ако | 1/1
|  | a. | е изходен възел |
|  | b. | е входен възел |
|  | c. | задаващия ток е равен на нула |
|  | d. | всички отговори по-горе |

31. | Редуцирането на един възел предизвиква | 1/1
|  | a. | запазване на размерността на матрицата на проводимостите и промяна на елементите |
|  | b. | намаляване на размерността с единица и промяна на елементите |

32. | Оптималното съгласуване на входа и изхода на схемата, при което се получава максимална мощност изисква | 1/1
|  | a. | никой от отговорите по-долу |
|  | b. | товарното съпротивление да бъде равно на генераторното |
|  | c. | едновременно съгласуване на входа и изхода на схемата, т.е. Yг=Yгопт. и Yт= Yтопт |

33. | Връзката между схемните параметри, анализа на електронните схеми и оптималното им проектиране се дава с: | 1/1
|  | a. | функцията на чувствителността. |
|  | b. | малосигналната предавателна функция |

34. | Матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения и елементи GMA 1 3 (3 2) 150E-6 и GMB 3 2 (1 2) 120E-6 има вида: | 28/36
| a. | Y11 | 0 |
| b. | Y12 | -150E-6 |
| c. | Y13 | +150E-6 |
| d. | Y21 | +120E-6 Correct answer: -120E-6 |
| e. | Y22 | -120E-6 Correct answer: +120E-6 |
| f. | Y23 | 0 |
| g. | Y31 | +120E-6 |
| h. | Y32 | +150E-6-120E-6 |
| i. | Y33 | -150E-6 |

**** CIRCUIT DESCRIPTION

** Analysis setup **
.DC LIN V_Vce 0 16 8m
+ LIN I_Ib 5.55u 1.11m 110u
.ac DEC 101 .1 10meg

.noise V([Out]) V_Vin

.tran 50u 100m 0 20u

.four 10k 9 V([Out])
.OP

.lib "nom.lib"

.INC "Schematic1.net"

R_R1 4 5 15k
C_C2 6 8 220u
C_C3 7 0 680u
C_C1 2 5 220u
V_Vcc 4 0 15
R_R3 4 6 435
Q_Q1 6 5 7 Q2N4123
R_R2 5 0 2.87k
R_R4 7 0 185
R_RT 8 0 10k
R_Rg 1 2 600

V_V3 1 0 DC 100m AC 10m

+SIN 1 1m 10k 5m 50 120

.INC "Schematic1.als"

.probe

.END

35. | За файла с описание на командите към аналоговия симулатор PSpice (.cir) посочете параметрите на специфизиранитe времеви и хармоничен анализи | 7/7
| a. | Стъпка на изобразяване | 50 u |
| b. | Крайно време | 100 m |
| c. | Време за неизобразяване | 0 |
| d. | Стъпка на изчисление | 20 u |
| e. | Централна честота | 10 k |
| f. | Брой хармоници | 9 |
| g. | Изходна променлива | V(Out) |

36. | За файла с описание на схемата (.net) посочете параметрите на синусоидалнiя източник на напрежение : | 8/8
| a. | DC | 100 m |
| b. | AC | 10 m |
| c. | VOFF | 1 |
| d. | VAMPL | 1 m |
| e. | FREQ | 10 k |
| f. | TD | 5 m |
| g. | DF | 50 |
| h. | PHASE | 120 |

Таблица 1

NODE V NODE V ( 1) 0.0000 ( U1) 10.1450 NODE V NODE V ( ug) 0.0000 ( Us) 0.0000 NODE V NODE V

( VE) 9.3578 ( Vcc) 12.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME CURRENT

V_Vcc -1.332E-01

V_V5 0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION

1.60E+00 WATTS

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

NAME Q_Q1

MODEL Q2N2222

IB 8.21E-04

IC 1.24E-01

VBE 7.87E-01

VBC -1.86E+00

VCE 2.64E+00

BETADC 1.51E+02

GM 3.69E+00

RPI 3.29E+01

RX 1.00E+01

RO 6.11E+02

CBE 1.89E-09

CBC 4.85E-12

CJS 0.00E+00

BETAAC 1.21E+02

CBX 0.00E+00

FT 3.09E+08

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(Us)

DC COMPONENT = -6.066351E-04

HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+03 1.038E-01 1.000E+00 1.511E+00 0.000E+00

2 2.000E+03 1.092E-05 1.052E-04 1.054E+02 1.039E+02

3 3.000E+03 5.340E-06 5.144E-05 1.770E+02 1.754E+02

4 4.000E+03 1.297E-05 1.249E-04 1.233E+02 1.218E+02

5 5.000E+03 7.037E-06 6.778E-05 1.613E+02 1.597E+02

6 6.000E+03 8.612E-06 8.296E-05 -1.673E+02 -1.689E+02

7 7.000E+03 7.551E-06 7.273E-05 1.763E+02 1.748E+02

8 8.000E+03 4.630E-06 4.460E-05 1.455E+02 1.440E+02

9 9.000E+03 7.612E-06 7.333E-05 -1.274E+02 -1.289E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.311794E-02 PERCENT

37. | Използвайки резултатите от симулация дадени в таблица 1, свържете верните отговори: | 6/6
| a. | 32,9 | Преобладаваща част на входното променливотоково съпротивление в схема с общ емитер |
| b. | 1,89 n | Дифузен капацитет на прехода емитер-база |
| c. | 611 | Изходно променливотоково съпротивление в схема с общ емитер |
| d. | 4,85 p | Бариерен капацитет на прехода колектор-база |
| e. | 3,69 | Параметър на ЗИТУН. Стръмност на предавателната характерестика IC= f(UBE) |
| f. | 10 | Обемно базово съпротивление |

38. | Свържете верните отговори за описаните в Netlist елементи: | 4/4
| a. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | Източник на напрежение управляван от напрежение |
| b. | HLIM 90 0 VLIM 1k | Източник на напрежение управляван от ток |
| c. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Източник на ток управляван от напрежение |
| d. | FN 1 2 VN 10.0 | Източник на ток управляван от ток |

39. | Каква е размерността на параметъра на съответния зависим източник? | 2/4
| a. | FN 1 2 VN 10.0 | - |
| b. | GА 6 0 (11, 12) 188.5E-6 | Ом Correct answer: S |
| c. | HLIM 90 0 VLIM 1k | S Correct answer: Ом |
| d. | EBUFF 1 2 (10, 11) 1 | - |

40. | Свържете верните отговори: | 2/2
| a. | При зададена предавателна функция се извършва синтез на | многополюсник |
| b. | При зададена входна функция се извършва синтез на | двуполюсник |

41. | Амплитудно-честотните характеристики се нормират по ниво спрямо: | 1/1
|  | a. | характерната гранична честота на филтъра в лентата на пропускане |
|  | b. | корените на полинома в числителя на Т(p). |
|  | c. | стойността на предаването в лентата на пропускане. |
|  | d. | всички посочените по-горе отговори. |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори. |

42. | При кой теоретичен метод за апроксимация нулите на предавателната функция са в областта на задържане? | 0/1
|  | a. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |
|  | b. | За теоретичния метод на Чебишев. |
|  | c. | За теоретичния метод на Кауер. |

43. | Минимално-фазовите функции се характеризират с | 3/3
| a. | полюси | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус |
| b. | АЧХ и ФЧХ, | които са еднозначно свързани |
| c. | нули, | които са разположени в лявата полуравнина на Гаус и върху имагимерната ос |

44. | За кой от теоретичния методи за апроксимация е характерно: | 3/3
| a. | Нулите на предавателната функция се получават за честоти, по-големи от граничната честота в областта на пропускане, спрямо което е извършено нормирането, т. е. разположени са в областта на задържане. | За теоретичния метод на Кауер. |
| b. | Всички полюси на брой 2n се разполагат по елипса в гаусовата равнина | За теоретичния метод на Чебишев. |
| c. | Корените на полинома в знаменателя са разположени равномерно по кръг в комплексната равнина. | За теоретичния метод на Бътъруърт. |

45. | Ако предавателната функция Т(s) се описва с полином от 7 ред, колко звена и от кой ред ще са полиномите които ги описват при синтез с програмата Filter Synthesis ? | 1/1
|  | a. | 1 звено от 1 ред и 3 звена от 2ред |
|  | b. | 1 звено от 2 ред и 5 звена от 1 ред |
|  | c. | 7 звена от 1 ред |
|  | d. | 4 звена от 2 ред |

| Previous and SaveNext and Save |