*version 9.2 1586345970
u 64
LAPLACE? 3
R? 3
? 10
V? 3
@libraries
@analysis
.AC 1 1 0
+0 101
+1 100
+2 1meg
.TRAN 1 0 0 0
+0 0.1m
+1 1m
.STMLIB LaplaceD.stl
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 TANGO=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 SCICARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PROTEL=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PADS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 ORCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 EDIF=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 CADSTAR=PCB
@setup
unconnectedPins 0
connectViaLabel 0
connectViaLocalLabels 0
NoStim4ExtIFPortsWarnings 1
AutoGenStim4ExtIFPorts 1
@index
pageloc 1 0 2177 
@status
n 0 110:09:28:18:25:33;1288279533 e 
s 2832 110:09:28:18:31:56;1288279916 e 
*page 1 0 1520 970 iB
@ports
port 50 GND_EARTH 295 110 h
@parts
part 36 R 325 110 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 x 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1
a 0 xp 9 0 27 26 hln 100 REFDES=R1
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=1k
part 57 vpulse 215 70 h
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V2
a 1 ap 9 0 20 10 hcn 100 REFDES=V2
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 V2=2
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 PER=2m
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 PW=200m
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 TD=0
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 V1=0
part 2 LAPLACE 260 70 h
a 0 sp 0 0 14 48 hln 100 PART=LAPLACE
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=LAPLACE1
a 0 ap 0 0 -12 -2 hln 100 REFDES=LAPLACE1
a 0 x 0 0 0 10 hlb 100 SIMULATIONONLY=1
a 0 u 13 0 10 32 hlb 100 DENOM=1
a 0 u 13 0 12 18 hlb 100 NUM=1+s*0.000001
part 1 titleblk 1520 970 h
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PAGESIZE=B
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PAGETITLE=
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PAGECOUNT=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PAGENO=1
part 54 nodeMarker 325 70 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 a 0 0 4 22 hlb 100 LABEL=8
part 56 nodeMarker 215 70 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 a 0 0 4 22 hlb 100 LABEL=9
@conn
w 21
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
a 0 sr 0 0 0 0 hln 100 LABEL=out
s 325 70 320 70 29
a 0 up 33 0 322 69 hct 100 V=
a 0 sr 3 0 322 68 hcn 100 LABEL=out
w 8
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
a 0 sr 0 0 0 0 hln 100 LABEL=in
s 215 70 260 70 59
a 0 up 33 0 237 69 hct 100 V=
a 0 sr 3 0 237 68 hcn 100 LABEL=in
w 12
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 295 110 325 110 51
s 215 110 295 110 58
a 0 up 33 0 267 109 hct 100 V=
@junction
j 325 110
+ p 36 1
+ w 12
j 295 110
+ s 50
+ w 12
j 325 70
+ p 54 pin1
+ p 36 2
j 325 70
+ p 36 2
+ w 21
j 325 70
+ p 54 pin1
+ w 21
j 260 70
+ p 2 IN
+ w 8
j 320 70
+ p 2 OUT
+ w 21
j 215 70
+ p 56 pin1
+ w 8
j 215 70
+ p 57 +
+ p 56 pin1
j 215 70
+ p 57 +
+ w 8
j 215 110
+ p 57 -
+ w 12
@attributes
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGETITLE=
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGENO=1
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGESIZE=B
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGECOUNT=1
@graphics
