*version 9.2 2605501299
u 43
LAPLACE? 2
R? 3
? 10
V? 2
@libraries
@analysis
.AC 1 3 0
+0 101
+1 10
+2 1.00K
.TRAN 1 0 0 0
+0 20n
+1 40m
.OP 1 
.STMLIB Schematic4.stl
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 TANGO=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 SCICARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PROTEL=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PADS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 ORCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 EDIF=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 CADSTAR=PCB
@setup
unconnectedPins 0
connectViaLabel 0
connectViaLocalLabels 0
NoStim4ExtIFPortsWarnings 1
AutoGenStim4ExtIFPorts 1
@index
pageloc 1 0 1964 
@status
n 0 110:09:28:18:13:25;1288278805 e 
s 2832 110:09:28:18:13:36;1288278816 e 
*page 1 0 1520 970 iB
@ports
port 13 AGND 215 140 h
@parts
part 38 VSIN 160 100 h
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V1
a 1 ap 9 0 20 10 hcn 100 REFDES=V1
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 FREQ=40
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 VAMPL=1
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 DC=
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 VOFF=0
part 36 R 270 140 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 x 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1
a 0 xp 9 0 27 26 hln 100 REFDES=R1
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=1k
part 2 LAPLACE 205 100 h
a 0 sp 0 0 14 48 hln 100 PART=LAPLACE
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=LAPLACE1
a 0 ap 0 0 -12 -2 hln 100 REFDES=LAPLACE1
a 0 x 0 0 0 10 hlb 100 SIMULATIONONLY=1
a 0 u 13 0 26 20 hlb 100 NUM=1
a 0 u 13 0 -8 -6 hlb 100 DENOM=0.000001*s*s + 0.001*s + 1
part 1 titleblk 1520 970 h
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PAGESIZE=B
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PAGETITLE=
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PAGECOUNT=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PAGENO=1
part 40 nodeMarker 270 100 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 a 0 0 4 22 hlb 100 LABEL=8
part 41 nodeMarker 170 100 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 a 0 0 4 22 hlb 100 LABEL=9
@conn
w 12
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 215 140 270 140 33
s 160 140 215 140 35
a 0 up 33 0 212 139 hct 100 V=
w 21
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 270 100 265 100 29
a 0 up 33 0 267 99 hct 100 V=
w 8
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 160 100 170 100 7
a 0 up 33 0 182 99 hct 100 V=
s 170 100 205 100 42
@junction
j 270 100
+ p 36 2
+ w 21
j 265 100
+ p 2 OUT
+ w 21
j 205 100
+ p 2 IN
+ w 8
j 215 140
+ s 13
+ w 12
j 270 140
+ p 36 1
+ w 12
j 270 100
+ p 40 pin1
+ p 36 2
j 270 100
+ p 40 pin1
+ w 21
j 170 100
+ p 41 pin1
+ w 8
j 160 140
+ p 38 -
+ w 12
j 160 100
+ p 38 +
+ w 8
@attributes
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGETITLE=
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGENO=1
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGESIZE=B
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGECOUNT=1
@graphics
