:DISPLAY:FORMAT YT;STYLE VECTORS;PERSISTENCE 0;:ACQUIRE:MODE SAMPLE;NUMAVG 16;STATE 1;STOPAFTER RUNSTOP;:CH1:PROBE 1.0E0;CURRENTPROBE 1.0E1;SCALE 2.0E-1;POSITION -2.8E-1;COUPLING DC;BANDWIDTH OFF;INVERT OFF;YUNIT "V";:CH2:PROBE 1.0E0;CURRENTPROBE 1.0E1;SCALE 5.0E-2;POSITION 0.0E0;COUPLING AC;BANDWIDTH OFF;INVERT OFF;YUNIT "V";:HORIZONTAL:VIEW MAIN;MAIN:SCALE 2.5E-2;POSITION 2.217E-4;:HORIZONTAL:DELAY:SCALE 5.0E-9;POSITION 2.217E-4;:HORIZONTAL:SCALE 2.5E-2;:TRIGGER:MAIN:MODE AUTO;TYPE EDGE;HOLDOFF:VALUE 5.0E-7;:TRIGGER:MAIN:EDGE:SOURCE CH1;COUPLING NOISEREJ;SLOPE RISE;:TRIGGER:MAIN:VIDEO:SYNC FIELD;POLARITY NORMAL;LINE 1;STANDARD NTSC;:TRIGGER:MAIN:PULSE:WIDTH:POLARITY POSITIVE;WHEN EQUAL;WIDTH 1.0E-3;:TRIGGER:MAIN:LEVEL 3.28E-1;:SELECT:CH1 0;CH2 0;MATH 1;REFA 0;REFB 0;:CURSOR:FUNCTION OFF;SELECT:SOURCE CH1;:CURSOR:VBARS:UNITS SECONDS;POSITION1 -3.0E-3;POSITION2 1.17E-1;:CURSOR:HBARS:POSITION1 6.96E-1;POSITION2 -5.84E-1;:MEASUREMENT:MEAS1:TYPE PK2PK;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS2:TYPE FREQUENCY;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS3:TYPE FREQUENCY;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:MEAS4:TYPE NONE;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:MEAS5:TYPE NONE;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:METHOD AUTO;:MATH:DEFINE "FFT(CH1,FLATTOP)";VERTICAL:POSITION 0.0E0;SCALE 1.0E-2;:MATH:FFT:HORIZONTAL:POSITION 5.0E1;SCALE 1.0E0;:MATH:FFT:VERTICAL:POSITION 0.0E0;SCALE 1.0E0;:AUTORANGE:SETTINGS BOTH
