:DISPLAY:FORMAT YT;STYLE VECTORS;PERSISTENCE 0;:ACQUIRE:MODE SAMPLE;NUMAVG 16;STATE 1;STOPAFTER RUNSTOP;:CH1:PROBE 1.0E0;CURRENTPROBE 1.0E1;SCALE 5.0E0;POSITION 1.64E0;COUPLING AC;BANDWIDTH OFF;INVERT OFF;YUNIT "V";:CH2:PROBE 1.0E0;CURRENTPROBE 1.0E1;SCALE 5.0E0;POSITION -8.4E-1;COUPLING DC;BANDWIDTH OFF;INVERT OFF;YUNIT "V";:HORIZONTAL:VIEW MAIN;MAIN:SCALE 1.0E-5;POSITION 4.8E-5;:HORIZONTAL:DELAY:SCALE 5.0E-9;POSITION 3.6825E-5;:HORIZONTAL:SCALE 1.0E-5;:TRIGGER:MAIN:MODE NORMAL;TYPE EDGE;HOLDOFF:VALUE 5.0E-7;:TRIGGER:MAIN:EDGE:SOURCE EXT;COUPLING NOISEREJ;SLOPE FALL;:TRIGGER:MAIN:VIDEO:SYNC FIELD;POLARITY NORMAL;LINE 1;STANDARD NTSC;:TRIGGER:MAIN:PULSE:WIDTH:POLARITY POSITIVE;WHEN EQUAL;WIDTH 1.0E-3;:TRIGGER:MAIN:LEVEL -8.0E-3;:SELECT:CH1 1;CH2 1;MATH 0;REFA 0;REFB 0;:CURSOR:FUNCTION OFF;SELECT:SOURCE CH1;:CURSOR:VBARS:UNITS SECONDS;POSITION1 4.68E-5;POSITION2 9.48E-5;:CURSOR:HBARS:POSITION1 7.8E0;POSITION2 -2.42E1;:MEASUREMENT:MEAS1:TYPE PK2PK;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS2:TYPE FREQUENCY;SOURCE CH2;:MEASUREMENT:MEAS3:TYPE FREQUENCY;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:MEAS4:TYPE NONE;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:MEAS5:TYPE NONE;SOURCE CH1;:MEASUREMENT:METHOD AUTO;:MATH:DEFINE "CH1 + CH2";VERTICAL:POSITION 0.0E0;SCALE 1.0E1;:MATH:FFT:HORIZONTAL:POSITION 5.0E1;SCALE 1.0E0;:MATH:FFT:VERTICAL:POSITION 0.0E0;SCALE 1.0E0;:AUTORANGE:SETTINGS BOTH
