;******************************************************************************
;   MSP430xG46x Demo - Timer_A, Toggle P5.1, TACCR0 Up Mode ISR, 32kHz ACLK
;
;   Description: Toggle P5.1 using software and the TA_0 ISR. Timer_A is
;   configured for up mode, thus the timer overflows when TAR counts to TACCR0.
;   In this example, TACCR0 is loaded with 1000-1.
;   ACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO = 32 x ACLK = 1048576Hz
;   //* An external watch crystal between XIN & XOUT is required for ACLK *//	
;
;                 MSP430xG461x
;             -----------------
;         /|\|              XIN|-
;          | |                 | 32kHz
;          --|RST          XOUT|-
;            |                 |
;            |             P5.1|-->LED
;
;   S. Karthikeyan/ K.Venkat
;   Texas Instruments Inc.
;   Dec 2006
;   Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.41A
;******************************************************************************
#include  <msp430xG46x.h>
;-------------------------------------------------------------------------------
            RSEG    CSTACK                  ; Define stack segment
;-------------------------------------------------------------------------------
            RSEG    CODE                    ; Assemble to Flash memory
;-----------------------------------------------------------------------------
RESET       mov.w   #SFE(CSTACK),SP         ; Initialize stackpointer
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; Stop WDT
SetupFLL    bis.b   #XCAP14PF,&FLL_CTL0     ; Configure load caps

OFIFGcheck  bic.b   #OFIFG,&IFG1            ; Clear OFIFG
            mov.w   #047FFh,R15             ; Wait for OFIFG to set again if
OFIFGwait   dec.w   R15                     ; not stable yet
            jnz     OFIFGwait
            bit.b   #OFIFG,&IFG1            ; Has it set again?
            jnz     OFIFGcheck              ; If so, wait some more

SetupP5     bis.b   #002h,&P5DIR            ; P5.1 output
SetupC0     mov.w   #CCIE,&TACCTL0          ; TACCR0 interrupt enabled
            mov.w   #1000-1,&TACCR0         ; TACCR0 counts to 1000
SetupTA     mov.w   #TASSEL_1+MC_1,&TACTL   ; ACLK, upmode
                                            ;													
Mainloop    bis.w   #LPM3+GIE,SR            ; Enter LPM3, interrupts enabled
            nop                             ; Required only for debugger
                                            ;
;------------------------------------------------------------------------------
TA0_ISR;    Toggle P5.1
;------------------------------------------------------------------------------
            xor.b   #002h,&P5OUT            ; Toggle P5.1
            reti                            ;		
                                            ;
;------------------------------------------------------------------------------
            COMMON  INTVEC                  ; Interrupt Vectors
;------------------------------------------------------------------------------
            ORG     RESET_VECTOR            ; MSP430 RESET Vector
            DW      RESET                   ;
            ORG     TIMERA0_VECTOR          ; Timer_A0 Vector
            DW      TA0_ISR                 ;
            END
