| Dian Iliev: ТЕСТ 2a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 2: Метод на възловите напрежения. Постояннотокови анализи в PSpice. Задача 1: Съставете матрицата на проводимостите [Y] зададена чрез описание.

1. | Посочете какво се записва в матрицата на проводимостите [Y] за клон на резистор със съпротивление R включен между сеченията 2 и 3: | 6/9
| a. | В клетка Y11 | 0. |
| b. | В клетка Y12 | 0. |
| c. | В клетка Y13 | 0. |
| d. | В клетка Y21 | 0. |
| e. | В клетка Y22 | 0. Correct answer: +1/R. |
| f. | В клетка Y23 | +1/R. Correct answer: -1/R. |
| g. | В клетка Y31 | 0. |
| h. | В клетка Y32 | -1/R. |
| i. | В клетка Y33 | 0. Correct answer: +1/R. |

Задача 2 Съставете матрицата на проводимостите [Y] на схемата от фиг. 1.

фиг. 1

1.1. Определете каноничната система сечения.

2. | Броят на независимите сечения n е: | 2/2
|  | a. | 6 |
|  | b. | 3 |
|  | c. | 4 |
|  | d. | 5 |
|  | e. | никой от посочените по-горе отговори |

1.2. Приложете метода на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на зададената схема има размерност: Брой редове=3 ; Брой стълбове=3 . | 4/4

4. | Матрицата на проводимостите [Y] има вида: (Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; -1/R1; …, C1.p; -C1.p; … .Изрази: например 1/R2+1/R4-1/R5-C2.p+C3.p). 2 4 5 2 0 Correct answer: C2.p -c1.p+c2.p Correct answer: 0
-c2.p
[Y]= 4 c1.p-c2.p Correct answer: 0
0 Correct answer: C1.p
c1.p Correct answer: -C1.p
5 c2.p Correct answer: -C2.p
-c1.p 0 Correct answer: 1/R1+C1.p+C2.p
.
4/18

Задача 3: Съставете матрицата на проводимостите [Y] на схемата зададена с Netlist.

I Възстановете схемата по зададен Netlis

1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis от фиг. 1:

фиг. 1

5. | Възстановената схема има вида: | 20/20
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |
|  | e. |  |
|  | f. |  |

6. | Определете номерата на входния и изходния възел на схемата: Входният възел има номер:2 Correct answer: 3 ; Изходният възел има номер:1 Correct answer: 5 . | 0/4

7. | С номер 1 е означен | 1/1
|  | a. | базата на транзистора. |
|  | b. | колектора на транзистора. |
|  | c. | емитера на транзистора. |

8. | Температурната стабилизация на схемата се осъществява посредством: | 0/2
|  | a. | R1 |
|  | b. | R2 |
|  | c. | R4 |
|  | d. | C1 |

9. | Разделителните кондензатори в схемата са: | 1/1
|  | a. | С1 и С2 |
|  | b. | С1 и С3 |
|  | c. | С2 и С3 |

10. | Възстановената схема представлява: | 5/5
|  | a. | усилвателно стъпало в схема на свързване с общ емитер. |
|  | b. | усилвателно стъпало в схема на свързване с обща база. |
|  | c. | усилвателно стъпало в схема на свързване общ с колектор. |
|  | d. | емитерен повторител с повишено входно съпротивление. |

| Previous and SaveNext and Save |