| Dian Iliev: ТЕСТ 3a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 3: Метод на възловите мапрежения Задача 1:Съставете матрицата на проводимостите [Y] зададена чрез описание.

1. | Посочете какво се записва в матрицата на проводимостите [Y] на схема с 3 независими сечения за ЗИТУН Gm*U12 включен между сеченията 3 и 2 и посока на тока от 3 към 2: | 4/9
| a. | В клетка Y11 | 0. |
| b. | В клетка Y12 | 0. |
| c. | В клетка Y13 | +Gm. Correct answer: 0. |
| d. | В клетка Y21 | 0. Correct answer: -Gm. |
| e. | В клетка Y22 | 0. Correct answer: +Gm. |
| f. | В клетка Y23 | 0. |
| g. | В клетка Y31 | -Gm. Correct answer: +Gm. |
| h. | В клетка Y32 | 0. Correct answer: -Gm. |
| i. | В клетка Y33 | 0. |

Задача 2: Съставете матрицата на проводимостите [Y] на схемата зададена с Netlist.

1.1. Възстановете схемата по зададения Netlis.

1.2. Определете принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти.

1.3. Определете каноничната система сечения като запазите най-малките номера на възлите от Netlis -та.

2. | Броят независими сечения на получената схема е:2 . | 1/1

1.4. Приложете метода на възловите потенциали и съставете матрицата на проводимостите [Y].

3. | Матрицата на проводимостите [Y] на зададената схема има размерност: Брой редове=2 ; Брой стълбове=2 . | 2/2

4. | Матрицата на проводимостите [Y] на принципната електронна схема за линеен анализ при ниски и средни честоти има вида: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следният начин за записване: Елементи: 0; 1/R1; 1/R2; ... ; y11; y12; , y21; y22; ... . Изрази: например -1/R2+1/R3-1/R5+y11-y12-y21+y22)
1 2
1 y11 Correct answer: 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4+y11+y12+y21+y22
y12 Correct answer: -1/R4-y11-y21
[Y]= 2 y21y22 Correct answer: -1/R4-y11-y12
<Unanswered> Correct answer: 1/R4+y11
.
0/24

| Previous and SaveNext and Save |