| Dian Iliev: ТЕСТ 6a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 6: Синтез на електронни схеми. Компютърни симулации. I. Да се определи предавателната функция на сигналния граф от фиг.1. фиг. 1

1. | Предавателната функция на сигнален граф се определя по формулата на Мейсън. Тя има вида: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

2. | Колко контури с еднопосочни клони се съдържат в графа от фиг.1:2 . | 1/1

3. | Предаването на контурите с еднопосочни клони е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с контура съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например L1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
L1=<Unanswered> Correct answer: (-b)/(p) or -b/p
;
L2=<Unanswered> Correct answer: (-c)/(p^2) or -c/p^2
.
0/6

4. | Детерминантата на графа ∆ е: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) ∆=<Unanswered> Correct answer: (p^2+b.p+c)/(p^2) or (p^2+b.p+c)/p^2 . | 0/2

5. | Броят на преките пътища между възлите U1 и U2 за графа от фиг. 1 е: n=<Unanswered> Correct answer: 1 . | 0/1

6. | Предаването на клоните по преките пътища е: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Започнете с прекия път съдържащ най-малък брой клони. Използвайте следния начин за записване: например p1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
p1=<Unanswered> Correct answer: (H)/(p^2) or H/p^2
;
p2=<Unanswered> Correct answer: -
.
0/6

7. | Под детерминантите на графа са: (Запишете крайните изрази получени след преобразуване. Използвайте следния начин за записване: например ∆1=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).) ∆1=<Unanswered> Correct answer: 1
;
∆2=<Unanswered> Correct answer: -
.
0/2

8. | След заместване във формулата за определяне на предавателната функция на сигнален граф, предавателната функция на графа от фиг. 1 е: (Използвайте следния начин за записване: например T(p)=(-a1.p)/(b2.p^2+b1.p+b0).) T(p)=<Unanswered> Correct answer: (H)/(p^2+b.p+c) or H/(p^2+b.p+c)
.
0/4

9. | Посочете вида на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, според получения аналитичен израз: | 0/1
|  | a. | нискочестотен филтър. |
|  | b. | високочестотен филтър. |
|  | c. | лентов филтър. |
|  | d. | режекторен филтър. |

10. | При метода на аналоговото моделиране за проектиране на активни филтри за реализацията на филтър, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, са необходими: | 0/2
|  | a. | два суматора и два интегратора. |
|  | b. | два суматора и един интегратор. |
|  | c. | един суматор и два интегратора. |
|  | d. | един суматор и един интегратор. |

11. | При реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е необходимо: | 0/2
|  | a. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 суматор. |
|  | b. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 суматор. |
|  | c. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 1 интегратор. |
|  | d. | изхода на филтъра да съвпада с изхода на 2 интегратор. |

фиг. 2

12. | Ако реализацията на филтъра, зададен чрез сигналния граф от фиг.1, е осъществена със схемата на универсалния активен филтър от фиг. 2, то изхода съвпада с: | 2/2
|  | a. | U1 |
|  | b. | U2 |
|  | c. | U3 |
|  | d. | U4 |
|  | e. | U5 |

II. Реализирайте лентова предавателна функция от втори ред чрез схемата от фиг.1, ако предавателната и функция има вида:

.

Фиг. 1

13. | Посочете вида на схемата от фиг. 1: | 1/1
|  | a. | схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка (ЕООВ). |
|  | b. | схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка (МООВ). |
|  | c. | всички посочени по-горе типове. |
|  | d. | никой от посочени по-горе типове. |

14. | При реализацията се използват резистори със съпротивление R и кондензатори с капацитет C. Тяхната проводимост съответно е: YC= Cp Correct answer: C.p ; YR= 1/R . | 1/2

15. | Посочете аналитичния израз на зададения филтър: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

16. | Полиномната предавателна функция от втори ред за схемата от фиг.1 , се получава при изпълнение на следните условия: (Използвайте номерацията от посочената предавателна функция, схемата от фиг. 1 и аналитичния израз от предходния въпрос. Използвайте следния начин за записване: Коефициенти: a0; а1; a2; b0; b1; b2. Проводимости: Y1; Y2; .... . Елементи: 1/R1; 1/R2; ..... ; C1.p; C2.p; ...... . Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире). ).
1. За <Unanswered> Correct answer: a1
≠0 е необходимо Y <Unanswered> Correct answer: 1
= <Unanswered> Correct answer: 1/R1
и Y <Unanswered> Correct answer: 4
= <Unanswered> Correct answer: C4.p
;
2. За <Unanswered> Correct answer: b2
≠0 е необходимо Y <Unanswered> Correct answer: 3
= <Unanswered> Correct answer: C3.p
;
3. За <Unanswered> Correct answer: b0
≠0 е необходимо Y <Unanswered> Correct answer: 2
= <Unanswered> Correct answer: 1/R2
;
4. За <Unanswered> Correct answer: -
≠0 е необходимо Y <Unanswered> Correct answer: -
= <Unanswered> Correct answer: -
.
0/28

17. | След направения избор на елементи в предходния въпрос, схемата от фиг. 1 придобива вида: | 0/3
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

18. | След заместване на избраните елементи предавателната функция Ku на схемата от фиг. 1 придобива вида: | 0/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

19. | Посочете АЧХ за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

20. | Посочете картата на полюсите и нулите за филтъра, реализиран чрез получената схема: | 0/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

21. | В зависимост от вида на елементите в многополюсника N ( R или C ) , схемата с МООВ е възможно да реализира трите основни типа звена - нискочестотно, високочестотно и лентово. Освен това, предавателната функция по напрежение винаги ще бъде | 0/1
|  | a. | с комплексни нули. |
|  | b. | без комплексни нули. |
|  | c. | всички посочени по-горе отговори |
|  | d. | никой от посочените по-горе отговори |

| Previous and SaveNext and Save |