| Radostina Pavlova: ТЕСТ 5a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 5: Метод на възловите напрежения. Компютърни симулации. Синтез на електронни схеми. I. Съставете присъединената схема на схемата от фиг. 1. фиг. 1

1. | Еквивалентната схема на схемата от фиг.1 е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

2. | От получената еквивалентна схема се определят: Брой независими сечения =4 ; Брой възли =5 ; Брой клони l=6 . | 3/3

3. | Kомпонентната матрица на проводимостите на схемата от фиг. 1 ще има рамерност: Брой редове=6 ; Брой стълбове=6 . | 2/2

4. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица [Yk] на проводимостите на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например Y11=A+1/R-C.p-1; Y21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 1 =1/R2 ;
Y 2 2 =1 ;
Y 3 6 =A ;
Y 4 4 =1/R1 ;
Y 5 5 =-1 ;
Y 6 Correct answer: -
6 Correct answer: -
=- .
16/18

5. | Свойствата на присъединената схема са: | 4/4
| a. | компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yk]t |
| b. | матрицата на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Y]t |
| c. | топологичната матрица на присъединената схема е равна на | [П] |
| d. | полюсната матрица на проводимостите на присъединената схема е равна на | [Yp]t |

6. | Посочете ненулевите елементи от компонентната матрица на проводимостите на присъединената схема [Y1k] на схемата от фиг. 1: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с проводимостта с най-нисък пореден номер. Използвайте следният начин за записване: Елементи: A; -A; 1/R; -1/R; C.p; -C.p; 1; -1. Изрази: например 11=A+1/R-C.p-1; 21=-1/R; Y22=1/R+C.p. Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
Y 1 1 =1/R2 ;
Y 2 2 =1 ;
Y 3 Correct answer: 4
3 Correct answer: 4
=- Correct answer: 1/R1
;
Y 4 Correct answer: 5
4 Correct answer: 5
=1/R1 Correct answer: -1
;
Y 5 Correct answer: 6
5 Correct answer: 3
=-1 Correct answer: A
;
Y 6 Correct answer: -
3 Correct answer: -
=A Correct answer: -
.
6/18

7. | Присъединената схема на схемата от фиг. 1: | 0/4
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

II Определете в общ вид условията за възбуждане на изследваната и присъединената схема при анализ на чувствителността на Y21 .

8. | Теоремата на Телеген за полюсните величини на четириполюсник е: | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

Използвайте следните означения : входа; изхода; N - изследвана схема; N1 - присъединена схема; КС – късо съединение; ПХ – празен ход (отворена верига); НИТ – независим източник на ток, НИН – независим източник на напрежение; Ip1; Up1; Ip2; Up2 - входни и изходни токове и напрежения на изследваната схема; I1p1; U1p1; I1p2; U1p2 - входни и изходни токове и напрежения на присъединената схема; A - ампер; V - волт, I; II; III; IV - члeнове в израза на теоремата на Телеген.

Използвайте следния начин за записване: например: В израза на теоремата на Телеген е необходимо член III ≠ 0, за което избираме I1p2 = 1 A , т.е. на изхода на N1 поставяме НИН.

9. | Предавателната функция Y21 записана по отношение на полюсните величини има вида: (Използвайте следния начин за записване: например: Rвх=Up1/Ip1) Y21= Ip2 / Up1 . | 4/4

10. | Избираме Up1 = 1 V , т.е. на входа на N поставяме НИН . | 12/12

11. | При този избор Δ Up1 =0, т.е. в израза на теоремата на Телеген член III =0. | 4/4

12. | При така направеният избор определянето на коефициентите на чувствителност на предавателната функция Y21 се свежда до определянето на коефициентите на чувствителност на Ip2 , за което е необходимо в израза на теоремата на Телеген член II ≠0. | 6/6

13. | Това се осигурява при U1.Ip2 Correct answer: U1p2 = 1 V , т.е. на изхода на N1 поставяме НИН . | 10/12

14. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член I =0, за което избираме U1p1 = 0 , т.е. на входа на N1 поставяме КС . | 12/12

15. | В израза на теоремата на Телеген е необходимо член IV =0, за което избираме Up2 = 0 , т.е. на изхода на N поставяме ПХ Correct answer: КС or кс or Кс . | 10/12

| Previous and SaveNext and Save |