| Dian Iliev: ТЕСТ 4a |  | Моето учебно заведение |  |  | Моите задания |  | Изход |

|  |  |  | Страница: |  |  |  | Страница 1 of 1 |  |  |

ТЕСТ 4: Компютърни симулации. Анализ на чувствителност на електронни схеми. I. Определете сумарното относително изменение на предавателната функция Ku за схемата от фиг.1, при толеранс на параметрите на R1 и R2 равен на ±2%. фиг. 1

1. | Посочете вида на схемата от фиг.1: | 2/2
|  | a. | диференциатор. |
|  | b. | инвертиращ усилвател. |
|  | c. | суматор. |
|  | d. | неинвертиращ усилвател. |
|  | e. | интегратор. |

2. | Предавателната функция Ku за схемата от фиг.1 при отворен изход е: | 2/2
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

3. | Стойността на Ku за схемата от фиг.1 при отворен изход e: (Запишете крайният израз, получен след преобразуване и заместване със съответните числени стойности.) Ku=10 . | 2/2

4. | Схемната функция Т(х), чието относително сумарно изменение ще изследвате за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. | Ku |
|  | b. | Ki |
|  | c. | Rвх |
|  | d. | Yвх |

5. | Броят на входните параметри n, спрямо които ще се изследва схемната функция Т(х) за схемата от фиг.1 е: n= 2 . | 1/1

6. | Векторът на входните параметри за схемата от фиг.1 е | 1/1
|  | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
|  | d. |  |

7. | Свържете верните твърдения относно формулите за изчисление на: | 2/6
| a. |  | - функция на относителната чувствителност. Correct answer: - функция на относителната чувствителност (полунормирана). |
| b. |  | - сумарно изменение на схемната функция. Correct answer: - относително сумарно изменение на схемната функция. |
| c. |  | - относителното изменение на параметъра хi. |
| d. |  | - функция на относителната чувствителност (полунормирана). Correct answer: - функция на относителната чувствителност. |
| e. |  | - коефициенти на чувствителност. |
| f. |  | - относително сумарно изменение на схемната функция. Correct answer: - сумарно изменение на схемната функция. |

8. | Коефициентите на чувствителност за схемата от фиг.1 са: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с коефициента, за параметъра с по-нисък пореден номер. Използвайте следния начин за записване: например А1=(-R1.R3+R2+(R3)^3)/(R1-R1.R3+R2+(R2)^2). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
A1=-R2/R1^2 Correct answer: (1)/(R2) or 1/R2 or 1/(R2) or (1)/R2
;
A2=1/R1 Correct answer: (-R1)/((R2)^2) or (-R1)/R2)^2 or -R1/(R2)^2 or -R1/((R2)^2)
;
A3=- .
4/12

9. | Функциите на чувствителност за схемата от фиг.1 са: (Запишете крайните изрази, получени след преобразуване. Започнете с коефициента, за параметъра с по-нисък пореден номер. Използвайте следния начин за записване: например S1=(-R1.R3+R2+(R3)^3)/(R1-R1.R3+R2+(R2)^2). Ако някоя позиция не се използва, поставете -(тире).)
S1=R2/R1+R2 Correct answer: (R1)/(R1+R2) or R1/(R1+R2)
;
S2=-R2/R1+R2 Correct answer: (-R1)/(R1+R2) or -R1/(R1+R2)
;
S3=- .
4/12

10. | Сумарното относително изменение на схемната функция за схемата от фиг.1, при зададените стойности на елементите и на толеранса им, е: (Запишете крайният израз, получен след преобразуване и заместване със съответните числени стойности. =1 Correct answer: 3.6 or 4 or (3.6) or (4) or 3,6 or (3,6)
.
0/2

11. | Стойността на сумарното относително изменение на схемната функция се измерва в: | 1/1
|  | a. | Децибели. |
|  | b. | Омове. |
|  | c. | Волтове. |
|  | d. | Проценти. |
|  | e. | Сименси. |

| Previous and SaveNext and Save |